8. コントロール パネル

8.1.コントロール パネルの概要

プリンターのコントロール パネルのレイアウトには、下の図のように 2 つのボタンと 2 つのマルチカラー LED インジケーターがあります。左側の図には、USB+Wi-Fi インターフェイスのあるプリンターのコントロール パネルが表示され、右側の図には USB インターフェイスのみがあるプリンターのコントロール パネルが表示されています。

番号 | 名称
1 | マルチカラー LED1 インジケーター
2 | マルチカラー LED2 インジケーター
3 | Wi-Fi 検索ボタン
4 | [キャンセル/続行] ボタン
5 | 情報ボタン

8.1.1. コントロール パネルのボタンの機能

8.1.1.1. Wi-Fi 検索ボタンの操作機能

Wi-Fi に接続されていない場合、このボタンを少しの間押すと、Wi-Fi 接続が起動し、Wi-Fi ホットスポット AP を検索します。2 分以内にアクセス ポイント (AP) が見つからなかった場合は、検索が停止します。

Wi-Fi 接続が存在していない場合、このボタンを押し続けると、WPS 接続が起動し、無線ルータの [WPS] ボタンを 2 分以内に押します。2 分以内に Wi-Fi 接続を確立できない場合は、WPS 接続が停止します。

Wi-Fi 印刷ジョブがない場合に Wi-Fi 接続が存在している場合、このボタンを押し続けると、Wi-Fi 接続が切断されます。

Wi-Fi 接続および Wi-Fi 印刷ジョブが存在している場合、ジョブが完了するまで待ってから、このボタンを押し続けて Wi-Fi 接続を切断します。

Wi-Fi 接続中または WPS 検索中に長押しすると、接続または検索をキャンセルできます。

8.1.1.2. [キャンセル/続行] ボタンの操作機能

プリンターがスリープ モードの場合、このボタンを押すか押し続けると、復帰できます。

印刷中にこのボタンを押し続けると、現在の印刷ジョブをキャンセルできます。

プリンターが準備完了モードの場合、このボタンを押し続けると、テスト ページを印刷できます。

8.1.1.3. 情報ボタンの操作機能

プリンターが準備完了モードの場合、このボタンを押し続けると、テスト ページを印刷できます。

8.1.2. コントロール パネルの LED インジケーターの機能

8.1.2.1. LED1 の状態表示

LED1 の状態表示の意味は下記のようになります。

番号 | 用紙または Wi-Fi に関するマルチカラー LED1 の状態表示 | 状態に関しての説明 (USB+WiFi インターフェイスがあるプリンターの場合) | 状態に関しての説明 (USB インターフェイスがあるプリンターの場合)
1 |  | Wi-Fi 接続が存在せず、用紙エラーがなく、スリープ モード LED1 がオフ | Wi-Fi 接続が存在せず、用紙エラーがなく、スリープ モード LED1 がオフ
2 |  | Wi-Fi の検索中、用紙エラーの表示なし LED1 でゆっくりと緑色のライトが点滅している | なし
3 |  | Wi-Fi の接続中、用紙エラーの表示なし LED1 で頻繁に緑色のライトが点滅している | なし
4 |  | Wi-Fi 接続に成功し、用紙エラーがない LED1 で緑色のライトが点灯している | なし
5 |  | 用紙詰まり LED1 で赤いライトが点灯している | 用紙詰まり LED1 で赤いライトが点灯している
6 |  | 印刷中に用紙切れになったか、給紙できない LED1 で頻繁に赤いライトが点滅している | 印刷中に用紙切れになったか、給紙できない LED1 で頻繁に赤いライトが点滅している

8.1.2.2. LED2 の状態表示

LED2 の状態表示の意味は下記のようになります。

番号 | データまたはカートリッジに関するマルチカラー LED2 の状態表示 | 状態に関しての説明 (USB+Wi-Fi インターフェイスがあるプリンターおよび USB インターフェイスのみのプリンターの場合)
1 |  | プリンターを起動してウォームアップ中、プリンターの省電力モードを解除してウォームアップ中、およびカバーを開いたり閉じたりしてプリンターをウォームアップ中。 LED2 でゆっくりと緑色のライトが点滅している
2 |  | プリンターは準備完了の状態です。 LED2 で緑色のライトが点灯している
3 |  | スリープ LED2 で緑色のライトが点灯していて、ゆっくりと点滅している
4 |  | 印刷中 マルチカラー LED2 で頻繁に緑色のライトが点滅している
5 |  | トナー残量が少ない場合の警告 LED2 でオレンジ色のライトが点灯していて、頻繁に点滅している
6 |  | カートリッジ エラー (セットされていない、不適合、使用期限切れ) LED2 でオレンジ色のライトが点灯している
7 |  | 重大なプリンター エラー (熱ローラーの異常、レーザー モーターの異常、通信エラー、カバーが開いているなど) LED2 で赤いライトが点灯している
8 |  | パネルからジョブがキャンセルされた LED2 で頻繁にライトが点滅している

8.1.2.3. LED1 および LED2 の状態表示の意味

プリンターの動作状態についての情報については、インジケータの組み合わせのリストを参照してください。LED1 と LED2 の組み合わせの意味は下記のようになります。

番号 | 状態 | 状態に関しての説明
用紙または Wi-Fi (マルチカラー LED1) | データまたはカートリッジ (マルチカラー LED2)
1 |  |  | 用紙詰まり、プリンターは準備完了の状態です。 LED1 で赤いライトが点灯し、LED2 はオフになっている
2 |  |  | 印刷中の用紙詰まり LED1 で赤いライトが点灯し、マルチカラー LED2 はオフになっている
3 |  |  | 用紙詰まり、トナー残量が少ない場合の警告 LED1 で赤いライトが点灯し、LED2 はオフになっている
4 |  |  | 用紙詰まり、カートリッジ エラー (セットされていない、不適合がある、使用期限切れ) LED1 で赤いライトが点灯し、LED2 はオフになっている
5 |  |  | 用紙詰まり、重大なプリンター エラー (熱ローラーの異常、レーザー モーターの異常、通信エラー、カバーが開いているなど) LED1 がオフになっていて、LED2 は赤いライトが点灯している
6 |  |  | 用紙詰まり、パネルからジョブがキャンセルされた LED1 がオフになっていて、LED2 で頻繁に緑色のライトが点滅している
7 |  |  | 印刷中に用紙切れになったか、給紙できず、用紙エラーのみが表示される LED1 で赤いライトが頻繁に点滅し、LED2 はオフになっている
8 |  |  | 印刷中に用紙切れになったか、給紙できず、トナー残量が少ないと警告される LED1 で赤いライトが頻繁に点滅し、LED2 はオフになっている
9 |  |  | 印刷中に用紙切れになったか、給紙できず、カートリッジ エラーが発生している (セットされていない、不適合、使用期限切れ) LED1 がオフになっていて、LED2 はオレンジ色のライトが点灯している
10 |  |  | 印刷中に用紙切れになったか、給紙できず、重大なプリンター エラーが発生している (熱ローラーの異常、レーザー モーターの異常、通信エラー、カバーが開いているなど) LED1 がオフになっていて、LED2 は赤いライトが点灯している
11 |  |  | 印刷中の用紙切れまたは給紙切れのために、パネルからジョブがキャンセルされた LED1 で緑色のライトがオフになっていて、LED2 で頻繁に緑色のライトが点滅している