5. Paramètres pour les connexions sans fil (modèles avec impression Wi-Fi)

5.1. Type de réseau sans fil

Selon les modèles, les impressions Wi-Fi reposent sur deux types de connexion sans fil : le mode infrastructure et Soft-AP . Généralement, un seul type de connexion à la fois peut être utilisé entre l'ordinateur et l'imprimante.

| Mode infrastructure L'imprimante communique avec le périphérique sans fil par le biais d'un point d'accès.
| Soft-AP L'ordinateur avec connexion sans fil est directement connecté au périphérique sans fil.

5.1.1. Configuration en mode infrastructure

Si l'imprimante et le point d'accès (ou encore le routeur sans fil) prennent en charge la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™), les paramètres de réseau sans fil peuvent être configurés facilement grâce au bouton Wi-Fi disponible sur le panneau de commande, sans devoir utiliser d'ordinateur.

Configurer avec le bouton : Appuyez longuement sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande de l'imprimante, puis sur le bouton WPS (PBC) situé sur le point d'accès (ou le routeur sans fil) dans les 2 minutes suivant le lancement du protocole WPS. L'imprimante est alors connectée au réseau sans fil.

| Remarque : | • Le point d'accès (ou le routeur sans fil) doit prendre en charge la clé WPS (Wi-Fi Protected Setup™). • Le protocole WPS doit être configuré avec le câble réseau débranché.

5.1.1.1. Connexion et configuration du réseau sans fil via le câble USB

Utilisez un câble USB pour connecter l'imprimante à l'ordinateur, puis lancez l'outil de configuration du réseau sans fil de votre ordinateur. L'imprimante essaiera d'obtenir une connexion dès qu'elle recevra les informations de la configuration sans fil à partir du port USB.

5.1.1.1.1. Outil de configuration de la Wi-Fi

1. Description des fonctions

L'outil de configuration de la Wi-Fi est utilisé pour configurer l'imprimante avec l'identificateur SSID, la méthode de chiffrement et le mot de passe fournis par l'utilisateur pour connecter l'imprimante au réseau sans fil.

| Remarque : | • Si l'ordinateur dispose d'une carte réseau sans fil, vous pouvez sélectionner un identificateur SSID dans la liste des réseaux sans fil détectés. • Si le PC ne dispose d'aucune carte réseau sans fil, vous pouvez saisir le SSID manuellement. • Vous pouvez également obtenir la liste des SSID en imprimant la page d'informations des réseaux sans fil, puis saisissez le SSID manuellement.

2. Étapes

1) Détecter la carte réseau sans fil

L'outil de configuration de la Wi-Fi utilise la carte réseau sans fil de l'ordinateur pour détecter le réseau sans fil. Si l'ordinateur ne dispose pas d'une carte réseau sans fil, l'option permettant de saisir manuellement le SSID sera automatiquement cochée sur la page présentant la liste des réseaux sans fil. Passez à l'étape 3 dans ce cas.

2) Liste des réseaux sans fil

Après le lancement de l'outil de configuration, un écran présente la liste des réseaux détectés par le programme de configuration. Vous pouvez y sélectionner le réseau sans fil.

• La liste des réseaux affiche les informations trouvées par le programme, par ex. le SSID. Le cas échéant, ces informations sont triées selon le SSID. Les utilisateurs peuvent sélectionner un élément de la liste, puis cliquer sur Suivant pour accéder à l'interface de saisie des informations.

• Saisissez manuellement le SSID : faites un clic pour passer à l'écran de saisie manuelle du SSID.

3) Écran de saisie manuelle du SSID

Cet écran s'affiche lorsque l'utilisateur coche l'option Saisir l'identificateur SSID manuellement.

SSID : saisissez l'identifiant SSID du réseau que vous voulez connecter pour vos impressions. La longueur maximale est de 32 caractères.

L'option Imprimer Page d'informations réseau sans fil vous permet d'imprimer la liste des réseaux sans fil détectés par l'imprimante.

4) Écran de saisie des informations

L'écran de saisie des informations vous permet d'accéder au réseau sans fil.

Mode sécurisé : trois types sont disponibles actuellement, respectivement WEP, WPA/WPA2 et Aucun. Lorsque le type Aucun est sélectionné, le champ du mot de passe est masqué. Cela signifie qu'aucun mot de passe n'est nécessaire lors de la connexion au SSID fourni. Les clés WEP et WPA/WPA2 comprennent respectivement 1~26 caractères et 8~64 caractères.

Afficher le mot de passe : L'option est désactivée par défaut. Si elle est cochée, le mot de passe saisi sera visible et ne sera pas remplacé par des astérisques.

5) Écran de configuration

L'écran de configuration du réseau fournit les résultats de configuration du réseau sans fil pour l'imprimante. L'écran permet de voir la progression des processus réalisés par l'ordinateur qui communique avec l'imprimante dans le but de configurer la connexion sans fil.

Le message suivant apparaît si l'imprimante n'est pas connectée à l'ordinateur :

Le message suivant s'affiche si l'imprimante ne parvient pas à appliquer la configuration, en utilisant le réseau sans fil fourni :

Le message suivant s'affiche si l'imprimante est capable d'appliquer la configuration, en utilisant le réseau sans fil fourni, et si l'ordinateur ne prend pas en charge le réseau sans fil :

Si l'imprimante peut appliquer la configuration en utilisant le réseau sans fil fourni et si le PC prend en charge le réseau sans fil, le message suivant s'affiche pour confirmer la réussite de la connexion sans fil :

5.1.2. Configuration avec Soft-AP

Lorsqu'un point d'accès Wi-Fi est actif, les utilisateurs du terminal (station) peuvent détecter et connecter celui de l'imprimante, en effectuant une recherche. Le point d'accès Wi-Fi est activé par défaut et le mot de passe par défaut est « 12345678 ». Le SSID et le mot de passe spécifiques de l'imprimante peuvent être obtenus en imprimant le rapport Page d'information.

| Fonction | Description | Commentaire
1 | Adresse IP | 192.168.223.1 par défaut |
2 | Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 par défaut |
3 | Service DHCP | Activé par défaut |
4 | Adresse de démarrage du service DHCP | 192.168.223.100 par défaut |
5 | Adresse de fin du service DHCP | 192.168.223.199 par défaut |
6 | Nom de produit | P2500W Series-XXXXX par défaut | Peut être modifiée dans la page Web
7 | Mot de passe de connexion pour le produit | 12345678 par défaut | Peut être modifiée dans la page Web

5.2. Désactivation du périphérique sans fil

Si vous souhaitez déconnecter l'imprimante du réseau sans fil, vous pouvez désactiver le périphérique sans fil depuis l'imprimante.

1. Vous pouvez vous déconnecter du réseau sans fil en appuyant sur le bouton Wi-Fi du panneau de commande de l'imprimante pendant plus de 2 secondes.

2. Pour vérifier si le périphérique sans fil est bien désactivé, appuyez longuement sur le bouton Annuler/Continuer pour imprimer une copie de la page de configuration. Le réseau sans fil est correctement déconnecté si l'adresse IP de l'imprimante sur la page de configuration est 0.0.0.0.