11. Spécifications du produit

11.1. Spécifications de la P2200/P2500 Series

| Remarque : | • Les spécifications peuvent légèrement varier selon le modèle d'imprimante utilisé et les fonctions proposées. Ces valeurs sont fondées sur les données initiales. Pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur : www.pantum.com

11.1.1. Présentation des spécifications

Processeur | 600 MHz
Mémoire | 64 Mo/128 Mo/256 Mo
Alimentation | Modèle 220 V : CA 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A Modèle 100 V : CA 100-127 V, 50/60 Hz, 6,0 A (Remarque : pour connaître l'alimentation et la tension adaptées à cette imprimante, veuillez consulter la plaque signalétique à l'arrière de l'imprimante. Veuillez utiliser uniquement une alimentation conforme aux spécifications de l'imprimante).
Interface de communication | USB 2.0 haut débit ; Wi-Fi 802.11b/g/n
Environnement opérationnel | Meilleure qualité d'impression | 10-32 °C
Plage d'humidité opérationnelle | 20 à 80 % (Humidité relative)
Taille du produit (L*P*H) | Environ 337 mm * 220 mm * 178 mm
Poids (sans la cartouche de toner) | environ 4,0 kg (sans la cartouche de toner jointe)
Panneau de commande | Voyant LED

11.1.2. Spécification de l'impression

Vitesse d'impression | A4 | 20/22 ppm
Lettre | 21/23 ppm
Temps d'impression Première page | 7.8 s
Langage d'imprimante | GDI
Taille d'impression maximum | Legal (216 mm * 355,6 mm)
Durabilité | Volume mensuel maximum | 15 000 pages
Capacité d'alimentation papier | Bac standard | 150 pages, 80 g/m²
Capacité de réception papier | Face à imprimer vers le bas | 100 pages, 80 g/m²
Supports d'impression | Type de support | Papier ordinaire, papier fin, papier épais, transparent, papier cartonné, papier à étiquette, enveloppe
Format du support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Grammage | 60~163 g/m²

11.2. Spécifications de la P2600 Series

| Remarque : | • Les spécifications peuvent légèrement varier selon le modèle d'imprimante utilisé et les fonctions proposées. Ces valeurs sont fondées sur les données initiales. Pour obtenir de plus amples informations sur les spécifications les plus récentes, rendez-vous sur : www.pantum.com

11.2.1. Présentation des spécifications

Processeur | 600 MHz
Mémoire | 64 Mo/128 Mo
Alimentation | Modèle 220 V : CA 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A Modèle 100 V : CA 100-127 V, 50/60 Hz, 6,0A (Remarque : pour connaître l'alimentation et la tension adaptées à cette imprimante, veuillez consulter la plaque signalétique à l'arrière de l'imprimante. Veuillez utiliser uniquement une alimentation conforme aux spécifications de l'imprimante).
Interface de communication | USB 2.0 haut débit ; Wi-Fi 802.11b/g/n Ethernet 100Base-Tx ;
Environnement opérationnel | Meilleure qualité d'impression | 10-32 °C
Plage d'humidité opérationnelle | 20 à 80 % (Humidité relative)
Taille du produit (L*P*H) | 380 * 261 * 236 mm
Poids (sans la cartouche de toner) | environ 5,3 kg (sans la cartouche de toner jointe)
Panneau de commande | Voyant LED

11.2.2. Spécification de l'impression

Vitesse d'impression | A4 | 24 ppm
Lettre | 25 ppm
Temps d'impression Première page | < 8,5 s
Langage d'imprimante | GDI
Taille d'impression maximum | Legal (216 mm * 355,6 mm)
Durabilité | Volume mensuel maximum | 20 000 pages
Capacité d'alimentation papier | Bac standard | 150 pages, 80 g/m²
Bac polyvalent | 1 page (60~163 g/m²)
Capacité de réception papier | Face à imprimer vers le bas | 100 pages, 80 g/m²
Supports d'impression | Type de support | Papier ordinaire, papier fin, papier épais, transparent, papier cartonné, papier à étiquette, enveloppe
Format du support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Grammage | 60~163 g/m²