5. Configuración inalámbrica (para modelos con impresión Wi-Fi)

5.1. Tipo de red inalámbrica

Según los modelos, los que son compatibles con la impresión Wi-Fi admiten dos tipos de conexiones inalámbricas, el modo de infraestructura y Soft-AP. Generalmente, solo se puede usar un tipo de conexión entre la computadora y la impresora cada vez.

| Modo de infraestructura La impresora se comunica con el dispositivo inalámbrico a través del punto de acceso.
| Soft-AP La computadora inalámbrica se conecta directamente al dispositivo inalámbrico.

5.1.1. Configuración con el modo de infraestructura

Si la impresora y el punto de acceso (o el router inalámbrico) admiten la configuración de WPS (Wi-Fi Protected Setup™), la red inalámbrica se puede configurar fácilmente con el botón Wi-Fi del panel de control, sin usar la computadora.

Configuración con el botón: mantenga presionado el botón Wi-Fi del panel de control de la impresora, presione el botón WPS (PBC) del punto de acceso (o del router inalámbrico) durante dos minutos luego de iniciar la configuración de WPS. A continuación, la impresora se conectará a la red inalámbrica.

| Nota: | • El punto de acceso (o router inalámbrico) debe admitir la configuración de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) • La configuración de WPS se debe realizar con el cable de red desconectado

5.1.1.1. Conexión y configuración de la red inalámbrica mediante el cable USB

Utilice el cable USB para conectar la impresora con la computadora e inicie la herramienta de configuración de la red inalámbrica. La impresora intentará conectarse cuando reciba la información de configuración de la red inalámbrica a través del puerto USB.

5.1.1.1.1. Herramienta de configuración Wi-Fi

1. Descripción de la función

La herramienta de configuración Wi-Fi se utiliza para configurar la impresora con el SSID, el método de encriptación y la contraseña proporcionados por el usuario para conectar la impresora a la red inalámbrica.

| Nota: | • Si la PC tiene una tarjeta de red inalámbrica, puede seleccionar un SSID de la lista de redes inalámbricas detectadas por la PC. • Si la PC no tiene tarjeta de red inalámbrica, puede ingresar el SSID de forma manual. • Asimismo, puede obtener la lista de SSID imprimiendo la página de información de redes inalámbricas y, a continuación, ingresar el SSID de forma manual.

2. Pasos

1) Detectar la tarjeta de red inalámbrica

La herramienta de configuración Wi-Fi usa la tarjeta de red inalámbrica de la computadora para buscar la red inalámbrica. Si la computadora no tiene tarjeta de red inalámbrica, la opción para ingresar el SSID manualmente se activará automáticamente en la página Lista de redes inalámbricas. En este caso, avance al Paso 3.

2) Lista de redes inalámbricas

Luego de iniciar la herramienta de configuración, aparece la pantalla con la lista de redes detectadas por el programa de configuración de redes inalámbricas que le permite seleccionar la red inalámbrica.

• La lista de redes muestra la información encontrada por el programa (por ejemplo, el SSID) ordenada por SSID. Los usuarios pueden seleccionar un elemento de la lista y, a continuación, hacer clic en Siguiente para acceder a la interfaz de entrada de información.

• Ingresar SSID manualmente: haga clic para acceder a la pantalla de ingreso manual del SSID.

3) Pantalla de ingreso manual del SSID

Esta pantalla aparece cuando el usuario activa la opción de ingreso manual del SSID.

SSID: Ingrese el SSID de la red que quiera conectar durante la impresión, con una longitud máxima de 32 caracteres.

Imprimir la página de información de redes inalámbricas: esta opción le permite imprimir la lista de redes inalámbricas encontradas por la impresora.

4) Pantalla de introducción de información

Pantalla de introducción de información: le permite ingresar la red inalámbrica.

Modo seguro: puede seleccionar uno de los tres tipos de seguridad disponibles (Ninguna, WEP y WPA/WPA2). Si selecciona Ninguno, el campo para ingresar la contraseña estará oculto (es decir, no es necesario ingresar una contraseña al conectarse al SSID proporcionado). La opción WEP permite ingresar entre 1 y 26 caracteres, mientras que en la opción WPA/WPA2 el número de caracteres permitidos oscila entre 8 y 64.

Mostrar contraseña: esta opción está desactivada de forma predeterminada y, si se activa, se mostrará la contraseña introducida en lugar de asteriscos.

5) Pantalla de configuración

Pantalla de configuración de red: proporciona los resultados de la configuración de redes inalámbricas para la impresora. La pantalla muestra el progreso del envío del mensaje de configuración desde la PC a la impresora para configurar la conexión inalámbrica.

Si la impresora no está conectada a la PC, aparecerá el siguiente mensaje:

Si la impresora no puede aplicar la configuración usando la red inalámbrica proporcionada, aparecerá el siguiente mensaje:

Si la impresora puede aplicar la configuración usando la red inalámbrica proporcionada pero la PC no admite la red inalámbrica, aparecerá el siguiente mensaje:

Si la conexión inalámbrica se realiza correctamente, la impresora puede aplicar la configuración usando la red inalámbrica proporcionada y la PC admite la red inalámbrica, aparecerá el siguiente mensaje:

5.1.2. Configuración con Soft-AP

Si el hotspot Wi-Fi está activado, los usuarios del terminal (estación) pueden buscar y conectar el hotspot Wi-Fi de la impresora. El hotspot Wi-Fi está habilitado de forma predeterminada y la contraseña predeterminada es “12345678". El SSID específico y la contraseña de la impresora se pueden adquirir a través del informe de la Página de información de impresión.

| Función | Descripción | Comentario
1 | Dirección IP | 192.168.223.1 de forma predeterminada |
2 | Máscara de subred | 255.255.255.0 de forma predeterminada |
3 | Servicio DHCP | Habilitado de forma predeterminada |
4 | Dirección de inicio del servicio DHCP | 192.168.223.100 de forma predeterminada |
5 | Dirección de finalización del servicio DHCP | 192.168.223.199 de forma predeterminada |
6 | Nombre del producto | Es P2500W Series-XXXXX de forma predeterminada | Se puede modificar en la página web
7 | Contraseña de conexión para el producto | Es 12345678 de forma predeterminada | Se puede modificar en la página web

5.2. Desactivación del dispositivo inalámbrico

Si quiere desconectar la impresora de la red inalámbrica, puede desactivar el dispositivo inalámbrico de la impresora.

1. Puede desconectar la red inalámbrica presionando el botón Wi-Fi del panel de control de la impresora durante más de dos segundos.

2. Para comprobar si el dispositivo inalámbrico se desactivó, mantenga presionado el botón Cancelar/Continuar para imprimir una copia de la página de configuración. La red inalámbrica se desconectó correctamente si la dirección IP de la impresora que aparece en la página de configuración es 0.0.0.0.