前言

歡迎您使用奔圖系列產品！

對您使用奔圖系列產品我們表示衷心的感謝！

為了保障您的切身權益，請認真閱讀下麵的聲明內容。

法律說明

商標

Pantum 和 Pantum 奔圖是Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd在中國大陸註冊的商標。

Microsoft®、Windows®、Windows server® 和 Windows Vista® 是微軟公司在美國和其他國家注 冊的商標。

對於本使用者指南涉及的軟體名稱，其所有權根據相應的授權合約由所屬公司擁有，引用僅供說明。

本使用者指南涉及的其他產品和品牌名稱為其相應所有者的注冊商標、商標或服務標章，引用僅供說明。

版權

本使用者指南版權歸Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd所有。

未經Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd事先書面同意，禁止以任何手段或形式對本使用者指南進行複印、翻譯、修改和傳送。

版本：V1.0 CN

免責聲明

為了更好的用戶體驗，Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd保留對本使用者指南作出更改的權利。如 有更改，恕不另行通知。

使用者未按使用者指南操作，而產生的任何損害，應由本人承擔。同時，珠海賽納列印科技股份有 限公司除了在產品維修書或服務承諾作出的明示擔保外，也未對本使用者指南（包括排版或文字） 作出任何明示或默示的擔保或保證。

本產品被用於某些文檔或圖像的複印、列印、掃描或其他形式時，可能違反您所在地的法律。 您如果無法確定該使用是否符合所在地法律時，應向法律專業人士諮詢後進行。

此產品僅適用於非熱帶，海拔 2000 米及以下地區安全使用。

維修保證

我司承諾，在產品停產後至少 5 年內，保證提供產品在正常使用範圍內可能損壞的備件。

消耗材料的供應

我司承諾，在產品停產後至少 5 年內，提供產品的消耗材料。

安全防範措施

雷射安全

雷射輻射對人體有害。由於雷射元件完全密閉在印表機內，雷射輻射不會洩露。為了避免雷射 輻射，請不要隨意拆機！

本機遵循 CFR 標準的 1 類雷射產品。本機帶有Ⅲ b 類的雷射二極體，在雷射元件中無雷射輻 射的外泄。

本機內部的雷射元件上貼有如下標籤：

回收和再迴圈

為了保護環境，我公司已經為廢棄的產品建立了回收和再循環系統。有關產品回收請參見奔圖官網www.pantum.com。

安全警告

在使用本印表機前，請注意如下安全警告：

警告
| 印表機內部有高壓電極。在清潔印表機之前，請確保已切斷 電源！ |
| 請勿用濕手插拔電源線插頭，以免導致電擊。 |
| 印表機列印時和列印後，定影元件會處於高 溫狀態，請勿觸摸定影單元（圖示陰影部分）， 以免造成燙傷！ |
| 定影單元有高溫警示標籤，請勿移動或損壞該標籤。 |

注意事項

使用列印前的注意事項：

1. 閱讀和理解所有說明；

2. 瞭解電器使用的基本常識；

3. 遵循機器上標識或隨機手冊上的警告和說明；

4. 如果操作說明與安全資訊有衝突，請以安全資訊為准；您可能錯誤理解了操作說明；如果 您不能解決衝突，請撥打售後電話或與服務代表聯繫以尋求説明；

5. 清潔之前，請將電源線從 AC 電源插座拔下。請勿使用液體或氣霧清潔劑；

6. 請勿將本機器放在不穩定的檯面上，以免跌落造成嚴重損壞；

7. 嚴禁將本機器置於散熱器、空調或通風管附近；

8. 請勿在電源線上壓任何物品；請勿將本機器放在人們會踩到其電源線的地方；

9. 插座和延長線不要超載；這可能會降低性能，以及造成火災或電擊；

10. 謹防小動物咬噬 AC 電源線和電腦介面線；

11. 切勿讓尖銳物品刺穿機器槽孔，以免觸到內部高壓裝置，造成火災或電擊；切勿讓任何液 體濺到機器上；

12. 請勿拆解本機器以免造成電擊；需要修理時應請專業維護人員進行；打開或卸下護蓋時會 有電擊或其它危險；不正確的拆裝可能會導致以後使用時造成電擊；

13. 若出現以下情況，請將機器從電腦和牆上 AC 電源插座上拔下，並聯絡專業維修人員進 行維護：

• 機器中濺入了液體。

• 機器受到雨淋或進水。

• 機器跌落，或機殼摔壞。

• 機器性能發生明顯變化。

14. 只調整操作說明中提到的控制；不正確地調整其它控制可能會造成損壞，並且需要專業維 修人員用更長時間才能修好；

15. 避免在雷暴天氣使用本機器，以免遭到電擊；如果可能，請在雷雨期間拔下 AC 電源線；

16. 如果連續列印多頁，出紙盤的表面會變得很燙 , 當心不要觸碰此表面，並讓兒童遠離此表面；

17. 與該印表機相連的設備的信號線不能連接到戶外；

18. 在換氣不暢的房間中長時間使用或列印大量檔時，請您適時換氣；

19. 待機狀態下，產品未接收到作業指示一段時間後（如 1 分鐘），會自動進入節電（休眠）模式； 只有當產品無任何外接輸入電源相連時才能實現零能耗；

20. 本產品為 Class 1 等級設備，使用時必須將其連接到帶有保護性接地線的電源插座上；

21. 本產品運輸過程中請按照產品包裝箱運輸標識放置；

22. 本產品為低電壓設備，在低於本產品規定電壓範圍時，使用過程中如出現列印內容碳粉脫落， 或開機出現啟動緩慢等故障，請參見產品注意事項或致電奔圖售後服務中心；

23. 本產品為整機銷售，消費者可到奔圖售後服務中心購買所需配件。如銷售產品與包裝清單 不一致，請到產品指定售後服務中心進行處理；

24. 請將本產品安裝在溫度介於10℃至32.5℃之間 , 相對溫度介於20%至80%之間的地方；

25. 出於安全等考慮，在某些情況下，印表機連續列印一定量後，可能會轉成間歇式列印；

26. 請妥善保管本手冊。

法規資訊

| 此符號表明不能將該產品與其它廢物一起隨意丟棄。更妥善的做法，您應該將廢棄 設備送到指定的收集點，以便回收利用廢棄的電氣和電子設備。
| 本產品適合室內使用，不適合室外使用。
| 歐共體 (EC) 指令合規性 本產品符合歐共體理事會 2004/108/EC 和 2006/95/EC 指令的成員國近似和協調法規中涉及電磁相容性和電氣設備安全性（為在特定電壓範圍內使用）的保護要求。 本產品製造商為：Zhuhai Pantum Electronics Co., Ltd., No.3883,Zhuhai Avenue,Zhuhai,Guangdong,China 519060. 有關這些指令要求的合規聲明，可向授權代表索取。 本產品符合 EN 55022 的 B 級範圍和 EN 60950 的安全要求。
| 本產品僅適用於非熱帶地區安全使用。
| 本產品僅適用於海拔 2000 米及以下地區安全使用。
| 本產品完全符合中國電子行業標準 SJ/T11364-2006 的要求。