8. 控制台

8.1. 控制台概述

印表機控制台佈局包括 2 個按鍵和 2 個雙色 LED 燈如下圖，左圖為 USB+Wi-Fi 介面印表機 控制台，右圖為 USB 介面印表機控制台 :

序號 | 名稱
1 | 雙色 LED 燈 1
2 | 雙色 LED 燈 2
3 | Wi-Fi 搜索按鍵
4 | 取消 / 繼續按鍵
5 | 資訊頁按鍵

8.1.1. 控制台按鍵功能

8.1.1.1. Wi-Fi搜索按鍵操作功能

無 Wi-Fi連接時，短按啟動Wi-Fi連接，搜索Wi-Fi熱點 AP， 2分鐘內無法搜索到接入點AP，則停止搜索。

無 Wi-Fi 連接時，長按啟動 WPS 連接，同時在 2 分鐘內請按無線路由器上的 WPS 按鈕，超 過 2 分鐘沒有建立好 Wi-Fi 連接，則停止 WPS 連接。

有 Wi-Fi 連接，無 Wi-Fi 列印工作時，長按斷開 Wi-Fi 連接。

有 Wi-Fi 連接，有 Wi-Fi 列印工作時，長按等待作業完成後，斷開 Wi-Fi 連接。

在 Wi-Fi 連接、wps 搜索過程中，長按可取消 Wi-Fi 連接、wps 搜索。

8.1.1.2. “取消/继续”按键操作功能

在休眠狀態下，短按或長按可喚醒，退出休眠。

在列印中，長按可取消當前列印工作。

在就緒狀態下，長按可列印測試頁。

8.1.1.3. “信息頁”按鍵操作功能

在就緒狀態下，長按可列印測試頁

8.1.2. 控制台 LED 指示燈功能

8.1.2.1. LED1 指示燈狀態顯示

LED1 指示燈狀態顯示含義如下：

序號 | 紙張 /Wi-Fi 雙色 LED1 狀態顯示 | 狀態描述 （針對 USB+Wi-Fi 介面印表機） | 狀態描述 （針對 USB 介面印表機）
1 |  | 無 Wi-Fi 連接，無紙張錯誤、休眠狀態 LED1 滅 | 無 Wi-Fi 連接，無紙張錯誤、休眠狀態 LED1 滅
2 |  | 搜索 Wi-Fi，不顯示紙張類錯誤 LED1 綠燈慢速閃爍 | 無
3 |  | WPS 連接中，不顯示紙張類錯誤 LED1 綠燈快速閃爍 | 無
4 |  | Wi-Fi 連接成功，無紙張錯 誤 LED1 綠燈長亮 | 無
5 |  | 卡紙錯誤 LED1 紅燈長亮 | 卡紙錯誤 LED1 紅燈長亮
6 |  | 列印缺紙，或進紙失敗 LED1 紅燈快速閃爍 | 列印缺紙，或進紙失敗 LED1 紅燈快速閃爍

8.1.2.2. LED2 指示燈狀態顯示

LED2 指示燈狀態顯示含義如下：

序號 | 資料 / 粉盒 雙色 ED2 狀態顯示 | 狀態描述 （針對 USB+Wi-Fi 介面印表機及 USB 介面印表機）
1 |  | 開機熱機，休眠喚醒熱機，開合蓋熱機 LED2 綠燈慢速閃爍
2 |  | 印表機就緒 LED2 綠燈長亮
3 |  | 休眠 LED2 綠燈亮慢速閃爍
4 |  | 列印中 雙色 LED2 綠燈快速閃爍
5 |  | 粉量低報警 LED2 均顯示橙色，快速閃爍
6 |  | 粉盒錯誤（粉盒未安裝，粉盒不匹配，壽命盡）） LED2 燈橙色長亮
7 |  | 印表機出現較嚴重錯誤 ( 加熱輥異常、雷射器馬達異常、通信錯誤、蓋子打開等 ) LED2 紅燈長亮
8 |  | 面板取消作業 LED2 燈快速閃爍

8.1.2.3. LED1、LED2 指示燈狀態的組合顯示

使用者可對照指示燈組合情況清單獲得印表機工作狀態資訊。LED1、LED2 組合狀態部分功能 如下：

序號 | 狀態 | 狀態描述
紙張 /Wi-Fi ( 雙色 LED1) | 數據 / 粉盒 （雙色 ED2）
1 |  |  | 卡紙，印表機就緒 LED1 紅燈長亮，LED2 滅
2 |  |  | 列印中卡紙 LED1 紅燈長亮，雙色 LED2 滅
3 |  |  | 卡紙，粉量低報警 LED1 紅燈長亮，LED2 滅
4 |  |  | 卡紙，粉盒錯誤（粉盒未安裝，粉盒不匹配，壽命盡） LED1 紅燈長亮，LED2 滅
5 |  |  | 卡紙，印表機出現較嚴重錯誤 ( 加熱輥異常、雷射 器馬達異常、通信錯誤、蓋子打開等 ) LED1 滅，LED2 紅燈長亮
6 |  |  | 卡紙，面板取消作業 LED1 滅，LED2 綠燈快速閃爍
7 |  |  | 列印缺紙，或進紙失敗，只顯示紙張類錯誤 LED1 紅燈快速閃爍，LED2 滅
8 |  |  | 列印缺紙，或進紙失敗，粉量低報警 LED1 紅燈快速閃爍，LED2 滅
9 |  |  | 列印缺紙，或進紙失敗，粉盒錯誤（粉盒未安裝， 粉盒不匹配，壽命盡） LED1 滅，LED2 橙色長亮
10 |  |  | 列印缺紙或進紙失敗，同時印表機出現較嚴重錯誤 ( 加熱輥異常、雷射器馬達異常、通信錯誤、蓋子打 開等 ) LED1 滅，LED2 紅燈長亮
11 |  |  | 列印缺紙或進紙失敗時，面板取消作業過程中 LED1 綠燈滅，LED2 綠燈快速閃爍