5. Kablosuz ayarları (Wi-Fi yazdırmalı modeller için)

5.1. Kablosuz Ağ Tipi

Modele bağlı olarak, Wi-Fi yazdırmalı yazıcılar iki tip kablosuz bağlantıyı destekler: Altyapı Modu ve Soft-AP. Bilgisayar ve yazıcı arasında her seferinde genellikle yalnızca bir tip bağlantı kullanılabilir.

| Altyapı Modu Yazıcı, erişim noktası üzerinden kablosuz ağ aygıtıyla iletişim kurar.
| Soft-AP Kablosuz bilgisayar doğrudan kablosuz ağ aygıtına bağlanır.

5.1.1. Altyapı modu ile yapılandırma

Yazıcı ve erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) WPS (Wi-Fi Protected Setup™) destekliyorsa, kablosuz ağ ayarları, bilgisayar kullanılmadan kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesi üzerinden kolayca yapılandırılabilir.

Düğme ile yapılandırma: Yazıcının kontrol panelindeki Wi-Fi düğmesini basılı tutun; WPS başlatıldıktan sonra 2 dakika içinde, erişim noktasındaki (veya kablosuz yönlendiricideki) WPS (PBC) düğmesine basın; bilgisayar kablosuz ağa bağlanır.

5.1.1.1. USB kablosu ile kablosuz ağa bağlanma ve yapılandırma

Yazıcıyı bilgisayara bağlamak için USB kablo kullanın ve bilgisayarınızda kablosuz ağ yapılandırma aracını çalıştırın. Yazıcı, USB bağlantı noktasından kablosuz yapılandırma bilgisi aldığında bağlantı kurmaya çalışacaktır.

| Not: | • Erişim noktası (veya kablosuz yönlendirici) Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) özelliğini desteklemelidir • WPS, yapılandırılırken ağ kablosu çıkarılmış olmalıdır

5.1.1.1.1. Wi-Fi Yapılandırma Aracı

1. İşlev Açıklaması

Yazıcıyı SSID (kablosuz ağa bağlamak için kullanıcı tarafından belirlenen şifreleme yöntemi ve parola) ile yapılandırmak için Wi-Fi yapılandırma aracı kullanılır.

| Not: | • PC'de kablosuz ağ kartı varsa, PC tarafından algılanan kablosuz ağ listesinden bir SSID seçebilirsiniz. • PC'de kablosuz ağ kartı yoksa, SSID'yi manuel olarak girmeyi seçebilirsiniz. • Ayrıca, kablosuz ağ bilgisi sayfasını yazdırarak SSID listesini alabilir ve ardından SSID'yi manuel olarak girebilirsiniz.

2. Adımlar

1) Kablosuz ağ kartını algılama

Wi-Fi yapılandırma aracı, kablosuz ağı aramak için bilgisayardaki kablosuz ağ kartını kullanır. Bilgisayarda bir kablosuz ağ kartı bulunmuyorsa, Kablosuz Ağ Listesi sayfasında SSID'yi manuel olarak gir seçeneği otomatik olarak işaretlenir. Lütfen bu durumda Adım 3'e geçin.

2) Kablosuz Ağ Listesi

Yapılandırma aracını başlattıktan sonra, kablosuz ağı seçebileceğiniz, kablosuz ağ yapılandırma programı tarafından algılanan Ağ Listesi ekranı görünür.

• Ağ listesinde, program tarafından bulunan ve SSID'ye göre sıralanan bilgiler (SSID) gösterilir. Kullanıcılar listedeki bir öğeyi seçebilir ve ardından Bilgi Girişi arabirimine geçmek için İleri düğmesine tıklayabilirler.

• SSID'yi manuel olarak gir: SSID'yi Manuel Olarak Girme ekranına geçmek için tıklayın.

3) SSID'yi Manuel Olarak Girme Ekranı

Bu ekran, kullanıcı SSID'yi Manuel Olarak Gir seçeneğini işaretlediğinde görünür.

SSID: Yazdırma sırasında bağlanmak istediğiniz ağın maksimum 32 karakter uzunluğundaki hizmet kümesi tanımlayıcısını girin.

Kablosuz ağ bilgilerini yazdır sayfası: Yazıcı tarafından bulunan kablosuz ağ listesini yazdırmanızı sağlar.

4) Bilgi Girişi Ekranı

Bilgi Girişi Ekranı: Kablosuz ağı girmenizi sağlar.

Güvenli Mod: Şu anda üç tür kullanılabilir; None, WEP ve WPA/WPA2. None seçili olduğu zaman, parola giriş alanı gizlenecektir. Yani verilen SSID'ye bağlanılırken herhangi bir parola gerekmez. WEP girişi aralığı 1~26 karakterdir; WPA/WPA2'ninki ise 8~64 karakterdir.

Şifreyi Göster: Varsayılan olarak işaretli değildir, işaretlendiğinde, yıldız işaretleri yerine girilen parola gösterilecektir.

5) Yapılandırma Ekranı

Ağ Yapılandırması Ekranı: Yazıcı için kablosuz ağ yapılandırması sonuçlarını sağlar. Ekranda kablosuz bağlantı ayarı için yazıcıya yapılandırma mesajı gönderen PC'nin ilerleme durumu gösterilir.

Yazıcı PC'ye bağlı değilse aşağıdaki mesaj görünecektir:

Yazıcı, verilen kablosuz ağı kullanarak yapılandırmayı uygulayamazsa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

Yazıcı sağlanan kablosuz ağı kullanarak yapılandırmayı uygulayabiliyor, ancak PC kablosuz ağı desteklemiyorsa, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

Yazıcı sağlanan kablosuz ağı kullanarak yapılandırmayı uygulayabildiğinde ve PC kablosuz ağı desteklediğinde, kablosuz bağlantı başarıyla kurulduğunda aşağıdaki mesaj görüntülenecektir:

5.1.2. Soft-AP ile Yapılandırma

Wi-Fi Erişim Noktası etkin olduğunda, terminal (İstasyon) kullanıcıları, arama yaparak yazıcının Wi-Fi Erişim Noktasını bulup bağlanabilir.Wi-Fi Erişim Noktası varsayılan olarak etkindir ve varsayılan şifre "12345678"dir. Yazıcıya ait SSID ve şifre, Bilgi Sayfasını Yazdır raporuyla öğrenilebilir.

| Özellik | Açıklama | Yorum
1 | IP Adresi | Varsayılan olarak 192.168.223.1 |
2 | Dubner Maskesi | Varsayılan olarak 255.255.255.0 |
3 | DHCP hizmeti | Varsayılan olarak etkinleştirilir |
4 | DHCP hizmeti başlangıç adresi | Varsayılan olarak 192.168.223.100 |
5 | DHCP hizmeti bitiş adresi | Varsayılan olarak 192.168.223.199 |
6 | Ürün Adı | Varsayılan olarak, P2500W Series-XXXXX | Web Sayfasında değiştirilebilir
7 | Ürün için Bağlantı Parolası | Varsayılan olarak: 12345678 | Web Sayfasında değiştirilebilir

5.2. Kablosuz Aygıtı Kapatma

Yazıcının kablosuz ağ bağlantısını kesmek istiyorsanız, yazıcıdaki kablosuz ağ aygıtını kapatabilirsiniz.

1. Yazıcının kontrol panelindeki “Wi-Fi” düğmesine 2 saniye boyunca basarak kablosuz ağ bağlantısını kesebilirsiniz.

2. Kablosuz aygıtın kapanıp kapanmadığını doğrulamak için, İptal/Devam düğmesine basılı tutup yapılandırma sayfasının bir kopyasını yazdırın. Yapılandırma sayfasında yazıcının IP adresi 0.0.0.0 ise kablosuz ağ bağlantısı başarıyla kesilmiştir.