7. 复印

7.1. 基本操作

7.1.1. 复印的基本操作

1. 将原稿放入玻璃稿台中。

| 注: | • 在复印过程中，请勿打开压盖，以免影响画质。 • 有关“选择原稿要求”，请见章节 2.3。 • 有关“装入原稿步骤”，请见章节 2.4。

2. 按操作面板上的“复印”按钮，进入复印模式。

| 注: | • 打印机进入节能状态时，需按节能键或发送打印／扫描作业，才能唤醒打印机。 • 打印机重启或开机时会自动进入复印模式。 • 复印份数选择操作，请见章节 4.1.3。

3. 按“开始”键，开始复印。

7.1.2. 取消复印操作

如果您想取消复印操作，请按“取消”键。LCD 屏幕上会提示“取消中...”。

7.2. 复印功能

7.2.1. 票据复印

按此键可进入“票据复印”模式，用于复印出高清晰度的票据。

票据复印步骤：

1. 按此键使其切换至“票据复印”模式，此时 LCD 主界面显示画质的位置变为显示“票据”；

2. 票据放在扫描平台上，按“开始”键，此时 LCD 提示“复印中…”；

3. 扫描完成后，打印出票据。

7.2.2. 身份证复印

按此键可进入“身份证复印”模式，用于复印身份证件等双面证件。

身份证复印步骤：

1. 按此键使其切换至“身份证复印”模式，此时主界面显示画质的位置显示“身份证”；

2. 把证件放至扫描平台的左半区域，按“开始”键开始扫描，此时 LCD 提示“复印中… ”；

3. 第一面扫描完成后，LCD 第一行显示“身份证翻面： 开始”，第二行显示“结束扫描 OK”；

4. 若需要复印身份证的第二面，则打开压盖，将身份证翻面，放置在同一区域，按下“开始”键后，LCD 提示“复印中…”；扫描完成后，身份证的正反两面被复印到同一张纸的同一面上；

5. 若只需要复印身份证一面则按“OK”键结束扫描，此时，只有身份证的一面被复印到纸的一面上。

7.3. 复印设置

按“菜单”键，进入菜单界面，具体功能设置如下表：

一级选项 | 二级选项 |  | 三级选项
复印设置 | 画质 |  | 文本+图像
图像
文本
返回上一级
明暗度 |  | 手动调节
自动调节
返回上一级
缩放 |  | 100%
141% A5->A4
122% A5->B4
115% B5->A4
97% LTR->A4
94% A4->LTR
86% A4->B5
81% B5->A5
70% A4->A5
手动调节
返回上一级
多页合一 |  | 关闭
2 合 1
4 合 1 横向
4 合 1 纵向
返回上一级
克隆复印 |  | 关闭
2×2
3×3
4×4
返回上一级