10. 产品规格

10.1. 规格总述

功能 | PC 黑白打印、PC 彩色／黑白扫描、黑白复印
内存 | 128 MB
接口类型 | USB 2.0 （高速接口）
支持操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8(32bit&64bit) Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
LCD 显示屏 | 16 个英文字符×2 行
电源 | 220V Model: AC220~240V (-15%,+10%), 50/60Hz (±2Hz), 3A； 110V Model: AC110~127V (±10%), 50/60Hz(±2Hz), 6A （注意：本产品适用的电源及电压，请参照打印机背面的铭牌标示。）
噪音 | 打印 | ≤54db
待机 | ≤35db
功耗 | 打印 | 平均450W 最大功率 660W (25℃)
待机 | 50W
休眠 | ≤3.5W
典型能耗① | ≤1.45kwh
操作环境 | 操作温度范围（最佳打印质量）：5-35 (10-32)℃ 操作湿度范围：20~80% RH
产品尺寸 (W*D*H) mm | 399*327*299
重量（不含激光碳粉盒） | 约 8kg

| 注: | ① 典型能耗 (TEC) Typical Energy Consumption：指产品按照相关技术规范所规定的测试方法和计算方法得出的每周能源消耗量，单位为千瓦时 (kWh)。

10.2. 扫描规格

扫描源 | 稿台
光学系统 | CIS
扫描驱动 | TWAIN WIA
扫描分辨率 | 光学 1200 x 1200DPI
最大扫描尺寸（平板） | 216×297 毫米
位深度 | 24bit/8bit/1bit
输出功能 | 扫描到 PC

10.3. 打印规格

打印速度 | A4: 16ppm, 20ppm LTR: 16ppm, 21ppm
打印语言 | GDI
分辨率 | 1200 x 600DPI
月打印负荷 | 20000 页

10.4. 复印规格

复印速度 | A4: 16ppm, 20ppm LTR: 16ppm, 21ppm
分辨率 | 1200 x 600DPI
连续复印份数 | 1-99
复印模式 | 文本，图像，文本+图像
特殊复印功能 | 一键身份证复印，票据复印，多页合一复印

10.5. 纸张处理能力

介质类型 | 普通纸，厚纸，特殊用纸（卡片纸，标签纸，信封等)
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
介质克重 | 自动进纸：60~105g/m²，手动：60~163g/m²
纸张输入能力 | 标准：150 页（80g/m²） 手动：1 页
纸张输出能力 | 100 页