1. 嵌入式版本说明

fcn_arm			树莓派3
fcn_armbian		Orange Pi

lede目录		LEDE(musl库)
openwrt目录		OPENWRT(uclibc库)
arm/armhf		ARM Cortex-A9/A7硬件
mips/mipsel		MIPS/MIPSEL硬件

2. 运行注意事项

2.1 OPENWRT/LEDE路由器运行前需要安装libopenssl包

opkg update
opkg install libopenssl

2.2 请根据目标路由器硬件架构选择对应的FCN版本 MIPS/MIPSEL/ARM
通常老一点的ARM硬件用fcn_arm版本,较新的使用fcn_armhf版本

3. 压缩可执行文件

如ROM存储空间不够,可使用UPX进一步压缩FCN
请自行到https://github.com/boywhp/fcn/tree/master/upx下载对应UPX版本

用法[openwrt/upx_mipsel为例]:

chmod +x /tmp/upx_mipsel
chmod +x /tmp/fcn_mipsel
/tmp/upx_mipsel /tmp/fcn_mipsel
