mkvinfo -- Imprimeix la informació quant als elements en els fitxers Matroska(tm)

# 1. Sinopsis

mkvinfo opcions {nom_fitxer_origen}

# 2. Descripció

Aquest programa mostra una llista de tots els elements continguts en un fitxer Matroska(tm). La sortida es pot limitar a una llista de pistes en el fitxer incloent informació sobre els còdecs emprats.

Option | Description
--- | ---
-g, --gui | Inicia la IGU. Aquesta opció només estarà disponible si el «mkvinfo» va ser compilat amb la implementació per a la IGU.
-c, --checksums | Calcula i mostra la suma de verificació Adler32 per a cada fotograma. Només és d'utilitat per a la depuració.
-s, --summary | Només mostra un breu resum del que troba o no el mkvinfo(1) per a cada element.
-t, --track-info | Mostra les estadístiques per a cada pista en el mode loquaç. També estableix la loquacitat a 1 si abans era 0.
-x, --hexdump | Mostra els primers 16 bytes de cada fotograma com un bolcat hexadecimal.
-X, --full-hexdump | Mostra tots els bytes de cada fotograma com un bolcat hexadecimal.
-z, --size | Mostra la mida de cada element inclosa la seva capçalera.
--command-line-charset joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
--output-charset joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
-r, --redirect-output nom_fitxer | Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.
--ui-language codi | Força l'ús de les traduccions pel codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la sortida una llista de les traduccions disponibles.
--debug tema | Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil pels desenvolupadors.
--engage característica | Activa les característiques experimentals. Es pot sol·licitar una llista de les característiques disponibles amb mkvinfo --engage list. Aquestes característiques no estan destinades a ser emprades en situacions normals.
--gui-mode | Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2…». Ni els missatges ni les claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès. Aquest ajustament no té res a veure amb el paràmetre --gui el qual causa que el mkvinfo mostri la seva pròpia IGU.
-v, --verbose | Ser més loquaç. Vegeu la secció sobre els nivells de loquacitat per a una descripció de quina informació sortirà en cada nivell.
-h, --help | Mostra la informació d'ús i surt.
-V, --version | Mostra la informació sobre la versió i surt.
@fitxer_d_opcions.json | Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

# 3. Nivells de loquacitat

L'opció -v es pot emprar per incrementar el nivell de loquacitat del mkvinfo(1) i imprimir més informació sobre el fitxer actual.

En el nivell 0, el mkvinfo(1) només imprimirà les capçaleres de la pista que troba i els seus tipus. El mkvinfo(1) sortirà tan aviat s'hagin analitzat completament les capçaleres (més tècnic: tan aviat com es trobi el primer clúster). En aquest nivell, la cerca d'entrades de capçalera i els índexs no seràn mostrats -encara que es trobin al capdavant de la informació de la pista-.

En el nivell 1, el mkvinfo(1) també imprimirà tots els elements Matroska(tm) trobats en tot el fitxer mentre es realitzava la cerca d'entrades de capçalera i de l'índex. Si està habilitat el mode resum, llavors el mkvinfo(1) també generarà la posició del fotograma.

En el nivell 2, el mkvinfo(1) també imprimirà la cerca de les entrades de capçalera, les entrades de l'índex i la posició en el fitxer en la que s'ha trobat cada element del Matroska(tm).

En el nivell 3 i superiors, el mkvinfo(1) imprimirà alguna informació que no està directament relacionada amb l'element del Matroska(tm). De la resta d'elements només s'imprimiran dades sobre que s'han trobat. El nivell 3 també afegeix meta informació per tal de facilitar la depuració (llegiu: està indicat per a desenvolupadors). Totes les línies escrites per al nivell 3 estan tancades entre claudàtors per a facilitar-ne el filtratge.

# 4. Conversió per a fitxers de text i jocs de caràcters

Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del mkvmerge(1).

# 5. Codis de sortida

El mkvinfo(1) sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:

- 0 -- Aquest codi de sortida significa que l'execució s'ha realitzat correctament.

- 1 -- En aquest cas, el mkvinfo(1) ha generat una sortida amb almenys un avís, però continua executant-se. Un avís és prefixat amb el text «Avís:».

- 2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El mkvinfo(1) interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de lectura/escriptura en fitxers malmesos.

# 6. Escapar caràcters especials en el text

Hi ha pocs llocs en els quals els caràcters especials en el text puguin o s'hagin d'escapar. Les regles per a l'escapament són simples: cada caràcter que necessiti ser escapat serà substituït amb una barra invertida seguida d'un altre caràcter.

Les regles són: « » (un espai) serà «\s», «"» (cometes dobles) serà «\2», «:» serà «\c», «#» serà «\h» i «\» (una única barra invertida) serà «\\».

# 7. Variables d'entorn

El mkvinfo(1) empra les variables per omissió que es determinen a la configuració regional del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:

Option | Description
--- | ---
MKVINFO_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG | El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.
MKVINFO_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE | El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.
MKVINFO_OPTIONS, MKVTOOLNIX_OPTIONS i la seva forma abreujada MTX_OPTIONS | El contingut serà dividit en espais en blanc. Les cadenes parcials resultants seran tractades com si haguessin estat passades com a opcions a la línia d'ordres. Si necessiteu passar caràcters especials (p. ex., espais) llavors els haureu d'escapar (vegeu la secció sobre escapar caràcters especials en el text).

# 8. Vegeu també

mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

# 9. WWW

Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix.