mkvpropedit -- 在不进行完整的重新混流的情况下修改现有 Matroska(tm) 文件的属性

# 1. 概要

mkvpropedit 选项 {输入文件名} {操作}

# 2. 说明

此程序可分析现有 Matroska(tm) 文件，并修改其部分属性。然后它将将变更写入现有文件。可修改的属性包括剪辑信息元素（如标题）和轨道头部（如语言代码、'默认轨' 标记或轨道名称）。

选项:

Option | Description
--- | ---
-l, --list-property-names | 列出所有已知的可编辑的属性名称、它们的类型（字符串型、整数型、布尔型等等）及简短说明。程序随后将退出执行。因此不必提供 source-filename 参数。
-p, --parse-mode 模式 | 设置解析模式。参数 '模式' 可以为 'fast（快速）'（此项为默认值）或 'full（完整）'。'fast（快速）'模式不解析整个文件，而是使用元定位元素确定输入文件中所需元素的位置。99% 的情况下这就足够了。但如果碰到不含元定位元素或者元定位元素损坏的文件，用户可能得考虑 'full（完整）' 解析模式。完整扫描文件可能要花费几分钟，而快速扫描只需要几秒钟。

轨道、剪辑信息属性处理操作:

Option | Description
--- | ---
-e, --edit 选择器 | 设置后续的 添加、设置 或 删除 操作所针对的 Matroska(tm) 文件区域（即剪辑信息或某个轨道的头部）。此选项可多次使用，以同时修改多个元素。 默认情况下，mkvpropedit(1) 将编辑剪辑信息区段。 关于完整的语法说明请参见关于 编辑选择器 的段落。
-a, --add 名称=数值 | 添加名为 名称、值为 数值 的属性。即使已存在这样的属性，也将执行添加属性操作。注意大多数属性是唯一的，不能出现多个。
-s, --set 名称=数值 | 设置所有名为 名称 的属性的数值为 数值。如果不存在这样的属性，则将添加该属性。
-d, --delete 名称 | 删除所有名为 名称 的属性。注意部分属性是必需的，不能删除。

标签及章节处理操作:

Option | Description
--- | ---
-t, --tags 选择器:文件名 | 用 文件名 中的标签添加或替换文件中的标签，或者如果 文件名 为空则移除标签。mkvpropedit(1) 读取的 XML 标签格式与 mkvmerge(1) 所读取的相同。 选择器 必须是 all、global 或 track 之一。对于all 选择器，mkvpropedit(1) 将替换或移除文件中的所有标签。对于 global 选择器，将只替换或移除全局标签。 对于 track 选择器，mkvpropedit(1) 将替换特定轨道的标签。读取自 文件名 的其他标签将分配给相同轨道。轨道与 编辑选择器 以相同格式指定 (参见下文)，如 --tags track:a1:新音频标签.xml。
--add-track-statistics-tags | 计算文件所有轨道的统计信息，并为每个轨道新增一个统计信息标签。若文件中已经存在此类标签，则将更新这些标签。
--delete-track-statistics-tags | 从文件中删除现有的全部轨道统计标签。若文件不包括轨道统计标签，则不会被修改。
-c, --chapters 文件名 | 用 文件名 中的标签添加或替换文件中的章节，或者如果 文件名 为空则移除章节。mkvpropedit(1) 读取的 XML 及简单章节格式与 mkvmerge(1) 所读取的相同。

附件处理操作:

Option | Description
--- | ---
--add-attachment 文件名 | 从 文件名 添加新附件。 若本选项之前使用了 --attachment-name 选项，则其值将用作新附件的名称。否则附件名称将从 文件名 得出。 若本选项之前使用了 --attachment-mime-type 选项，则其值将用作新附件的 MIME 类型。否则将根据 文件名 的内容自动侦测。 若本选项之前使用了 --attachment-description 选项，则其值将用作新附件的描述。否则将不设置描述信息。 若本选项之前使用了 --attachment-uid 选项，则其值将用作新附件的 UID。否则将自动生成随机的 UID。
--replace-attachment 选择器:文件名 | 用文件 文件名 替换与 选择器 相匹配的一或多个附件。如果有超过一个现有附件与 选择器 相匹配，则其所有内容均将被 文件名 的内容替代。 选择器 可以有四种格式。各格式说明位于下文 附件选择器 段落。 若本选项之前使用了 --attachment-name 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新名称。否则不修改名称。 若本选项之前使用了 --attachment-mime-type 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 MIME 类型。否则不修改 MIME 类型。 若本选项之前使用了 --attachment-description 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新描述。否则不修改描述。 若本选项之前使用了 --attachment-uid 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 UID。否则不修改 UID。
--update-attachment 选择器 | 设置 选择器 所匹配的一或多个附件的属性。如果匹配 选择器 的现有附件超过一个，则每个附件的属性都将被更新。 选择器 可以有四种格式。各格式说明位于下文 附件选择器 段落。 若本选项之前使用了 --attachment-name 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新名称。否则不修改名称。 若本选项之前使用了 --attachment-mime-type 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 MIME 类型。否则不修改 MIME 类型。 若本选项之前使用了 --attachment-description 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新描述。否则不修改描述。 若本选项之前使用了 --attachment-uid 选项，则其值将设为每个被修改的附件的新 UID。否则不修改 UID。
--delete-attachment 选择器 | 删除与 选择器 相匹配的一或多个附件。 选择器 可以有四种格式。各格式说明位于下文 附件选择器 段落。

附件操作选项:

Option | Description
--- | ---
--attachment-name 名称 | 设置接下来 --add-attachment 或 --replace-attachment 操作要使用的名称。
--attachment-mime-type mime 类型 | 设置接下来 --add-attachment 或 --replace-attachment 操作要使用的 MIME 类型。
--attachment-description 描述 | 设置接下来 --add-attachment 或 --replace-attachment 操作要使用的描述。

其他选项：

Option | Description
--- | ---
--command-line-charset 字符集 | 设定在命令行给出的字符串的字符集，用于转为其他字符集。默认为系统当前区域设置中所给定的字符集。
--output-charset 字符集 | 设置输出的字符串应被转换到何种字符集。默认为系统当前区域设置中所给定的字符集。
-r, --redirect-output 文件名 | 将所有信息写入文件 文件名 而不是输出到命令行。 尽管该操作可以用输出重定向轻松实现，但在某些情况下还需要靠它：如当终端在写入文件之前重新解释（覆盖输出）时。将优先使用通过 --output-charset 设定的字符集。
--ui-language 语言代码 | 强制使用 语言代码 所对应的翻译 (例如 'de_DE' 表示德文翻译)。在 语言代码 处输入 'list' 可让程序输出可用翻译的列表。
--debug 主题 | 为特定功能开启调试。该选项仅对开发者有用。
--engage 功能 | 开启实验性功能。可用功能列表可通过 mkvpropedit --engage list 得到。这些功能在正常情况下不应该使用。
--gui-mode | 打开 GUI 模式。该模式下，将输出特殊格式的行，告知目前受控的 GUI 的行为。这些消息遵从格式「#GUI#消息」。消息可能包括键值对，如「#GUI#消息#键1=值1#键2=值2…」。消息内容及键的内容不作翻译，总是以英语输出。
-v, --verbose | 使输出信息更详尽，且每当读取到重要的 Matroska(tm) 元素时就将其显示。
-h, --help | 显示用法信息并退出。
-V, --version | 显示版本信息并退出。
@选项文件.json | 从文件 选项文件 读取其他命令行参数。关于支持的选项文件格式的详细说明，请参见 mkvmerge(1) 手册的“选项文件”段落。

# 3. 编辑选择器

--edit 选项设置后续的 添加, 设置 或 删除 操作所影响的 Matroska(tm) 文件区域（剪辑信息或者特定轨道的头部）。在出现另一个 --edit 选项之前，此选项将一直有效。此选项的参数就叫做编辑选择器。

默认情况下，mkvpropedit(1) 将编辑剪辑信息区段。

## 3.1. 剪辑信息

可以通过这三个词中的任意一个选择剪辑信息: 'info'、'segment_info' 或 'segmentinfo'。剪辑信息包含的属性包括剪辑标题、剪辑 UID 等。

## 3.2. 轨道头部

可用于选择轨道头部的选择器稍显复杂：所有以 'track:' 开头的变体。轨道头部属性包括如语言代码、'默认轨' 标记、轨道名称等属性。

Option | Description
--- | ---
track:n | 如果参数 n 为数字，则将选择第 n 条轨道。轨道顺序与 mkvmerge(1) 的 --identify 选项所输出的相同。 编号从 1 开始。
track:t n | 如果参数以字母 t 后接 n 开头，则将选择选定轨道类型中的第 n 条轨道。轨道类型参数 t 必须为下述四个字母中的一个: 'a' 代表音频轨道，'b' 代表按钮轨道，'s' 代表字幕轨道，'v' 代表视频轨道。轨道顺序与 mkvmerge(1) 的 --identify 选项所输出的相同。 编号从 1 开始。
track:=uid | 如果参数以 '=' 后接 uid 开头，则将选择轨道 UID 元素等于此 uid 的轨道。轨道 UID 可通过 mkvinfo(1) 获取。
track:@数字 | 如果参数以 '@' 后接 数字 开头，则选择轨道号元素等于 数字 的轨道。轨道号可以通过 mkvinfo(1) 获取。

## 3.3. 注

由于轨道编辑选择器的特性，一些选择器所匹配的轨道头部可能是相同的。在此情况下，这些编辑选择器的所有操作将被按照在命令行给出的顺序合并运行。

# 4. 附件选择器

附件选择器可与两项操作 --replace-attachment 及 --delete-attachment 一起使用。它可以有以下四种格式:

1. 按附件 ID 选择。本格式的选择器仅仅是数字，mkvmerge(1) 的识别命令所输出的附件 ID。

2. 按附件 UID (唯一 ID) 选择。本格式的选择器为等号 = 后接数字，mkvmerge(1) 的详尽识别命令所输出的附件的唯一 ID。

3. 按附件名称选择。本格式的选择器为文字 name: 后接现有附件名称。若本选择器与 --replace-attachment 一同使用，则名称中的冒号必须用 \c 转义。

4. 按 MIME 类型选择。本格式的选择器为文字 mime-type: 后接现有附件的 MIME 类型。若本选择器与 --replace-attachment 一同使用，则 MIME 类型中的冒号必须用 \c 转义。

# 5. 示例

下面的示例将编辑一个名为 '电影.mkv' 的文件。示例中将设置剪辑标题并修改一条音频轨和一条字幕轨的语言代码。附注，本示例可以简写，即省去 --edit 选项，因为在第一个 --edit 选项之前的所有选项默认编辑的就是剪辑信息元素。

    $ mkvpropedit 影片.mkv --edit info --set "title=一部影片" --edit track:a1 --set language=fre --edit track:a2 --set language=ita

第二个示例，将 '默认轨标记' 从第一条字幕轨移除并设置到第二条字幕轨上。注意 mkvpropedit(1) 与 mkvmerge(1) 不同，不会在将另一个轨道的 '默认轨标记'设为 '1' 的时候自动将其他轨道的标记设为 '0'。

    $ mkvpropedit 影片.mkv --edit track:s1 --set flag-default=0 --edit track:s2 --set flag-default=1

像这样替换文件中第二个字幕轨的标签:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --tags track:s2:新字幕标签.xml

移除所有标签需要将文件名留空:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --tags all:

像这样替换文件中的章节:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --chapters 新章节.xml

移除所有章节需要将文件名留空:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --chapters ''

将字体文件 (Arial.ttf) 作为附件添加:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --add-attachment Arial.ttf

将字体文件 (89719823.ttf) 作为附件添加，并提供信息，因为它真的就是 Arial:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'Arial 字体，TrueType 类型' --attachment-mime-type application/x-truetype-font --add-attachment 89719823.ttf

将已经附加的字体 (Comic.ttf) 替换为另一个 (Arial.ttf):

    $ mkvpropedit 影片.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'Arial 字体，TrueType 类型' --replace-attachment name:Comic.ttf:Arial.ttf

删除附加的第二个文件，不论它是什么:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --delete-attachment 2

按 MIME 类型删除所有附加字体:

    $ mkvpropedit 影片.mkv --delete-attachment mime-type:application/x-truetype-font

# 6. 退出代码

mkvpropedit(1) 退出时会返回以下三个退出代码中的一个：

- 0 -- 此退出代码说明已成功完成修改。

- 1 -- 这种情况下 mkvpropedit(1) 至少输出了一条警告信息，但修改并未因之中止。 警告信息以文字 '警告:' 为前缀。根据问题的不同，生成的文件可能是好的，也可能不是。 强烈建议用户检查警告信息以及生成的文件。

- 2 -- 此退出代码用于错误发生之后。 mkvpropedit(1) 在输出错误信息后即中断处理。错误信息可能是错误的命令行参数，也可能是损坏文件的读取/写入错误。

# 7. 文本文件与字符集转换

关于 MKVToolNix 套件中所有工具如何处理字符集转换、输入/输出编码、命令行编码及控制台编码的深入讨论，请参见 mkvmerge(1) 手册中相对应名称的段落。

# 8. 文本中特殊字符的转义

有时文本中的特殊字符必须或应该转义。转义规则很简单: 用反斜杠后接一字符替换需要转义的各字符。

规则为: ' ' (空格) 变为 '\s'、'"' (双引号) 变为 '\2'、':' 变为 '\c'、'#' 变为 '\h'，而 '\' (单个反斜杠) 自己则变为 '\\'。

# 9. 环境变量

mkvpropedit(1) 会使用决定系统区域设置的默认变量 (如 LANG 与 LC_* 族)。其他变量包括:

Option | Description
--- | ---
MKVPROPEDIT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG 及其缩略形式 MTX_DEBUG | 内容将被当作通过 --debug 选项传递的参数对待。
MKVPROPEDIT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE 及其缩略形式 MTX_ENGAGE | 内容将被当作通过 --engage 选项传递的参数对待。
MKVPROPEDIT_OPTIONS, MKVTOOLNIX_OPTIONS 及其缩略形式 MTX_OPTIONS | 内容将在空白处切割。最终得到的字符串部分将按命令行选项的格式处理。如果您需要传递特殊字符 (如空白) 则需要转义 (参见关于转义文本中特殊字符的段落)。

# 10. 参阅

mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvextract(1), mkvtoolnix-gui(1)

# 11. 网络

最新版本总可以在 MKVToolNix 主页 找到。