色带盒

选件和耗材

# 色带盒

> 正品EPSON色带盒
> 更换色带盒

## 正品EPSON色带盒

当打印变得暗淡时，需要更换色带盒。正品EPSON色带盒是为了使EPSON打印机更好地工作而设计和生产的。它们能确保打印机正常工作并延长打印头和其他部件的使用寿命。非EPSON生产的产品会引起打印机损坏。

打印机可以使用下列色带盒：

EPSON 黑色色带盒： | S015290

[回到顶部]

## 更换色带盒

按照以下步骤更换色带盒：

| 确认打印机已关闭。

| 握着打印机盖中央的手指状把手，往下拉打开打印机盖。

|  | 警告：

如果打印机刚刚使用过，打印头可能很烫；更换色带盒之前让它冷却几分钟。

| 打开压纸杆。

|  | 注意：

当因为打印头位置而很难打开压纸杆时，请关闭打印机盖。然后打开打印机以使打印头自动移动到右边。此后，再次关闭打印机。

|  | 告诫：

执行以下步骤之前，请关闭打印机。当打印机打开时，执行这些步骤可能会损坏打印机。

| 抓住色带导轨并拉动它直到它离开打印头。

| 握住色带盒的两端并将色带盒拉出打印机。

| 从包装盒中取出新的色带盒。

| 握住色带导轨的两端并拉动它直到它离开色带盒。

|  | 注意：

安装色带时，请勿触摸、揭去或损坏色带架上的透明塑料挡片，否则将影响正常打印。

| 握住色带盒并按下图所示将它插入打印机，然后用力压色带盒的两侧以便将塑料挂钩卡在打印机上的插槽中。

| 将色带导轨与打印头插槽对齐，并将它滑入直到咔嗒到位。

|  | 注意：

当将色带导轨滑动到打印头中时，请确保色带没有扭曲。

| 再次转动色带张紧旋钮，使褶皱不平的色带绷紧，以保证色带能够自由平稳移动。

| 关闭压纸杆并合上打印机盖。

[回到顶部]

下一节