封锁模式

控制面板

# 封锁模式

> 打开或关闭封锁模式
> 更改封锁模式设置

可以通过使用封锁模式来限制控制面板上使用的按键。在基本设置中，当封锁模式打开时，仅可以使用暂停和装入/退出 按键。

## 打开或关闭封锁模式

可以通过使用控制面板来轻松打开或关闭封锁模式。

按照以下步骤打开封锁模式：

| 确认打印机已关闭。

| 按下换行/换页和暂停按键至少5秒钟，同时打开打印机。打印机嘟嘟两声，表明已打开封锁模式。

当封锁模式打开时，按下锁定按键时暂停和缺纸指示灯将同时闪烁。

要关闭封锁模式，请重复步骤1和2。打印机嘟嘟一声，表明封锁模式已关闭。

请参见更改封锁模式设置如何更改封锁模式设置。

[回到顶部]

## 更改封锁模式设置

可以根据您的需要来选择当封锁模式打开时要锁定的打印机功能。

| 注意：

要打印语言选择和面板封锁模式说明，您需要3张A4纸或Letter尺寸的单页纸，或者3页至少要279毫米长（11英寸）和210毫米宽（8.3英寸）的连续纸。请参见装入连续纸和装入单页纸可获得装入连续纸和单页纸的说明。

按照以下步骤更改封锁模式：

| 当使用连续纸时，请确保已装入打印纸并且打印机已关闭。

|  | 告诫：

每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开；否则会损坏打印机。

| 按下装入/退出和换行/换页按键至少5秒钟，同时打开打印机。

> 打印机进入封锁设置模式。当使用连续纸时，打印机打印语言选择说明（一页）。

| 当使用单页纸时，请将打印纸装入打印机。打印机打印语言选择说明（一页）。

| 根据说明更改想要的设置。

| 关闭打印机并退出封锁设置模式。

有关如何在更改封锁模式设置之后打开封锁模式的说明，请参见打开或关闭封锁模式。

[回到顶部]

上一节 | 下一节