打印机驱动程序设置概述

打印机软件

# 打印机驱动程序设置概述

以下表格显示了Windows打印机驱动程序设置。注意，不是每一种设置在所有Windows版本中都可用。

### 打印机设置

设置 | 说明
打印纸尺寸 | 选择想要的纸张尺寸。如果不能找到想使用的纸张尺寸，应用滚动条滚动列表。如果想应用的纸张尺寸没有包括在列表中，则单击自定义或用户自定义尺寸，并在出现的对话框中输入打印纸尺寸。
打印方向 | 选择纵向或横向
纸张来源 | 选择要使用的纸张来源。
分辨率/图形分辨率 | 选择要使用的打印分辨率。您所选择的分辨率越高，打印输出就会越精细；但是，提高分辨率将会降低打印速度。
抖动 | 您可以将此选项设定为精细，此设置为默认设置，或根据想获得的打印结果选择其他抖动模式。
亮度/亮度控制 | 移动滑标使打印输出亮一些或暗一些。
打印质量 | 从打印质量列表中选择一个打印质量选项。如果打开高速，您将进入双向打印模式并将加快打印速度。关闭高速将使打印机返回单向打印模式。打印速度将减慢，但打印精度将会提高。默认打印使用打印机中存储的设置。
EPSON Status Monitor 3 | 当单击此按钮时您可以访问EPSON Status Monitor 3。要监视打印机，请确保监视打印状态复选框已被选中。
监视参数 | 单击此按钮可以打开监视参数对话框，在此对话框中可以进行EPSON Status Monitor 3的设置。
纸张/输出 | 检查页面设置菜单中所设置的纸张尺寸、方向和纸张来源设置，必要的话进行更改。选择设置然后从更改设置列表框中选择一个选项。
半色调 | 单击此键可以设定亮度和对比度、输入RGB灰级或进行其他设置。半色调彩色调整对话框出现。 有关详细信息，请单击此对话框中的帮助 。

### 监视设置

设置 | 说明
EPSON Status Monitor 3 | 当单击此按钮时，可以访问EPSON Status Monitor 3。要监视打印机，请确保监视打印状态复选框已被选中。
监视参数 | 单击此按钮以打开监视参数对话框，在此对话框中您可以进行EPSON Status Monitor 3设置。详细信息，请参见设置EPSON Status Monitor 3

[回到顶部]

上一节 | 下一节