打印机规格

产品信息

# 打印机规格

> 机械部分
> 电子部分
> 电气部分
> 使用环境
> 打印纸
> 可打印区域

## 机械部分

打印方式 | 24针点阵打印
打印速度： | 汉字超高速 | 在6.7cpi下150/秒
汉字高速 | 在6.7cpi下100/秒
汉字信函质量 | 在6.7cpi下52/秒
高速草图 | 在10 cpi下为300 cps 在12 cpi下为360 cps
草图 | 在10 cpi下为225 cps （在15 cpi下最大为337 cps）
高质量 | 在10 cpi下为79 cps
打印方向： | 双向逻辑查找文本和图形打印。使用软件命令可单向文本或图形打印。
行间距： | 1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程。
可打印列数： | 80列（10 cpi）
分辨率： | 最大360×180 dpi（高质量模式）
进纸方式： | 摩擦进纸（前部进纸口） 推动式拖纸器进纸（后部进纸口）
进纸速度 | 连续 | 3.61英寸/秒
间断 | 53毫秒/行1/6英寸行间距
可靠性： | 总打印量 | 1200万行 （打印头除外） 平均故障时间6,000加电小时（25%负荷）
打印头寿命 | 大约20000万次/针
尺寸和重量（包括导纸器）： | 高 宽： Depth 重量 | 185毫米（7.3英寸） 386 毫米 (15.2英寸) 306 毫米 (12.0 英寸) 约3.5千克（7.7磅）
色带： | 黑色色带盒 | S015290
色带寿命 | 大约200万字符 （10cpi下在高质量模式中48点/字符）
仿真： | ESC/P-K, IBM PPDS, OKI 5530SC
噪音： | 大约57dB（A）（ISO 7779方式）

| 注意：

纸厚调节杆位置或过热的打印头会影响打印速度。

[回到顶部]

## 电子部分

接口 | 一个标准双向的、8位、IEEE 1284四字节模式支持的并行接口，一个USB（1.1版本）接口槽。
缓冲区： | 32KB
内置字体： | 位图字体 |
宋体 24*24 黑体 24*24
EPSON Draft | 10, 12, 15 cpi
EPSON Roman | 10, 12, 15 cpi比例
EPSON Sans serif | 10, 12, 15 cpi比例
| EPSON OCR-B | 10 cpi
| 可缩放字体 |
| EPSON Roman | 10.5,8-32点，步长为2点
| EPSON Sans serif | 10.5,8-32点，步长为2点
| EPSON Roman T | 10.5,8-32点，步长为2点
| EPSON Sans Serif H | 10.5,8-32点，步长为2点
| 条形码字体

> EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

字符表:

标准版本

Hanzi GB18030

一种斜体和12种图形字符表：

> Italic table, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15

下列23种图形字符表也可在一些国家使用：

> PC864 (Arabic), PC437 Greek, PC852 (Eastern Europe), PC853 (Turkish), PC855 (Cyrillic), PC857 (Turkish), PC866 (Russian), PC869 (Greek), MAZOWIA (Poland), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Greek),
> ISO Latin 1T (Turkish), Bulgaria (Bulgarian),
> PC 774 (LST 1283: 1993), Estonia (Estonian), PC 771 (Lithuanian), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latvian), PC 866 UKR (Ukraina), PC APTEC (Arabic), PC 708 (Arabic), PC 720 (Arabic), PCAR 864 (Arabic)

字符集：

14种国际字符集和一种法定字符集：

> USA, France, Germany, UK,
> Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway,
> Denmark II, Spain II, Latin America, Korea,
> Legal

[回到顶部]

## 电气部分

| 200-240V模式
输入电压范围 | 198~264V
额定频率范围 | 50~60 Hz
输入频率范围 | 49.5~60.5 Hz
额定电流 | 0.3 A (max. 0.9 A)
耗电量 | 大约20W（ISO/IEC 10561 高质量模式）

| 注意：

有关打印机的电压，请查看打印机背面的标签。

[回到顶部]

## 使用环境

| 温度 | 湿度 （无凝结）
工作条件（普通纸） | 5~35 °C（41~95°F) | 10~80% RH
工作条件 (再生纸或标签) | 15~25°C(59~77°F) | 30~60% RH
存放 | -30~60°C(-22~140°F) | 0~85%

[回到顶部]

## 打印纸

| 注意：

- 只能在如下所述的正常温度和湿度条件下使用再生纸和标签。

温度 | 15~25 °C(59~77 °F )
湿度 | 30~60% RH

- 不要装入卷曲、折叠或褶皱的打印纸。

### 单页纸

参见多联表格 可获得有关单页多联表格规格的详细信息。

宽 | 90 至 257毫米(3.5至 10.1英寸
长度 | 70至364毫米（2.8至14.3英寸）
厚度 |

> 单页纸

> 多联表格

0.065至0.14毫米（0.0025至0.0055英寸）

0.12至0.39毫米（0.0047至0.015英寸）

重量 |

> 单页纸

> 多联表格

52至90克/平方米（14至42磅）

40至58克/平方米（12至15磅）

质量 |

> 单页纸

普通纸和再生纸

> 多联表格

有碳或无碳多联表格的顶部或表格边缘有一行胶。
多联表格纸是通过沿左右边缘压接或点胶而连接在一起。

打印份数 | 1份原件+6份拷贝

| * 当使用4英寸或更宽但小于9.4英寸通过压接连接的多联表格时（有装订切纸标记的多联表格）时，在默认设置模式中将有装订切纸标记的多联表格设置为开。

### 连续纸

参见多联表格 可获得连续多层联表格规格的详细信息。

- 链齿孔必须是圆形或带槽口的圆形。

- 纸孔必须整洁切割。

- 在页缝之间，水平和垂直页缝必须没有交叉。

- 在页缝处切割/未切割的长度比例应该在3∶1和5∶1之间。并且页面之间的页缝应该始终没有延长到打印纸的边缘。

> 1. 切割区域
> 2. 未切割区域
> 3. 打印纸边缘的未切割部分

- 如果使用页面长度小于101.6毫米的连续纸（下列插图A所示），确保折叠面的长度（B）大于101.6毫米（4.0英寸）。

宽 | 101.6至254.0毫米（4.0至10.0英寸）
长度/页面 | 101.6至558.8毫米（4.0至22.0英寸）
打印份数 | 1份原件+6份拷贝
总厚度 | 0.065至0.39毫米（0.0025至0.0015英寸）
重量 |

> 单页纸

52至82克/平方米（14至22磅）

> 多联表格

40至 58克/平方米 (11至15 磅) (重量/部分)

质量 |

> 单页纸

普通纸、再生纸和无碳纸

> 多联表格

多联表格是通过压接或沿左右边缘的点胶连接在一起。

| * 当使用4英寸或更宽但小于9.4英寸通过压接连接的多联表格时（有装订切纸标记的多联表格）时，在默认设置模式中将有装订切纸标记的多联表格设置为开。

### 多联表格

多联表格的尺寸规格与单页纸和连续纸的相同。详细信息请参见单页纸和连续纸 。

- 连续多联表格的拷贝页应该通过压接或沿左右边缘点胶连接在一起。为了得到更好的打印质量，使用带有点胶连接的多联表格。

点胶 | 压接 | 在各边缘点胶和压接

> 1. 1英寸或更少
> 2. 3英寸或更少
> 3. 打印边
> 4. 1英寸或更少
> 5. 3英寸或更少

|  | 注意：

当使用4英寸或更宽但小于9.4英寸通过压接连接的多联表格时（有切纸标记装订的多联表格）时，在默认设置模式中将有装订切纸标记的多联表格设置为开。

|  | 告诫：

不要使用金属钉书钉或条形胶连接的连续多联表格。

> 1. 条形胶
> 2. 金属钉书钉

- 折叠部分的延伸厚度应为1毫米或更少。

> * 1 毫米或更少

- 装订区域应该平直或无褶皱。

- 链齿孔必须是圆形或带槽圆形。

- 表格中的链齿孔应该严格对齐。

- 装订区域应该在可打印区域以外。详细信息参见可打印区域 。

### 标签（单页纸）

- 标签应该与衬纸完整地连接在一起并且标签表面必须平整。

- 在下列情况下标签没有从衬纸上脱落。

| 环绕滚筒半径 环绕角度 环绕时间 环境温度 环境湿度 | 27毫米 180° 24小时 40 30%

> 1. 标签
> 2. 27毫米

- 始终使用衬纸被完全覆盖的标签，确保标签边缘的切割线有页缝。

> 1. 衬纸
> 2. 标签页
> 3. 每侧的一些未切割区域
> 4. 标签

衬纸 |

> 宽

> 长度

100至210毫米（3.9至8.3英寸）

100至297毫米（3.9至11.7英寸）

标签 |

> 宽

> 高

> 重量

63.5毫米（2.5英寸），最小

23.8毫米（0.94英寸），最小

64 g/m2 (17 lb)

厚度 |

> 衬纸

> 总厚度

0.07至0.09毫米（0.0028至0.0035英寸）

0.16至0.19毫米（0.0063至0.0075英寸）

质量 | 普通纸或相同质量的有衬纸标签

### 标签（连续表格）

- 标签应该与衬纸完整地连接在一起并且标签表面必须平整。

- 在下列情况下标签没有从衬纸上脱落。

| 环绕滚筒半径 环绕角度 环绕时间 环境温度 环境湿度 | 27毫米 180° 24小时 40 30%

> 1. 标签
> 2. 27毫米

- 当使用衬纸被完全覆盖的标签时，确保标签边缘的切割线有页缝。

> 1. 衬纸
> 2. 标签页
> 3. 每侧的一些未切割区域
> 4. 标签

- 当使用衬纸没有完全被覆盖的标签时，确保标签边缘的切割线有页缝。

> 1. 标签
> 2. 衬纸
> 3. 圆角半径大于2.5毫米
> 4. 标签

衬纸 |

> 宽

> 长度/页面

101.6至254毫米（4至10英寸）

101.6至254毫米（4至10英寸）

标签 |

> 宽

> 高

> 圆角半径

> 重量

63.5毫米（2.5英寸），最小

23.8毫米（0.94英寸），最小

2.5毫米（0.1英寸），最小

64 g/m2 (17 lb)

厚度 |

> 衬纸

> 总厚度

0.07至0.09毫米（0.0028至0.0035英寸）

0.16至0.19毫米（0.0063至0.0075英寸）

质量 | 普通纸或相同质量有连续衬纸的标签纸

[回到顶部]

## 可打印区域

### 单页纸（包括单页多联表格）

| A | 4.2毫米（0.17英寸）或更多
B | 最小左右页边距各为3.0毫米（0.12英寸）
最大可打印宽度是203.2毫米（8.0英寸）。 对于宽度大于209.2毫米（8.24英寸）的单页纸，侧边页边距应成比例增加以匹配纸张宽度。

> *可打印区域

### 连续纸（包括连续多联表格）

| A | 最小顶部和底部页边距（页缝上面和下面）为4.2毫米（0.165英寸）。
B | 最小左右边距是13毫米（0.512英寸）。 最大可打印宽度是203.2毫米（8.0英寸）。 对于宽度大于229.2毫米（9.0英寸）的打印纸，侧边页边距应成比例增加以匹配纸张宽度。

> *可打印区域

### 标签（单页纸）

| A | 3毫米（0.118英寸）或更多

### 标签（连续表格）

| A | 6.35毫米（0.25英寸）或更多
B | 1.2毫米（0.0472英寸）或更多
C | 3毫米（0.118英寸）或更多

[回到顶部]

上一节 | 下一节