装入单页纸

使用打印纸

# 装入单页纸

打印机可以在90毫米至257毫米（3.5至10.1英寸）宽的单页纸上打印。请参见单页纸可获得单页纸规格的详细信息。

| 注意：

如果装入长纸（例如legal尺寸的打印纸），请在打印机后部留出足够空间以防进纸受阻。

按照以下步骤从导纸器装入单页纸。

| 确保按照设置手册中的描述装上导纸器和色带盒。关闭位于打印机后部的拖纸器链齿盖并推下链齿锁定杆使链齿定位。

|  | 注意：

在打开打印机之前，请安装色带盒。否则将可能出现夹纸。

| 打开打印机。

| 确保过纸控制杆设定到单页纸进纸位置。

| 将导轨滑动到标记处。

> * 标记

| 将打印纸左边与导轨对齐，插入打印纸直到遇到阻力为止。确保插入的打印纸其打印面朝上并且顶部先入。

几秒钟后，打印机自动进纸到装纸位置。打印机准备就绪可以开始打印。

| 注意：

- 如果滚筒转动但不进纸，取出所有的纸张，然后再次尽量将其插入打印机。

- 如果进纸之前能适当调整它的位置，需要在默认模式中增加手动进纸的等待时间。详细信息参见更改默认设置。

- 如果在纸张装入之后需要调整它的位置，请参见调整页顶位置并按说明进行操作。

- 在按下装入/退出按键之后，不要拉出没有完全退出的打印纸。这样做可能会引起夹纸或使打印机出现故障，也可能使页顶位置设置失准。

打印完一张后，打印机会将打印出的纸退在导纸器上并且缺纸和暂停灯亮。如果打印多页文档，移去打印完的纸张，并把一张新的纸插入导纸器。打印机将自动进纸并继续打印。

| 注意：

如果打印机没有退出打印纸，请按下进纸/退纸按键。

[回到顶部]

上一节 | 下一节