# 索引

#

A.G.M. (IBM),

- 默认设置模式

EPSON Status Monitor 3,

- 关于打印机软件

- 使用EPSON Status Monitor 3

> 安装,
> - 设置EPSON Status Monitor 3

> 访问,
> - 访问EPSON Status Monitor 3

ESC/P2,

- 默认设置模式

Hex dump,

- 打印Hex Dump（十六进制转储）

I/F（接口）模式,

- 默认设置模式

IBM PPDS仿真,

- 默认设置模式

Status Monitor 3,

- 关于打印机软件

- 使用EPSON Status Monitor 3

USB接口,

- 默认设置模式

> 问题,
> - 解决USB问题

安全

> 警告，告诫，和注意,
> - 警告，告诫，和注意

安全指导,

- 警告，告诫，和注意

按键

> LF/FF,
> - 按键和灯

> 微调整,
> - 按键和灯

> 暂停,
> - 按键和灯

> 装入/退出,
> - 按键和灯

标签,

- 标签

> 装入,
> - 标签

并行I/F(接口)双向模式,

- 默认设置模式

并行接口,

- 默认设置模式

垂直对齐,

- 打印自检

错误指示灯,

- 使用错误指示灯

打印方向,

- 默认设置模式

打印机驱动程序,

- 关于打印机软件

> 访问

> > 从Windows Me、98和95,
> > - 在Windows Me、98和95下使用打印机驱动程序

> > 对于Windows XP，2000和NT 4.0的用户,
> > - 在 Windows XP，Windows 2000和NT 4.0下使用打印机驱动程序

> 设置,
> - 打印机驱动程序设置概述

打印纸来源

> 选择,
> - 选择纸张来源

带斜线0,

- 默认设置模式

单向打印 (Uni-D),

- 默认设置模式

单页纸

> 切换,
> - 切换到连续纸

> 切换到,
> - 切换到单页纸

> 装入,
> - 装入单页纸

电气部分,

- 电气部分

多层拷贝纸

> 单页纸,
> - 多联表格

> 继续,
> - 多联表格

分组模式,

- 默认设置模式

封锁模式,

- 封锁模式

蜂鸣器（报警器）设置,

- 默认设置模式

符合“能源之星”标准,

- 符合能源之星（ENERGY STAR®）标准

高速草图,

- 默认设置模式

更换色带盒

> 更换,
> - 更换色带盒

故障排除

> USB问题,
> - 解决USB问题

> 问题与解决方法,
> - 问题与解决办法

规格说明

> 标准和认证,
> - 标准和认证

国际字符集,

- 默认设置模式

过纸控制杆,

- 设置过纸控制杆

夹纸

> 清除,
> - 清除夹纸

间距

> 选择,
> - 选择字体

客户支持,

- 寻求帮助

- 提供信息

连续纸

> 切换,
> - 切换到单页纸

> 切换到,
> - 切换到连续纸

> 卸下,
> - 使用切纸功能
> - 取下连续纸

> 装入,
> - 装入连续纸

默认设置,

- 关于打印机的默认设置

> 更改,
> - 更改默认设置

> 默认设置模式,
> - 默认设置模式

切纸功能,

- 使用切纸功能

驱动（打印机驱动程序）,

- 关于打印机软件

设置杆

> 过纸控制,
> - 设置过纸控制杆

> 纸厚调节,
> - 调整纸厚调节杆

> 纸张释放,
> - 设置过纸控制杆

手动进纸等待时间,

- 默认设置模式

双向打印 (Bi-D),

- 默认设置模式

提供信息,

- 提供信息

跳过穿孔,

- 默认设置模式

微调整功能

> 切纸位置,
> - 调整切纸位置

> 页顶位置,
> - 调整页顶位置

卸下

> 连续纸,
> - 使用切纸功能

寻求帮助,

- 寻求帮助

用于拖纸器的页长,

- 默认设置模式

有切纸标记装订的多层拷贝纸。

- 默认设置模式

纸厚调节杆,

- 调整纸厚调节杆

自动CR（回车）,

- 默认设置模式

自动I/F（接口）等待时间,

- 默认设置模式

自动换行,

- 默认设置模式

自动切纸,

- 使用切纸功能

- 默认设置模式

自检测,

- 打印自检

字符表,

- 默认设置模式

字体

> 在默认设置模式中选择,
> - 选择字体
> - 默认设置模式