校准打印输出中的垂直线

故障查找

# 校准打印输出中的垂直线

如果发现打印输出中的垂直线不能准确对齐，可以使用打印机的双向调整模式解决这一问题。

双向调整期间，打印机打印三张对齐模式：草图, 位图和LQ（高质量）。从每一张的垂直对齐模式中选择较佳对齐模式。

按照下列步骤进行双向模式调整。

| 注意：

- 要打印说明页和调整模式，您需要4张A4尺寸的单页纸或10英寸（建议）的连续纸（请参见装入连续纸 或装入单页纸以获得纸张装入的说明）。

- 如果您使用单页纸，确认每次在打印机退出一张打印好的页时装入一张新的打印纸。否则，您不能进行下一步骤。

| 当使用连续纸时，请确保已装入打印纸并且打印机已关闭。

|  | 告诫：

每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开；否则会损坏打印机。

| 按下暂停按键的同时，打开打印机。

> 打印机进入双向调整模式。当使用连续纸时，打印机打印说明页和第一套调整模式。

| 当使用单页纸时，请将打印纸装入打印机。打印机打印说明页和第一套调整模式。

| 按照说明中的描述，将调整模式进行比较并使用换行/换页 D 和进纸/退纸U按键选择最佳的调整模式。 这时电源, 暂停和缺纸指示灯显示当时选择的模式序号。

| 按下暂停 按钮。打印机打印下一套调整模式。

| 重复步骤3和4以选择并进入各套模式中最佳调整的模式。

| 关闭打印机退出双向调整模式。

[回到顶部]

上一节 | 下一节