使用错误指示灯

故障查找

# 使用错误指示灯

可以使用控制板上的指示灯来确定许多通常的打印机问题。如果打印机停止工作并且控制板上的一个或多个指示灯亮或闪烁，或者打印机发出蜂鸣声，就可以使用下表诊断问题并解决问题。如果使用下表不能解决问题的话，请参见问题与解决办法。

控制板上灯的状态 | 蜂鸣声类型 | 问题 解决
电源 暂停 缺纸 | 》。… | 所选择的纸张来源中未装入打印纸。
在选中的纸张来源中装入打印纸；缺纸灯和暂停灯熄灭并且打印机将继续打印。
电源 暂停 缺纸 | ððð | 纸张装入不正确。
取出并重新正确装入打印纸，然后按下暂停按键。请参见装入连续纸,装入单页纸,或装入特殊纸的纸张装入说明。
ððð | 连续纸没有完全退出。
撕下打印纸并按下装入/退出按键以退出打印纸。
ððð | 单页纸没有完全退出。
按下进纸/退纸按键以退出整张纸张。
电源 暂停 缺纸 | ððð | 过纸控制杆没有设定到正确位置。
将过纸控制杆设置到使用的纸张来源位置。如果其他纸张来源中的打印纸位于当前的纸张通道中，请按下装入/退出按键以退出打印纸；然后将过纸控制杆移动到想要的位置。
电源 暂停 缺纸 | ððððð | 出现未知的打印机错误。
关闭打印机并等待几分钟，然后重新打开打印机。如果错误仍然出现，请与您的经销商联系。
电源 暂停 缺纸 | ñ | 打印头过热。
等待几分钟；打印头冷却后打印机将自动恢复打印。

| =开, =关 =闪烁

| ððð = 一系列短蜂鸣声（三声), ðððð_ = 一系列长蜂鸣声（五声)

[回到顶部]

下一节