打印自检

故障查找

# 打印自检

运行打印机自检可以确定是打印机出了问题还是计算机出了问题：

- 如果自检结果是令人满意的，则打印机工作正常，而问题很可能是由打印机驱动程序设置、应用程序设置、计算机或接口电缆所引起的（确保使用屏蔽的接口电缆）。

- 如果自检结果不好，说明打印机有问题。请参见问题与解决办法找出可能的原因和解决问题的方法。

您可以使用单页纸或连续纸打印自检页。请参见装入连续纸或装入单页纸可获得纸张装入的说明。

按照下列步骤进行自检：

| 当使用连续纸时，确保纸已装入，并将过纸控制杆设定到正确位置。然后关闭打印机电源。

|  | 告诫：

每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开；否则会损坏打印机。

| 请在按住进纸/退纸按键的同时打开打印机电源。

| 当使用单页纸时，请将打印纸装入打印机。

> 几秒钟之后，打印机自动装入打印纸并开始打印自检。打印机会打印一串字符。

|  | 注意：

要想临时停止自检，则按下暂停按键。要恢复自检，请再次按下暂停按键。

| 要结束自检，则按下暂停按键停止打印。如果纸张停留在打印机内，则按下进纸/退纸按键退出打印好的页。然后关闭打印机电源。

| 告诫：

打印机正在打印自检时，不要关闭打印机。要按下暂停按键停止打印并在关闭打印机之前按下进纸/退纸按键退出打印好的页。

[回到顶部]

上一节 | 下一节