安全指导

产品信息

# 安全指导

> 警告，告诫，和注意
> 热部件警告符号
> 重要安全指导

## 警告，告诫，和注意

| 警告必须小心执行以免伤害人体。

| 告诫 必须遵守以免损坏设备。

| 注意 包含打印机操作的重要信息和有用提示。 |

[回到顶部]

## 热部件警告符号

| 本符号出现在打印头和其他部件以标明这些部件可能很烫。打印机刚刚使用完不要触摸这些部件。让其冷却几分钟之后才可以触摸。

[回到顶部]

## 重要安全指导

使用打印机之前，请阅读所有的安全指导。此外，请遵守标记在打印机上的所有警告和说明。

- 不要将打印机放在不稳定的表面或接近放射源或热源。

- 将打印机放在平整的表面上。如果打印机倾斜或有一定的角度，就不能正常工作。

- 不要堵上或盖住槽孔以及打印机机箱的开口，不要将物品插入槽孔。

- 只可使用贴在打印机标签上所指定的电源类型。

- 所有设备都要连接到正确接地的插座上。避免使用与复印机或空调系统这些经常开关的设备在同一回路中的插座。

- 不要使用损坏或绽裂的电源线。

- 如果使用附加的电源线，切记插入该附加电源线的设备的总安培数不要超过该电源线的额定安培数。也要确保插入插座中的所有设备的总安培数不超过插座的额定安培数。

- 在清洁之前要拔下打印机电源插头，仅用一块湿布清洁打印机。

- 更换保险丝时，仅使用正确大小和额定功率的保险丝。

- 切勿将液体溅到打印机上。

- 除非本手册中已有特别说明，否则不要擅自尝试维修打印机。

- 在遇到下列情况时，切断打印机电源后请有经验的维修人员来维修：

i. | 如果电源线或插头已损坏。
ii. | 如果有液体溅入打印机。
iii. | 如果打印机摔落或机箱损坏。
iv. | 如果打印机不能正常操作或打印机性能有明显下降。

- 仅仅调节那些操作指导中提到的控制。

- 不要带电热插拔打印机的并口数据电缆。

[回到顶部]

下一节