使用微调整功能

使用打印纸

# 使用微调整功能

> 调整切纸位置
> 调整页顶位置

> 微调整功能可以控制打印纸以0.141毫米（1/180英寸）增量向前或向后走纸，因而可以使用此功能精确调整页顶位置和切纸位置。

## 调整切纸位置

如果页缝未与切纸器对齐，您可以使用微调整功能移动页缝到切纸位置。

按照以下步骤调整切纸位置：

| 注意：

即使关闭打印机，切纸位置设置仍然有效直到更改此设置。

| 确保打印纸位于当前的切纸位置。

| 按下暂停按键大约3秒钟。暂停灯开始闪烁，打印机进入微调整模式。

| 按下换行/换页按键反向送入打印纸，或按下进纸/退纸 按键正向送入打印纸，直到页缝与打印机盖的切纸器对齐。

|  | 注意：

打印机切纸位置有上限和下限。如果您试图调整切纸位置超过此限制，打印机将鸣叫并停止走纸。

| 撕下打印好的页面。

| 按下暂停按键退出微调整模式。

当继续打印时，打印机将自动进纸到页顶位置并开始打印。

[回到顶部]

## 调整页顶位置

页顶位置是打印机开始打印的页面位置。如果页顶的打印位置太高或太低，您可以使用微调整功能调整页顶位置。

按照以下步骤调整页顶位置：

| 注意：

- 即使关闭打印机，页顶位置设置仍然有效直到您更改此设置。

- 某些应用程序的顶部空白设置会覆盖使用微调整功能进行的页顶设置。如有必要，在软件中调整页顶位置。

| 确认打印机已打开。

| 按下暂停按键停止打印。暂停灯亮。

| 装入打印纸按下 进纸/退纸按键将连续纸进到当前的页顶位置。如有必要，打开打印机盖以可以看见打印纸的位置。

| 按下暂停按键大约3秒钟。暂停灯开始闪烁并且打印机进入微调整模式。

| 按下换行/换页按键可以向页脚方向移动页顶位置，按下进纸/退纸按键可以向页眉方向移动页顶位置。

|  | 注意：

- 打印机页顶位置有上限和下限。如果您试图调整页顶位置超过此限制，打印机将鸣叫并停止走纸。

- 当打印纸移动到默认页顶位置时，打印机也将鸣叫并暂时停止走纸。调整顶部位置时可以使用默认设置值作为参考。

| 设置完页顶位置后，按下 暂停按键退出微调整模式。

[回到顶部]

上一节