词汇

# 词汇表

ASCII
  美国信息交换标准代码。是为字母和符号分配数字代码的一种标准编码方式。

自动换行
  当在默认设定方式中选择此功能时，每个回车代码（CR）后自动带一个换行代码（LF）。

双向打印
  打印头双向打印。这可以增加打印速度，但可能会降低垂直对齐的精确度。双向打印是本打印机的标准打印模式。参见单向打印。

缓冲区
  用于存储待打印数据的打印机的内存区域。

字符表
  特殊语言中使用的由字母、数字和符号组成的字符集。

每英寸字符数(cpi)
  文本字符大小的度量。

连续纸
  两侧有进纸孔的打印纸，这种打印纸页与页之间有穿孔，并且以折叠成堆的方式进纸。也称作折叠纸。

控制代码
  用来控制打印机功能的一种特殊代码，例如执行回车或换行。

cpi
  请参见每英寸字符数(cpi)。

数据转储
  请参见十六进制转储。

默认值
  打印机开机、复位或初始化时有效的值。

抖动
  纸张上以点排列的一种方式，以便模拟阴影或色调。

点阵
  一种打印方法，通过各个点的图案（点阵）形成每个字母或符号。

草图
  当选择草图作为字体时打印机使用的打印模式。对于快速打印，草图字体使用很少的点数目来表示每个字符。参见高速草图。

驱动程序
  请参见打印机驱动程序。

ESC/P
  Epson标准代码的缩写形式。是允许您通过计算机控制您的打印机的命令系统。它是通用于所有EPSON打印机的标准代码，并且受大部份个人计算机应用软件的支持。

ESC/P 2
  ESC/P打印机命令语言的增强版。这种语言的命令可产生类似激光打印的功能，如变宽字体和增强图形。

折叠纸
  请参见连续纸。

字体
  通过名称指定风格类型，例如Roman或Sans Serif。

换页 (FF)
  将打印纸进到下一个页顶位置的控制代码和控制板按键。

十六进制转储
  帮助识别在打印机和计算机之间出现通信问题的原因的一种故障处理方法。当打印机处于十六进制模式时，接收到的每一个打印十六进制代码和ASCⅡ字符。也称作数据转储。

高速草图
  可以使用默认设置模式选择的一种草图打印模式。高速草图使用最小数目的点数来表示每个字符，以生成非常快的高速打印。可参见草图和高质量打印 (LQ)。

接口
  打印机和计算机之间的连接，打印数据通过此连接传送到打印机。

高质量打印 (LQ)
  当字体选择为非草图时，打印机使用的打印模式。高质量字体打印在降低打印速度的情况下可提供更好的清晰度和外观。可参见草图和高速草图。

换行(LF)
  将打印纸前进一个行间距的控制代码和控制板按键。

装入位置
  纸张自动装入的位置。

滚筒
  打印期间支撑纸张的黑色平坦部件。

可打印区域
  页面上打印机可以打印的区域。由于页边距的存在，它比页面的实际面积要小。

打印机驱动程序
  一种软件程序，用以从计算机中发送命令以使用特殊打印机功能。

复位
  恢复打印机为默认设置。

分辨率
  可以表示清晰度的量度。打印图像的分辨率以每英寸点数(dpi)量度。

自检测
  检查打印机运行的方法。检测打印机操作的一种方法。当进行自检测时，打印机打印存储在ROM（只读内存）中的字符。

切纸
  将连续纸的页缝进到切纸位置，然后进纸到页顶位置的控制板按键。

切纸位置
  当自动切纸模式打开时，打印机使打印纸进入的位置。使用微调整功能可调整纸张位置。使打印纸的页缝对好打印机切纸器。

页顶位置
  打印机识别为第一个可打印行的位置。它是默认的顶部页边距位置。

单向打印
  打印头单向打印。单向打印对于打印图形很有用，因为它提供精确的垂直对齐。在默认设置模式中您可以选择单向打印。参见双向打印。

[回到顶部]