主页 > 日常维护 > 包装和运输 Fuji Xerox 设备

### 包装和运输 Fuji Xerox 设备

- 如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分保价。

1. 按住 关闭设备电源。使设备保持关闭状态并等待至少 10 分钟，以使其冷却。
2. 断开所有电缆的连接，然后从电源插座上拔下电源线。

   根据型号，设备配备有不可拆分的交流电源线。

3. 取出墨粉盒和硒鼓单元组件。
4. 按下绿色锁定杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒。
5. 将保护材料放在墨粉盒上。将墨粉盒装入塑料袋。
6. 将保护材料 (1) 向左放入设备内，如图所示。
7. 仅将硒鼓单元装回设备。
8. 合上前盖。
9. 将设备装入原包装袋中。
10. 如下图所示将设备和其他组件放入带有原包装材料的原装硬纸箱中。

    (交流电源线可拆分的型号)

    (交流电源线不可拆分的型号)

    (对于交流电源线可拆分的型号)

    如图所示，将交流电源线和印刷品装入原纸箱。

11. 合上纸箱并将其封口。

相关信息
  - 日常维护

转到首页