主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 不多址发送 SSID 时配置设备的无线网络

### 不多址发送 SSID 时配置设备的无线网络

相关型号: DocuPrint P268 dw

配置设备前，建议写下您的无线网络设置。您将需要此信息才能继续配置。

1. 检查并记录当前的无线网络设置。

   网络名称 (SSID)

   通信模式 | 验证方法 | 加密模式 | 网络密钥
   --- | --- | --- | ---
   基础架构 | 开放系统 | 无 | -
   WEP |
   共享密钥 | WEP |
   WPA/WPA2-PSK | AES |
   TKIP (TKIP 仅支持 WPA-PSK。) |

   例如：

   网络名称 (SSID)
   HELLO

   通信模式 | 验证方法 | 加密模式 | 网络密钥
   --- | --- | --- | ---
   基础架构 | WPA2-PSK | AES | 12345678

   如果您的路由器使用 WEP 加密，输入用作 WEP 密钥的密钥。Fuji Xerox 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
2. 按 或 选择Network (网络)选项，然后按 确定。
3. 按 或 选择WLAN (无线网络)选项，然后按 确定。
4. 按 或 选择Setup Wizard (安装向导)选项，然后按 确定。
5. 显示WLAN Enable ? (启用无线局域网？)时，按 选择开。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 返回。
6. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。按 或 选择<New SSID>选项，然后按确定。
7. 输入 SSID 名称，然后按确定。
8. 按 或 选择Infrastructure (基础架构)选项，然后按确定。
9. 按 或 选择所需验证方法，然后按 确定。
10. 执行以下操作中的一项：

    - 如果选择了Open System (开放系统)选项，按 或 选择加密类型None (无)或WEP，然后按 确定。

      如果将加密类型选择为WEP选项，输入 WEP 密钥，然后按确定。

    - 如果选择了Shared Key (共享密钥)选项，输入 WEP 密钥，然后按确定。

    - 如果选择了WPA/WPA2-PSK选项，按 或 选择加密类型TKIP+AES或AES，然后按 确定。

      输入 WPA 密钥，然后按确定。

    Fuji Xerox 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
11. 要应用各项设置，按 。要取消，请按 。
12. 设备将尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备 LCD 上会显示Connected (已连接)。设备将打印一份无线连接状态报告。如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络设置完成。若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，在随机安装光盘的顶部菜单页面上点击安装打印机驱动程序。

对于 Macintosh：

无线网络设置完成。请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com) 上您的设备型号的下载页面，以安装操作设备所需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法
  - 我无法完成无线网络设置配置。
  - 如何在 Fuji Xerox 设备上输入文本信息
  - 无线局域网报告错误代码
  - 通过网络中的无线局域网接入点路由器连接到计算机 (基础架构模式)

转到首页