主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct™ > 配置 Wi-Fi Direct 网络。 > Wi-Fi Direct 网络配置逐步指南

### Wi-Fi Direct 网络配置逐步指南

相关型号: DocuPrint P268 dw
以下说明提供了五种在无线网络环境中配置 Fuji Xerox 设备的方法。选择您偏好用于您的环境的方法。

检查您的移动设备的配置。

1. 您的移动设备是否支持 Wi-Fi Direct？

   选项 | 说明
   --- | ---
   是 | 转到步骤 2
   否 | 转到步骤 3

2. 您的移动设备是否支持 Wi-Fi Direct 的一键式配置？

   选项 | 说明
   --- | ---
   是 | 相关信息: 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络
   否 | 相关信息: 使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 网络

3. 您的移动设备是否支持 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)？

   选项 | 说明
   --- | ---
   是 | 转到步骤 4
   否 | 相关信息: 手动配置 Wi-Fi Direct 网络。

4. 您的移动设备是否支持 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式配置？

   选项 | 说明
   --- | ---
   是 | 相关信息: 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络
   否 | 相关信息: 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 网络

若要在 Wi-Fi Direct 网络中 (使用 Wi-Fi Direct 的一键式配置或使用 Wi-Fi Direct 的 PIN 方式配置) 使用 Fuji Xerox 打印机和扫描实用程序功能，您用于配置 Wi-Fi Direct 的设备必须运行 Android™ 4.0 或更高版本。

相关信息
  - 配置 Wi-Fi Direct 网络。
  - 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络
  - 使用 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 网络
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置 Wi-Fi Direct 网络
  - 手动配置 Wi-Fi Direct 网络。

转到首页