主页 > 词汇 > 验证

### 验证

大多数无线网络会采用某种安全设置。这些安全设置确定验证 (如何在网络中识别设备) 和加密 (如何在网络上发送数据时将其加密)。配置 Fuji Xerox 无线设备时如未正确指定这些选项，则将无法连接到无线网络。因此，在配置这些选项时务必多加注意。

个人无线网络的验证方法
  个人无线网络是一个无需 IEEE 802.1x 支持的小型网络 (例如家用无线网络)。
  - 开放系统

    无线设备无需任何验证便可访问网络。

  - 共享密钥

    预定密钥在所有将访问无线网络的设备间共享。Fuji Xerox 无线设备使用 WEP 密钥作为预定密钥。

  - WPA-PSK/WPA-2-PSK

    启用 Wi-Fi Protected Access® 预共享密钥 (WPA-PSK/WPA2-PSK)，让 Fuji Xerox 无线设备使用 TKIP (WPA-PSK) 或 AES (WPA-PSK 和 WPA2-PSK (WPA-Personal)) 关联接入点。

转到首页