主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 或 AOSS™ 配置设备的无线网络 > 如何使用 WPS 的一键式方式或 AOSS™ 配置无线网络

### 如何使用 WPS 的一键式方式或 AOSS™ 配置无线网络

相关型号: DocuPrint P268 dw

1. 按 或 选择Network (网络)选项，然后按 确定。
2. 按 或 选择WLAN (无线网络)选项，然后按 确定。
3. 按 或 选择WPS/AOSS选项，然后按确定。
4. 显示WLAN Enable ? (启用无线局域网？)时，按 选择开。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 返回。
5. LCD 上显示Press Key on rtr(按rtr上的键)时，按无线接入点/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 按钮。按设备控制面板上的 ，本设备将自动开始检测无线接入点/路由器使用的模式 (WPS 或 AOSS™) 并尝试连接到无线网络。

如果已成功连接无线设备，设备 LCD 上会显示Connected (已连接)。设备将打印一份无线连接状态报告。如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。
如果连接失败，设备将还原到有线网络接口。

对于 Windows®：

无线网络设置完成。若要安装操作设备所必需的驱动程序和软件，在随机安装光盘的顶部菜单页面上点击安装打印机驱动程序。

对于 Macintosh：

无线网络设置完成。请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com) 上您的设备型号的下载页面，以安装操作设备所需的驱动程序和软件。

相关信息
  - 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 或 AOSS™ 配置设备的无线网络
  - 无线局域网报告错误代码

转到首页