主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct™ > 使用 Wi-Fi Direct 从移动设备打印

### 使用 Wi-Fi Direct 从移动设备打印

相关型号: DocuPrint P268 dw

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 开发的其中一种无线配置方法。通过这种方法，您可以在不使用接入点的情况下，在本 Fuji Xerox 设备和 Android™ 设备、Windows® Phone 设备、iPhone、iPod touch、iPad 等移动设备之间配置一个加密的无线网络。Wi-Fi Direct 支持使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式或 PIN 方式配置无线网络。此外，您还可通过手动设置 SSID 和密码来配置无线网络。本 Fuji Xerox 设备的 Wi-Fi Direct 功能支持采用 AES 加密的 WPA2™ 安全机制。

1. 移动设备
2. Fuji Xerox 设备

- 虽然本 Fuji Xerox 设备可以在有线和无线网络中使用，但是一次仅可使用一种连接方式。不过，可同时使用无线网络连接和 Wi-Fi Direct 连接，也可同时使用有线网络连接 (仅限支持型号) 和 Wi-Fi Direct 连接。
- 支持 Wi-Fi Direct 的设备可成为组拥有者 (G/O)。配置 Wi-Fi Direct 网络时，G/O 可用作接入点。

相关信息
  - 使用 Wi-Fi Direct™

转到首页