主页 > 故障排除 > 网络问题 > 我无法完成无线网络设置配置。

### 我无法完成无线网络设置配置。

相关型号: DocuPrint P268 dw

关闭本无线路由器后再重新打开。然后，尝试重新配置无线设置。如果无法解决问题，请按照下列指示操作：

使用无线网络报告查明问题。

原因 | 措施 | 接口
--- | --- | ---

您的安全设置 (SSID/网络密钥) 不正确。

- 使用 Wireless Setup Helper 实用程序确认安全设置。如需获取更多信息或下载此实用程序，请转到 Fuji Xerox 网站 (http://www.fujixeroxprinters.com) 上您的设备型号的下载页面。

- 选择并确认您正在使用正确的安全设置。
  - 请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的说明书，了解如何查找安全设置的信息。
  - 可能会使用制造商的名称或无线局域网接入点/路由器的型号作为默认安全设置。
  - 咨询接入点/路由器制造商、您的互联网服务供应商或网络管理员。

- 有关 SSID 和网络密钥的定义，请参见术语表中的术语 "SSID"、“网络密钥”和“信道”。

无线

不允许使用 Fuji Xerox 设备的 MAC 地址。 | 确保过滤器允许 Fuji Xerox 设备的 MAC 地址。您可以在 Fuji Xerox 设备的操作面板上查找 MAC 地址。 | 无线

您的无线局域网接入点/路由器为隐形模式 (未多址发送 SSID)。

- 手动输入正确的 SSID 名称或网络密钥。
- 检查无线局域网接入点/路由器随附说明书中的 SSID 名称或网络密钥，重新配置无线网络设置。

无线

您的安全设置 (SSID/密码) 不正确。

- 确认 SSID 和密码。
  - 若您正在手动配置网络，则 Fuji Xerox 设备上会显示 SSID 和密码。若您的移动设备支持手动配置，则移动设备的屏幕上将显示 SSID 和密码。
- 有关 SSID 的定义，请参见术语表。

Wi-Fi Direct

您正在使用 Android™ 4.0。 | 如果您的移动设备断开了 (在使用 Wi-Fi Direct 大约六分钟后)，尝试使用 WPS (推荐) 进行一键式配置，并将 Fuji Xerox 设备设置为组拥有者。 | Wi-Fi Direct
本 Fuji Xerox 设备离移动设备过远。 | 配置 Wi-Fi Direct 网络设置时，将本 Fuji Xerox 设备移至离移动设备约 3.3 英尺 (1 米) 的范围内。 | Wi-Fi Direct
本设备和移动设备之间有障碍物 (例如墙壁或家具)。 | 将本 Fuji Xerox 设备移至没有障碍的地方。 | Wi-Fi Direct
本 Fuji Xerox 设备或移动设备附近有无线计算机、蓝牙设备、微波炉或数字无绳电话。 | 将其他设备挪离本 Fuji Xerox 设备或移动设备。 | Wi-Fi Direct

如果您已检查并尝试了上述所有操作，但仍无法完成 Wi-Fi Direct 配置，请执行以下操作：

- 关闭本 Fuji Xerox 设备后再重新打开。然后，尝试重新配置 Wi-Fi Direct 设置。
- 若本 Fuji Xerox 设备目前正被用作客户端，请确认当前 Wi-Fi Direct 网络中允许连接的设备数量，然后检查实际连接的设备数量。

Wi-Fi Direct

相关信息
  - 网络问题
  - 不多址发送 SSID 时配置设备的无线网络
  - 使用 Wi-Fi Direct™

转到首页