主页 > 网络 > 高级用户的技术信息 > 配备 IP 地址的其他方式 > 使用 RARP 配置 IP 地址

### 使用 RARP 配置 IP 地址

相关型号: DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw

在使用逆向地址解析协议 (RARP) 配置 IP 地址前，必须将设备的引导方式设置为 RARP。若要更改引导方式，请使用设备操作面板、BRAdmin 应用程序或网络基本管理。

Fuji Xerox 打印服务器的 IP 地址可使用主机上的 RARP 设备进行配置。可使用类似以下内容的输入编辑 /etc/ethers 文件 (如果此文件不存在，可新建一个) 实现：

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (或对于无线网络，则为 BRW008077310107)

其中，第一个输入项为打印服务器的 MAC 地址 (以太网地址)，第二个输入项为打印服务器名称。(此名称必须与/etc/hosts文件中的名称一致。)

如果 RARP 后台程序并未运行，请启动该程序 (根据系统的不同，命令也有所不同，如 rarpd、rarpd -a、in.rarpd -a 或其他命令；如需获取更多信息，请输入man rarpd或参见您的系统文件)。若要确认 RARP 后台程序是否在基于 Berkeley UNIX® 的系统中运行，请输入以下命令：

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

对于基于 AT&T UNIX® 的系统，请输入：

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

Fuji Xerox 打印服务器将在打开设备电源时从 RARP 后台程序获取 IP 地址。

相关信息
  - 配备 IP 地址的其他方式
  - 使用 ARP 配置 IP 地址

转到首页