主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 使用 Wi-Fi Direct™ > 配置 Wi-Fi Direct 网络。 > 手动配置 Wi-Fi Direct 网络。

### 手动配置 Wi-Fi Direct 网络。

相关型号: DocuPrint P268 dw
若您的移动设备不支持 Wi-Fi Direct 和 WPS，则必须手动配置 Wi-Fi Direct 网络。

1. 按 或 选择Network (网络)选项，然后按 确定。
2. 按 或 选择Wi-Fi Direct选项，然后按确定。
3. 按 或 选择Manual (手动)选项，然后按 确定。
4. 显示Wi-Fi Direct On? (开启 Wi-Fi Direct？)时，按接受。要取消，请按 。
5. 设备将显示 SSID 名称和密码，持续两分钟。转到您移动设备的无线网络设置屏幕，并输入 SSID 名称和密码。
6. 如果已成功连接移动设备，设备 LCD 上会显示Connected (已连接)。Wi-Fi Direct 网络设置已完成。

相关信息
  - 配置 Wi-Fi Direct 网络。
  - Wi-Fi Direct 网络配置逐步指南

转到首页