主页 > Fuji Xerox 设备简介 > 操作面板概述

### 操作面板概述

DocuPrint P268 b/DocuPrint P228 db
DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw

### DocuPrint P268 b/DocuPrint P228 db

本节介绍设备操作面板上的四个发光二极管 (LED) 指示灯和两个按钮。

1. 电源开关按钮

     - 按 可打开设备电源。

     - 按住 可关闭设备电源。

2. 墨粉 指示灯
     墨粉 指示灯指示墨粉即将用尽。
3. 感光鼓 指示灯
     感光鼓 指示灯指示即将需要更换硒鼓。
4. 纸张 指示灯
     纸张 指示灯指示存在进纸错误。
5. 就绪 指示灯
     就绪 指示灯通过闪烁指示设备状态。
6. 执行按钮
     - 按执行可清除某些错误。
     - 按执行可打印设备内存中剩余的任何数据。
     - 按住执行约两秒钟可取消打印作业。

### DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw

有线型号：

带无线功能的型号：

1. LCD (液晶显示屏)
     显示相关信息，帮助您设置并使用本设备。

     无线型号：

     四级指示器，用于显示使用无线连接时的无线信号强度。

2. 电源开关按钮

     - 按 可打开设备电源。

     - 按住 可关闭设备电源。LCD 在变暗之前会显示Shutting Down (正在关机)几秒钟。

3. 网络按钮

     - 有线型号：

       网络

       按网络可设置有线网络设置。

     - 带无线功能的型号：

       WiFi

       按 WiFi 按钮并在计算机上启动无线安装程序。遵循屏幕提示设置本设备与网络之间的无线连接。

       WiFi 指示灯亮起时，表示本 Fuji Xerox 设备已连接到无线接入点。WiFi 指示灯闪烁时，表示无线连接中断或本设备正在连接到无线接入点。

4. 功能按钮
     确定

       按此按钮可存储设备设置。更改设置后，设备返回上一级菜单。

     返回
       - 按此按钮可返回上一级菜单。
       - 按此按钮可在设置数字时选择前一个数字。
     或 (+ 或 -)
       - 按相应按钮滚动显示菜单和选项。
       - 按此按钮可输入数字，或者可增大或减小数字。按住 或 可更快速地滚动。出现您需要的数字时，按 确定。
5. 执行按钮
     - 按此按钮可清除某些错误信息。若要清除所有其他错误，请遵循操作面板提示。
     - 按此按钮可打印设备内存中剩余的任何数据。
     - 按此按钮可选择显示的选项。更改设置后，设备返回准备就绪模式。
     - 按住执行约两秒钟可取消打印作业。

相关信息
  - Fuji Xerox 设备简介

转到首页