主页 > 设备设置 > 菜单表 (适用于 LCD 型号) > 设置表

### 设置表

相关型号: DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw
使用以下表格了解用于在设备上设置首选项的各种菜单和选项。

设备信息

级别 1 | 级别 2 | 说明
--- | --- | ---
Print Settings (打印设置) | - | 打印打印机设置页。
Print NetSetting (打印网络设置) | - | 打印网络配置报告。
Print WLANReport (打印无线网络报告) (适用于无线型号) | - | 打印无线网络连接性诊断结果。
Test Print (打印测试页) | - | 打印测试页。
Demo Print (演示打印) | - | 打印演示页。
Print Font (打印字体) (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | - | 打印字体列表。
Serial No. (序列号) | - | 显示设备序列号。
Version (版本) | Main Version (主版本) | 显示主固件版本。
Sub1 Version (Sub1 版本) (DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | 显示子固件版本。
RAM Size (RAM 大小) | 显示设备的内存大小。
Page Count (页面计数) | - | 显示已打印的总页数。
Parts Life (零件寿命) | Toner Life (墨粉盒寿命) | 显示墨粉盒的剩余寿命。
Drum Life (硒鼓寿命) | 显示硒鼓单元的剩余寿命。

纸盒

级别 1 | 说明
--- | ---
Manual Feed (手动进纸) | 选择是否从手动进纸槽打印。
2-sided (双面打印) (适用于自动双面打印型号) | 选择是否进行双面打印。
Tray1 Size (纸盒1尺寸) | 选择放入标准纸盒中的纸张大小。
Check Size (检查尺寸) | 选择是否显示信息提示您确保设备中的纸张大小与设备的纸张大小设置匹配。

常规设置

级别 1 | 级别 2 | 说明
--- | --- | ---
Local Language (语言) | - | 将 LCD 的显示语言选择为您所在国家的语言。
Resolution (分辨率) | - | 选择打印分辨率。
Density (浓度) | - | 增加或降低打印浓度。
Ecology (环保) | Toner Save (省墨模式) | 增加墨粉盒的可打印页数。
Sleep Time (休眠时间) | 设置恢复节能模式的时间。
Quiet Mode (静音模式) | 减少打印噪音。
Auto Power Off (自动断电) | 设置设备在进入断电模式前处于深度休眠模式的小时数。
Panel Control (面板控制) | Button Repeat (按钮重复) | 设置按住 或 时 LCD 信息的切换时间间隔。
Message Scroll (信息滚动) | 以秒为单位，设置 LCD 信息在 LCD 上滚动显示的时间。设置范围从 1 级 (0.2 秒) 到 10 级 (2.0 秒)。
LCD Contrast (液晶屏对比度) | 调节 LCD 的对比度。
Auto Online (自动联机) | 将设备设置为闲置 30 秒后即返回准备就绪模式。如果您将此设置选择为Off (关)，设备处于菜单模式时将无法接收打印作业。
Setting Lock (设置锁定) | - | 使用密码打开或关闭面板锁定设置。
Interface (接口) | Select (选择) | 选择要使用的接口。 如果选择自动，设备会自动将接口更改为 USB 或以太网，具体取决于接收数据的接口。
Auto IF Time (自动 IF 时间) | 必须设置自动选择接口的超时时间。
Input Buffer (输入缓冲区) | 增大或减小输入缓冲区的容量。
Replace Toner (更换墨粉盒) | - | 设置设备在 LCD 上显示Replace Toner (更换墨粉盒)后继续打印。

打印菜单

级别 1 | 级别 2 | 说明
--- | --- | ---
Auto Continue (自动继续) | - | 如果您想要设备清除纸张大小错误，请选择此设置。
Media Type (介质类型) (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | - | 设置纸张类型。
Paper (纸张) (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | - | 设置纸张大小。
Copies (份数) (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | - | 设置打印页数。
Orientation (方向) (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | - | 本设备可以横向打印或纵向打印。
Print Position (打印位置) | X Offset (X 偏移) | 分辨率为 300 dpi 时，在 -500 (左) 至 +500 (右) 点的范围内水平移动打印起始位置 (页面左上角)。
Y Offset (Y 偏移) | 分辨率为 300 dpi 时，在 -500 (上) 至 +500 (下) 点的范围内垂直移动打印起始位置 (页面左上角)。
Auto FF (自动 FF) (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | - | 设备自动打印所有剩余数据。
HP LaserJet (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) | Font No. (字体序号) | 设置字体序号。
Font Pitch (字体间距) | 设置字体间距。 如果您在Font No. (字体序号)设置中选择I042到I054，将出现Font Pitch (字体间距)菜单。
Font Point (字体大小) | 设置字体大小。 如果您在Font No. (字体序号)设置中选择I000到I041，将出现Font Point (字体大小)菜单。
Symbol Set (符号集) | 设置符号集或字符集。
Table Print (表格打印) | 打印代码表。
Auto LF (自动 LF) | 开：CR -> CR+LF；关：CR -> CR
Auto CR (自动 CR) | 开：LF -> LF+CR、FF -> FF+CR 或 VT -> VT+CR 关：LF -> LF、FF -> FF 或 VT -> VT
Auto WRAP (自动 WRAP) | 选择打印到纸张右侧边缘时是否回车换行。
Auto SKIP (自动 SKIP) | 选择打印到纸张底部边缘时是否回车换行。
Left Margin (左边距) | 分辨率为 1 cpi 时，将左侧页边距的刻度设置在 0 ～ 70 之间。
Right Margin (右边距) | 分辨率为 1 cpi 时，将右侧页边距的刻度设置在 10 ～ 80 之间。
Top Margin (上边距) | 设置上端页边距。
Bottom Margin (下边距) | 设置下端页边距。
Lines (行) | 设置每页的行数。

网络 DocuPrint P268 d

级别 1 | 级别 2 | 说明
--- | --- | ---
TCP/IP | Boot Method (引导方式) | 选择最符合您要求的 IP 方式。
IP Address | 输入 IP 地址。
Subnet Mask (子网掩码) | 输入子网掩码。
Gateway (网关) | 输入网关地址。
IP Boot Tries (IP 连接尝试次数) | 指定当Boot Method (引导方式)设置为除Static (静态)以外的任何设置时设备尝试获取 IP 地址的次数。
APIPA | 自动从本地链接地址范围中分配 IP 地址 *1
IPv6 | 启用或禁用 IPv6 协议。
Ethernet (以太网) | - | 选择以太网链接模式。
Wired Status (有线网络状态) | - | 显示以太网链接状态。
MAC Address (MAC地址) | - | 显示设备的 MAC 地址。
Network Reset (网络重置) | - | 将内部打印服务器的所有网络设置恢复为出厂设置。

*1
与网络连接时，如果设备的“引导方式”设置为“自动”，则设备将尝试通过 DHCP 等引导服务器设置 IP 地址和子网掩码。如果找不到引导服务器，将分配一个 APIPA IP 地址，如 169. 254. [001-254].[000-255]. 如果设备的“引导方式”设置为“静态”，则您必须通过设备的操作面板手动输入 IP 地址。

网络 DocuPrint P268 dw

级别 1 | 级别 2 | 级别 3 | 说明
--- | --- | --- | ---
Wired LAN (有线局域网) | TCP/IP | Boot Method (引导方式) | 选择最符合您要求的 IP 方式。
IP Address | 输入 IP 地址。
Subnet Mask (子网掩码) | 输入子网掩码。
Gateway (网关) | 输入网关地址。
IP Boot Tries (IP 连接尝试次数) | 指定当Boot Method (引导方式)设置为除Static (静态)以外的任何设置时设备尝试获取 IP 地址的次数。
APIPA | 自动从本地链接地址范围中分配 IP 地址。
IPv6 | 启用或禁用 IPv6 协议。
Ethernet (以太网) | - | 选择以太网链接模式。
Wired Status (有线网络状态) | - | 显示以太网链接状态。
MAC Address (MAC地址) | - | 显示设备的 MAC 地址。
Set to Default (设为默认值) | - | 将内部打印服务器的有线网络设置恢复为出厂设置。
Wired Enable (启用有线网络) | - | 打开或关闭有线接口。
WLAN (无线网络) | TCP/IP | Boot Method (引导方式) | 选择最符合您要求的 IP 方式。
IP Address | 输入 IP 地址。
Subnet Mask (子网掩码) | 输入子网掩码。
Gateway (网关) | 输入网关地址。
IP Boot Tries (IP 连接尝试次数) | 指定当Boot Method (引导方式)设置为除Static (静态)以外的任何设置时设备尝试获取 IP 地址的次数。
APIPA | 自动从本地链接地址范围中分配 IP 地址 *1
IPv6 | 启用或禁用 IPv6 协议。
WLAN Assistant | - | 您可以使用 Fuji Xerox 随机光盘配置无线网络设置。
Setup Wizard (安装向导) | - | 使用安装向导配置无线网络设置。
WPS/AOSS | - | 使用 WPS 或 AOSS™ 方式配置无线网络设置。
WPS w/PIN Code (有 PIN 码的WPS) | - | 使用有 PIN 码的 WPS 配置无线网络设置。
WLAN Status (无线网络状态) | Status (状态) | 显示无线以太网链接状态。
Signal (信号) | 显示信号情况。
Channel (信道) | 当Status (状态)为Active (可用)时，显示使用中的信道。
Speed (速度) | 显示Status (状态)为Active (可用)时的连接速度。
SSID | 显示 SSID。
Comm. Mode (通信模式) | 显示当前通信模式。
MAC Address (MAC地址) | - | 显示设备的 MAC 地址。
Set to Default (设为默认值) | - | 将内部打印服务器的无线网络设置恢复为出厂设置。
WLAN Enable (启用无线网络) | - | 打开或关闭无线接口。
Wi-Fi Direct | Push Button (按钮) | - | 可以使用一键式方式简单地配置 Wi-Fi Direct™ 网络设置。
PIN Code (PIN码) | - | 可以使用有 PIN 码的 WPS 简单地配置 Wi-Fi Direct™ 网络设置。
Manual (手动) | - | 您也可以手动配置 Wi-Fi Direct™ 网络设置。
Group Owner (组拥有者) | - | 将设备设置为组拥有者。
Device Info. (设备信息) | Device Name (设备名称) | 显示设备的设备名称。
SSID | 显示组拥有者的 SSID。
IP Address | 显示本设备的 IP 地址。
Status Info. (状态信息) | Status (状态) | 显示 Wi-Fi Direct™ 网络状态。
Signal (信号) | 显示 Wi-Fi Direct™ 网络当前的信号强度。 当本设备为组拥有者时，LCD 上总是显示Strong (强)。
Channel (信道) | 当Status (状态)为G/O Active (组拥有者活动)或Client Active (客户端活动)时，显示使用中的信道。
Speed (速度) | 显示Status (状态)为G/O Active (组拥有者活动)或Client Active (客户端活动)时的连接速度。
I/F Enable (启用接口) | - | 启用或禁用 Wi-Fi Direct™ 连接。
Network Reset (网络重置) | - | - | 将内部打印服务器的所有网络设置恢复为出厂设置。

*1
与网络连接时，如果设备的“引导方式”设置为“自动”，则设备将尝试通过 DHCP 等引导服务器设置 IP 地址和子网掩码。如果找不到引导服务器，将分配一个 APIPA IP 地址，如 169. 254. [001-254].[000-255]. 如果设备的“引导方式”设置为“静态”，则您必须通过设备的操作面板手动输入 IP 地址。

重置菜单

级别 1 | 说明
--- | ---
Network (网络) | 将内部打印服务器的所有网络设置恢复为出厂设置。
Factory Reset (出厂重置) | 重置设备，并将打印机设置 (包括命令设置) 恢复为出厂设置。

相关信息
  - 菜单表 (适用于 LCD 型号)
  - 常规规格

转到首页