主页 > 规格 > 常规规格

### 常规规格

打印机类型 | 激光
打印方式 | 电子照相激光打印机
内存容量 | 标准 | (DocuPrint P228 db/DocuPrint P268 b) 8 MB
(DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) 32 MB
LCD (液晶显示屏) | (DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) 16 个字符 × 1 行
电源 | 220 - 240 V AC 50/60 Hz
耗电量 (平均值) | 峰值 *1 | 约 1080 W
打印 *1 | (DocuPrint P228 db) 约 455 W (25°C 时)
(DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) 约 537 W (25°C 时)
准备就绪 *1 | 约 58 W (25°C 时)
休眠 *1 | 约 5.4 W
深度休眠 *1
约 0.5 W
断电 *1 *2 *3 | 约 0.06 W
尺寸 |
重量 (含耗材) | DocuPrint P228 db/DocuPrint 268 d/DocuPrint 268 dw 6.8 kg DocuPrint P228 b 6.6 kg

噪音等级 | 声压 | 打印 | (DocuPrint P228 db) LpAm = 50 dB (A)
(DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) LpAm = 51 dB (A)
准备就绪 | LpAm = 31dB (A)
声音功率 | 打印 *4 | (DocuPrint P228 db) LWAd = 6.40 B (A) (DocuPrint P268 b/DocuPrint P268 d/DocuPrint P268 dw) LWAd = 6.60 B (A)
准备就绪 *4 | LWAd = 4.60 B (A)
温度 | 运行时 | 10 ～ 32.5 °C 为确保高质量打印，我们建议的最高环境温度为 32.5 ℃。安全使用本设备的最高环境温度为 35°C。
存储 | 0 ～ 40 ℃
湿度 | 运行时 | 20 ～ 80% (不结霜)
存储 | 10 ～ 90% (不结霜)

*1
设备连接至 USB 接口时测得。
*2
根据 IEC 62301 2.0 版测得。
*3
耗电量根据使用环境不同而稍有差异。
*4
根据 RAL-UZ171 中所述的方法测得。

相关信息
  - 规格
  - 设置表
  - WLAN 启用 (仅限无线网络)

转到首页