
T05E8 000:339 J-Link ARM DLL Log File (0001ms, 0335ms total)
T05E8 000:339 DLL Compiled: Jun 30 2009 19:10:31 (0001ms, 0335ms total)
T05E8 000:339 Logging started @ 2014-07-29 07:47 (0002ms, 0335ms total)
T05E8 000:341 JLINKARM_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 0337ms total)
T05E8 000:341 JLINKARM_OpenEx(...)Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52 (0005ms, 0337ms total)
T05E8 000:341   returns O.K. (0256ms, 0337ms total)
T05E8 000:597 JLINKARM_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 0593ms total)
T05E8 000:598 JLINKARM_TIF_Select(JLINKARM_TIF_JTAG)  returns 0x00 (0000ms, 0593ms total)
T05E8 000:600 JLINKARM_SetSpeed(2000) (0001ms, 0593ms total)
T05E8 000:601 JLINKARM_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0594ms total)
T05E8 000:601 JLINKARM_GetDLLVersion()  returns 40802 (0000ms, 0594ms total)
T05E8 000:601 JLINKARM_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0594ms total)
T05E8 000:608 JLINKARM_GetDLLVersion()  returns 40802 (0000ms, 0594ms total)
T05E8 000:608 JLINKARM_GetCompileDateTime() (0000ms, 0594ms total)
T05E8 000:616 JLINKARM_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0594ms total)
T05E8 000:623 JLINKARM_GetHardwareVersion()  returns 0x13880 (0000ms, 0594ms total)
T05E8 000:645 JLINKARM_GetIdData(...) >0x2F8 JTAG>TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 >0x30 JTAG> >0x210 JTAG> >0x38 JTAG> >0xF0 JTAG> >0x80 JTAG> >0x230 JTAG> >0x200 JTAG> >0xE0 JTAG> >0xE0 JTAG>Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. >0x80 JTAG> >0x170 JTAG> >0xE0 JTAG> >0xE0 JTAG>TPIU fitted. >0xE0 JTAG>ETM fitted. >0xE0 JTAG>  FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots >0xE0 JTAG> ScanLen=9 NumDevices=2 aId[0]=0x3BA00477 aIrRead[0]=0 aScanLen[0]=0 aScanRead[0]=0 (0078ms, 0594ms total)
T05E8 000:723 JLINKARM_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 0)  returns 0x3BA00477 (0000ms, 0672ms total)
T05E8 000:723 JLINKARM_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 0)  returns 0x00 (0001ms, 0672ms total)
T05E8 000:724 JLINKARM_JTAG_GetDeviceID(DeviceIndex = 1)  returns 0x6414041 (0000ms, 0673ms total)
T05E8 000:724 JLINKARM_JTAG_GetDeviceInfo(DeviceIndex = 1)  returns 0x00 (0000ms, 0673ms total)
T05E8 000:724 JLINKARM_ReadMem (0xE00FF000, 0x0018 Bytes, ...) -- CPU is running >0x270 JTAG> -- Data:  03 F0 F0 FF 03 20 F0 FF 03 30 F0 FF 03 10 F0 FF ...  returns 0x00 (0004ms, 0673ms total)
T05E8 000:728 JLINKARM_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) -- CPU is running >0x170 JTAG> -- Data:  31 C2 1F 41  returns 0x01 (0003ms, 0677ms total)
T05E8 000:731 JLINKARM_Halt() >0x170 JTAG> >0xE0 JTAG>CPU did not halt, trying to disable WDT. >0x170 JTAG> >0x170 JTAG> >0x170 JTAG> >0xE0 JTAG>
  ***** Error: Failed to halt CPU  returns 0x01 (0020ms, 0680ms total)
T05E8 000:755 JLINKARM_IsHalted()  returns FALSE (0000ms, 0704ms total)
T05E8 004:823 JLINKARM_Close() (0067ms, 0704ms total)
