无线路由认证方式及密码修改

以型号为TL-WR340G+TP-LINK无线宽带路由器为例，为您演示如何设置或更改无线网络的密码，让您的网络环境安全。

#### 一、打开路由器设置

1、点击此处，打开路由器设置页面。

2、输入路由器的用户名和密码，一般在未修改状态下无线路由器的用户名是admin，密码同样是admin，特殊品牌的特殊产品会有不同，请参照无线路由器上的品牌填写。

#### 二、修改路由器登录名和密码

点击“系统工具”——“修改登录口令”，进入修改界面，请将新用户名和密码修改成他人不易猜中的内容，尽可能采用八位以上大小写字母、数字或符号的组合，输入完毕点击“保存”按钮。

#### 三、无线安全设置

这一步是防止他人蹭网的关键，按照宽带上网助手的提示进行设置，能有效的防止他人蹭网，请认真阅读。 点击“无线设置”——“基本设置”，在“SSID”号中修改无线网络的名字，方便其他设备搜索查找。

1、勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”。

2、勾选“开启安全设置”；“安全类型”选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”；“安全选项”选择“WPA2-PSK”；“加密方式”选择“AES”；“PSK密码”就是您的无线网络连接密码，请按照提示规则设置，并尽可能采用八位以上大小写字母、数字或符号的组合；“组密钥更新周期”设置为提示最小值。

3、点击“保存”，修改完毕。

#### 四、安心享受顺畅稳定网络环境

这时您的网络安全性已大大增加，上网的顺畅和稳定性都得到了保障，请定期使用360防蹭网检测连接无线路由器的设备，是否是自己已知并确认的，若是他人蹭网，及时按照第三步修改密码，可阻止他人的蹭网行为。