# การดูแลรักษาแม่แบบสร้างภาพ

## ทำความสะอาดสายโคโรน่าที่ด้านในของชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

1
  เปิดฝาครอบและนำชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก

2
  ในการทำความสะอาดสายโคโรน่า ให้เลื่อนแถบสีเขียวบนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จากด้านซ้ายไปยังด้านขาว และจากด้านขวาไปยังด้านซ้าย 3 ครั้ง จากนั้น
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้นำแถบสีเขียวกลับไปไว้ยังตำแหน่งเริ่มต้น (1) เรียบร้อยแล้ว

3
  ใส่ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าไปในตัวเครื่องและปิดฝาครอบ