    Realtek瑞昱RTL 8139(A/B/C/D/8130)/810X/8139C_Plus/8169(S/SB)/8110(S/SB)系列网卡最新驱动6.39版For Win98SE/ME/2000/XP/XP-64（2006年2月7日发布） 随着宽带的逐渐普及，市场上对网卡的需求量也日益增多，而市面上采用Realtek瑞昱系列芯片的产品则占据了相当一部分中低端PCI网卡和板载网卡的市场份额。此外瑞昱公司会经常发布新驱动来提升性能与稳定性。这是Realtek瑞昱为其RTL 8139(A/B/C/D/8130)/810X/8139C_Plus/8169(S/SB)/8110(S/SB)系列网卡发布的最新6.39版驱动，只要您的网卡主芯片是上述型号中的一种，都可以升级这款驱动。这是纯驱动版本，需要手动安装驱动。新版驱动更新如下：1.针对RTL8169SC芯片，改善了产品整体性能。2.支持RIS功能。3.针对RTL8168B rev.B、RTL8168B rev.C芯片，提升了产品性能。4.针对RTL8168B rev.C芯片，修正了在S4模式下通过网络唤醒期间会导致系统死机的问题。5.支持RTL8101E芯片。6.针对RTL8139C+芯片，修正了NDIS信息包过多的问题  

--------------------------------

Realtek瑞昱RTL 8185L无线网卡最新驱动105.0314 版For Win98SE/ME/2000/XP（2006年4月5日发布） 

---------------------------------

  Realtek瑞昱RTL 8187L无线网卡最新驱动1.197自动安装版For Win98SE/ME/2000/XP（2005年12月30日发布） 这是带有自动安装程序的驱动版本。新版驱动更新如下：1.校正了EIFS设置。2.更改了Zebra2的参数

--------------------------------

Realtek瑞昱RTL8111(B)/RTL8168(B)网卡最新驱动6.38版For Win98SE/ME/2000/XP/XP-64（2005年12月14日发布） Realtek瑞昱公司最新的网络控制芯片RTL8111/8168均为100-Pin LQFP封装，基于PCI-Express接口，真正化解了目前标准PCI接口对于千兆网卡的带宽不足问题，这是Realtek瑞昱公司发布的6.38正式版驱动
