Canon Color Network ScanGear V2.71
- Windows y Windows Vista son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.
1. Cacterísticas
Color Network ScanGear es un controlador de escáner compatible con TWAIN de 32 bits que permite a los ordenadores de una red utilizar una copiadora digital de las series Canon imageRUNNER ADVANCE, iR C, imagePRESS, iR (equipada con escáner en color) o MF como un escáner de red.
Está compuesto por el siguiente software.
ScanGear Tool
Esta herramienta permite al usuario seleccionar el nombre de dispositivo del escáner de la red que desea utilizar para la exploración.
También permite al usuario cambiar el idioma de pantalla del software.
Controlador Network ScanGear
Se trata de un controlador de escáner al que puede accederse desde las aplicaciones compatibles con TWAIN.
2. Elementos necesarios
Hardware necesario
Ordenador
- Cualquier ordenador que funcione con los sistemas indicados anteriormente
Espacio en el disco duro
- La cantidad de espacio libre en el disco duro necesaria para ejecutar correctamente los sistemas indicados anteriormente
Memoria principal
- La cantidad de memoria necesaria para ejecutar correctamente los sistemas indicados anteriormente
- Resolución del monitor de al menos 640 x 480 (se recomienda un mínimo de 800 x 600), con capacidad para mostrar como mínimo 256 colores
- Un adaptador host de red siempre que se vayan a utilizar los protocolos TCP/IP o UDP/IP por Ethernet o Token Ring.
- Copiadora digital en color de la serie Canon imageRUNNER ADVANCE/iR C/imagePRESS/MF
- Copiadora digital de la serie Canon iR equipada con escáner en color
Software necesario
Es necesario disponer de alguno de los sistemas operativos siguientes:
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows 7
- Color Network ScanGear no es compatible con Windows Server 2008 Server Core.
- Si usa Windows 2000, XP, Server 2003 o Server 2003 R2, Color Network ScanGear no admite IPv6.
3. Consejos generales de uso
- Dependiendo de la aplicación que se utilice, puede producirse un error por falta de memoria u otro similar durante la exploración, o advertir una notable reducción de la velocidad de exploración cuando se explora un gran número de imágenes o una imagen especialmente grande. También es posible que el sistema operativo no funcione correctamente.
En este caso, tenga en cuenta los siguientes consejos:
(1) Asegúrese de que en el disco duro haya suficiente espacio de almacenamiento eliminando archivos innecesarios, o añadiendo otro disco duro al equipo.
(2) Explore las imágenes con un nivel de resolución menor.
(3) Añada memoria (RAM) al equipo.
(4) Ajuste la opción de memoria virtual al mayor valor posible que admita sus sistema.
(5) Divida los originales en varios conjuntos y explórelos por separado.
- Cierre siempre la ventana principal de Color Network ScanGear antes de salir del programa de la aplicación principal.
- Si los recursos del sistema disminuyen cuando se utiliza Color Network ScanGear, la ventana principal puede dañarse.
- El número de píxeles visualizados en la ventana principal de Color Network ScanGear puede variar ligeramente con respecto al número de píxeles del programa de la aplicación principal.
- Con algunas aplicaciones, la ventana principal de Color Network ScanGear o el cuadro de diálogo que muestra el progreso de la exploración puede ocultar los mensajes que presenta el programa de la aplicación principal en el fondo, y puede parecer que el proceso de exploración o de adquisición que está llevando a cabo el programa de la aplicación principal se ha interrumpido. En este caso, haga clic en la ventana del programa de la aplicación principal para traer las ventanas al primer plano.
- Para instalar o desinstalar Color Network ScanGear, es necesario iniciar la sesión como administrador. Los usuarios sin privilegios de administrador no pueden instalar ni desinstalar este controlador.
- Cuando un usuario con derechos restringidos vaya a utilizar Color Network ScanGear, instale Color Network ScanGear en la carpeta en la que el usuario restringido pueda sobrescribir.
- Si el sistema operativo incluye la función Firewall de Windows y está activada, es posible que la exploración tarde bastante tiempo en terminar. Compruebe si es posible registrar los puertos UDP como excepciones en la ficha [Excepciones] de Firewall de Windows. Normalmente estas excepciones se registran automáticamente en el momento de la instalación. Si no se ha registrado el puerto UDP adecuado, será necesario hacerlo manualmente.
Estos procedimientos varían dependiendo de la edición y de la configuración del sistema operativo que esté utilizando.
- Para Windows XP/Server 2003:
(1) Haga clic en [Inicio]-[Panel de control]-[Centro de seguridad]-[Administrar configuración deseguridad de:]-[Firewall de Windows].
(2) En la ficha [Excepciones] del cuadro de diálogo [Firewall de Windows], haga clic en [Agregar puerto].
(3) Configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo [Agregar puerto]; después haga clic en [Aceptar].
[Nombre]: Escriba un nombre
[Número de puerto]: 56338
Seleccione [UDP]
(4) Haga clic en el botón [Aceptar] y cierre el cuadro de diálogo [Firewall de Windows].
- Para Windows Vista/Server 2008:
(1) Haga clic en [Inicio]-[Panel de control]-[Permitir un programa a través del Firewall de Windows].
(2) En la ficha [Excepciones] del cuadro de diálogo [Firewall de Windows], haga clic en [Agregar puerto].
(3) Configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo [Agregar puerto]; después haga clic en [Aceptar].
[Nombre]: Escriba un nombre
[Número de puerto]: 56338
[Protocolo]: Seleccione [UDP]
(4) Haga clic en el botón [Aceptar] y cierre el cuadro de diálogo [Firewall de Windows].
- Para Windows 7:
(1) Haga clic en [Iniciar]-[Panel de control]-[Sistema y seguridad]-[Firewall de Windows]-[Configuración avanzada].
(2) Seleccione [Reglas de salida] en la ficha [Firewall de Windows con seguridad avanzada] y haga clic en [Nueva regla].
(3) En [Asistente para nueva regla de entrada], seleccione [Puerto] y haga clic en [Siguiente].
(4) En [UDP], escriba 56338 en [Puertos locales específicos] y haga clic en [Siguiente].
(5) Seleccione [Permitir la conexión] y haga clic en [Siguiente].
(6) Seleccione [Privado] y haga clic en [Siguiente].
(7) Escriba un nombre en [Nombre], haga clic en [Finalizar] para cerrar el [Asistente para nueva regla de entrada].
- Si está utilizando un sistema operativo equipado con Firewall de Windows y ha habilitado las configuraciones de Firewall de Windows, para utilizar ScanGear Tool, haga clic en la ficha [Excepciones] en el cuadro de diálogo [Firewall de Windows], a continuación, haga clic en [Agregar programa] y agregue ScanGear Tool (SgTool.exe). Si utiliza ScanGear Tool sin agregarla a las excepciones de Firewall de Windows, aparecerá un mensaje de alerta.
- Dependiendo del modelo de impresora que se esté usando, la imagen explorada puede ser mayor que el tamaño de página que ha especificado.
- Dependiendo del modelo de impresora que se esté usando, la imagen explorada puede no ajustarse al tamaño de página que ha especificado, lo que dará como resultado la aparición de franjas en blanco en uno o más bordes.
- Dependiendo del modelo de impresora que se esté usando, es posible que no se pueda especificar el área de exploración.
- Si las fuentes requeridas por el idioma de pantalla que ha seleccionado no están instaladas en el sistema operativo que está usando, el software puede no visualizarse correctamente.
- Puede ocurrir un error en Microsoft Office 2003/2007 si se ejecuta la exploración seleccionando [Imagen] - [Desde escáner o cámara] en el menú [Insertar] para abrir el cuadro de diálogo [Insertar imagen desde escáner o cámara], y haciendo clic en el botón [Insertar]. Si esto ocurre, use el botón [Personalizar inserción] en lugar del botón [Insertar].
- Dependiendo del modelo de impresora que se esté usando, es posible que no se pueda especificar la opción [Auto] para [Tamaño de página].
- Si escanea con Acrobat, versiones 7.0 u 8.0, habiendo especificado OCR, es posible que la imagen no se muestre correctamente.
Si esto ocurre, es posible que pueda evitar el problema usando uno de los siguientes procedimientos:
No use OCR al escanear, aplíquelo después a la imagen escaneada.
Al usar OCR, cambie los valores opcionales.
Cambie el modo de color al escanear.
Cambie la opción de tipo de documento al escanear.
- Si establece [Automática-ajustar orientación], coreano o chino (chino simplificado o chino tradicional) es posible que los documentos no se ajusten correctamente.
Si desea cambiar la orientación de un documento coreano o chino, sin usar [Automática-ajustar orientación], establezca [Orientación] y cambie la orientación del documento manualmente o gírelo en el cristal del escáner.
- Este controlador sólo puede utilizarse con las aplicaciones compatibles con TWAIN.
Limitaciones y descargo de responsabilidad de TWAIN Toolkit
TWAIN Toolkit se distribuye tal cual. El desarrollador y distribuidores de TWAIN Toolkit niegan de forma expresa toda garantía implícita, expresa o legal que incluya, sin limitación, las garantías implícitas de comercialización,no cumplimiento de derechos de terceros e idoneidad para un fin determinado. Ni los desarrolladores ni los distribuidores serán responsables de daños directos, indirectos, especiales, accidentales o consecuentes, como resultado de la reproducción, modificación, distribución u otro uso de TWAIN Toolkit.

Copyright Canon Inc. 2010