主页 > ControlCenter > ControlCenter2 (Macintosh) > ControlCenter2 的扫描设置 (Macintosh)

### ControlCenter2 的扫描设置 (Macintosh)

设置 | 适用功能
图像 | 电子邮件 | 文件

目标应用程序/电子邮件应用程序
  选择要用来打开扫描数据的应用程序。 仅可选择计算机上安装的应用程序。
  - 添加
      将应用程序添加到弹出菜单中。
      在应用程序的名称字段中输入应用程序名称 (最多 30 个字符)，然后点击浏览按钮选择您需要的应用程序。 从弹出菜单中选择文件类型选项。
  - 删除
      删除已添加到弹出菜单中的应用程序。
      从应用程序的名称弹出菜单中选择所需应用程序，然后点击删除。

是

是

-

文件类型
  选择扫描数据要使用的文件类型。

是

是

是

文件大小
  左右拖动文件大小滑块可更改文件大小。

是

是

是

目标文件路径
  点击更改按钮可更改文件名的前缀和目标文件夹的路径。

是

是

-

文件名
  如有需要，输入文件名的前缀。

是

是

是

在文件名中插入日期
  自动在扫描图像的文件名中插入日期。

是

是

是

显示“另存为”窗口
  若要在每次扫描时都指定扫描图像的保存位置，请选择此选项。

-
-

是

目标文件夹
  点击浏览选择要保存扫描文档的文件夹。

是

是

是

显示文件夹
  选择显示文件夹选项可在扫描后自动显示目标文件夹。

-
-

是

分辨率
  从分辨率弹出菜单中选择扫描分辨率。 分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。

是

是

是

扫描类型
  从一系列扫描颜色深度选项中选择扫描类型。
  - 黑白
      用于文本或艺术线条。
  - 灰色（误差扩散）
      用于照片图像或图形。 (误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。 黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。)
  - 真灰色
      用于照片图像或图形。 由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。
  - 24位彩色
      用于创建色彩最精确的图像。 此模式使用多达 1680 万种色彩扫描图像，但所需内存最大，且传输时间最长。
  - 自动
      用于任何类型的文档。 此模式会自动设定适合文档的颜色深度。

是

是

是

文档尺寸
  从文档尺寸弹出菜单中选择文档的精确尺寸。
  - 如果选择 1 至 2 (A4)，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

是

是

是

连续扫描
  选择此选项可使用平板扫描器或自动进稿器扫描多个页面。 扫描完一页后，可以选择继续扫描，也可以选择结束扫描。 使用这种方法，连续扫描的页数不受自动进稿器的最大纸张容量限制。

是

是

是

ID 卡扫描 | 是 | 是 | 是

显示扫描仪接口
  选中此复选框，可在预览文档后裁剪当前扫描页面的一部分。

是

是

是

高级模式
  点击扫描设置对话框中的高级模式按钮，配置高级设置。
  - 亮度
      向右或向左拖动滑块设定亮度级别，使图像变亮或变暗。 如果扫描的图像太亮，请降低亮度级别后重新扫描文档。 如果扫描的图像太暗，请提高亮度级别后重新扫描文档。
  - 对比度
      向右或向左拖动滑块可提高或降低对比度级别。 级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。
  - 去除背景色
      去除文档的底色，从而使得扫描数据更易于辨认。 使用此功能时，有三种设置可供选择： 高、中和低。

      (仅适用于自动、真灰色和 24位彩色选项)

是

是

是

恢复默认设置
  选择此选项将所有设置恢复为出厂默认值。

是

是

是

相关信息
  - ControlCenter2 (Macintosh)
  - 使用 ControlCenter2 进行扫描 (Macintosh)

转到首页