主页 > 网络 > 高级网络功能 > 使用网络基本管理将时间与 SNTP 服务器保持同步 > 使用网络基本管理配置日期和时间

### 使用网络基本管理配置日期和时间

相关型号:M7256WHF
配置日期和时间，使设备使用的时间与 SNTP 时间服务器保持同步。

某些国家/地区不提供此功能。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中，"machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。
   例如： http://192.168.1.2
3. 默认情况下不需要密码。 如果您已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击 。
4. 点击常规选项卡。
5. 点击左侧导航栏中的日期和时间。
   从时区下拉列表中选择您所处位置与 UTC (世界标准时间) 之间的时差。 例如，美国和加拿大东部时间的所在时区为 UTC-05:00。
6. 确认时区设置。
7. 选中与SNTP服务器同步复选框。
8. 点击提交。

相关信息
  - 使用网络基本管理将时间与 SNTP 服务器保持同步

转到首页