主页 > 扫描 > 从计算机扫描 (Macintosh) > 使用 TWAIN 兼容应用程序进行扫描 (Macintosh) > TWAIN 驱动程序设置 (Macintosh)

### TWAIN 驱动程序设置 (Macintosh)

- 项目名称和可分配值可能会因设备的不同而有所不同。
- 仅当从扫描类型选项中选择黑白、灰色 (误差扩散)、真灰色或 24位彩色时，亮度设置才可用。
- 仅当从扫描类型选项中选择灰色 (误差扩散)、真灰色或 24位彩色时，对比度设置才可用。

分辨率
  从分辨率弹出菜单中选择扫描分辨率。 分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。

扫描类型
  从一系列扫描颜色深度选项中选择扫描类型。
  - 黑白
      用于文本或艺术线条。
  - 灰色 (误差扩散)
      用于照片图像或图形。 (误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。 黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。)
  - 真灰色
      用于照片图像或图形。 由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。
  - 256色
      用于不包含全彩色谱的简单彩色插图。 此模式使用多达 256 种色彩创建图像。
  - 24位彩色
      用于创建色彩最精确的图像。 此模式使用多达 1680 万种色彩扫描图像，但所需内存最大，且传输时间最长。

文档尺寸
  从预设扫描尺寸范围内选择文档的精确尺寸。
  - 如果选择自定义，可指定文档尺寸。

调整图像
  点击调整图像按钮调整其他图像质量。
  亮度
    向右或向左拖动滑块设定亮度级别，使图像变亮或变暗。 如果扫描的图像太亮，请降低亮度级别后重新扫描文档。 如果扫描的图像太暗，请提高亮度级别后重新扫描文档。也可在框内输入一个数值来设定亮度。
  对比度
    向右或向左拖动滑块可提高或降低对比度级别。 级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。 也可在框内输入一个数值来设定对比度。
  降噪设置
    使用此功能可改进和提高扫描图像的质量。 仅当选择 24位彩色选项和 300 x 300 dpi、400 x 400 dpi 或 600 x 600 dpi 扫描分辨率时，降噪设置选项才可用。

相关信息
  - 使用 TWAIN 兼容应用程序进行扫描 (Macintosh)

转到首页