主页 > 安全 > 安全发送电子邮件 > 使用网络基本管理配置电子邮件发送

### 使用网络基本管理配置电子邮件发送

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

Lenovo 建议您使用网络基本管理配置带用户认证的加密电子邮件发送。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入 "http://machine's IP address" (其中，"machine's IP address" 为本设备的 IP 地址)。
   例如： http://192.168.1.2

   - 如果您正在使用域名系统或启用 NetBIOS 名称，则可以输入 “SharedPrinter” 等其他名称代替 IP 地址。

     - 例如：

       http://SharedPrinter

     如果您启用 NetBIOS 名称，您也可以使用节点名称。

     - 例如：

       http://brwxxxxxxxxxxxx

     您可以通过打印网络配置报告找到 NetBIOS 名称。

   - 对于 Macintosh，点击状态监视器屏幕上的设备图标打开网络基本管理。
3. 默认情况下不需要密码。 如果您已经设置了密码，请输入您的密码，然后点击 。
4. 点击网络选项卡。
5. 点击左侧导航栏中的协议。
6. 在 SMTP 字段中，点击高级设置，确保 SMTP 的状态为已启用。
7. 配置 SMTP 设置。
   - 如需获取更多信息，请参见网络基本管理中的帮助文本。
   - 通过发送测试电子邮件来确认配置后的电子邮件设置是否正确。
   - 如果您不知道 SMTP 服务器设置，请联系网络管理员或因特网服务供应商 (ISP)。
8. 完成后，点击提交。
   出现测试发送电子邮件配置对话框。
9. 遵循对话框中的提示测试当前的设置。

相关信息
  - 安全发送电子邮件
  - 发送电子邮件的安全方法

转到首页