主页 > 网络 > 适用于高级用户的技术信息 > 配置 IP 地址的其他方式 > 使用 APIPA 配置 IP 地址

### 使用 APIPA 配置 IP 地址

相关型号:M7206W / M7216NWA / M7256WHF

本 Lenovo 打印服务器支持自动专用 IP 寻址 (APIPA) 协议。 当 DHCP 服务器不可用时，DHCP 客户端使用 APIPA 自动配置一个 IP 地址和子网掩码。 设备将在 169.254.1.0 至 169.254.254.255 范围内选择自己的 IP 地址。 子网掩码将自动设置为 255.255.0.0，网关地址将设置为 0.0.0.0。

默认状态下，APIPA 协议为启用。 若要禁用 APIPA 协议，请使用设备操作面板、BRAdmin Light 应用程序或网络基本管理。

相关信息
  - 配置 IP 地址的其他方式

转到首页