主页 > 扫描 > 从计算机扫描 (Windows®) > 使用 TWAIN 兼容应用程序进行扫描 (Windows®) > TWAIN 驱动程序设置 (Windows®)

### TWAIN 驱动程序设置 (Windows®)

- 请注意，项目名称和可分配值可能会因设备的不同而有所不同。
- 仅当从扫描类型设置中选择黑白、灰色（误差扩散）、真灰色或 24位彩色选项时，亮度选项才可用。
- 仅当从扫描类型设置中选择灰色（误差扩散）、真灰色或 24位彩色选项时，对比度选项才可用。

1. 扫描
     根据您想扫描的文档类型，选择照片、Web或文本选项。

     扫描 (图像类型) | 分辨率 | 扫描类型
     --- | --- | ---
     照片 | 用于扫描照片图像。 | 300 x 300 dpi | 24 位彩色
     Web | 用于将扫描图像添加至网页。 | 100 x 100 dpi | 24 位彩色
     文本 | 用于扫描文本文档。 | 200 x 200 dpi | 黑白

2. 分辨率
     从分辨率下拉列表中选择扫描分辨率。 分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。
3. 扫描类型
     从一系列扫描颜色深度选项中选择扫描类型。
     - 黑白
         用于文本或艺术线条。
     - 灰色（误差扩散）
         用于照片图像或图形。 (误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。 黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。)
     - 真灰色
         用于照片图像或图形。 由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。
     - 256色
         用于不包含全彩色谱的简单彩色插图。 此模式使用多达 256 种色彩创建图像。
     - 24位彩色
         用于创建色彩最精确的图像。 此模式使用多达 1680 万种色彩扫描图像，但所需内存最大，且传输时间最长。
4. 降噪设置
     使用此功能可改进和提高扫描图像的质量。 仅当选择 24位彩色选项和 300 x 300 dpi、400 x 400 dpi 或 600 x 600 dpi 扫描分辨率时，降噪设置选项才可用。
5. 亮度
     向右或向左拖动滑块设定亮度级别，使图像变亮或变暗。 如果扫描的图像太亮，请降低亮度级别后重新扫描文档。 如果扫描的图像太暗，请提高亮度级别后重新扫描文档。
6. 对比度
     向右或向左拖动滑块可提高或降低对比度级别。 级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。 您还可以在相应字段中输入数值来设定对比度级别。
7. 文档尺寸
     从预设扫描尺寸范围内选择文档的精确尺寸。

     如果选择自定义，将显示自定义文档尺寸对话框，可在该对话框中指定文档尺寸。

相关信息
  - 使用 TWAIN 兼容应用程序进行扫描 (Windows®)

转到首页