# Net8 配置概述

Net8 Configuration Assistant 允许配置网络的基本元素，包括：

### 命名

定义简称来标识服务的位置，如数据库。这些称为连接标识符的简称可以是网络服务名或服务的实际名称。连接标识符将映射到包含网络位置和服务标识的连接描述符。

使用 Net8 Configuration Assistant 在客户端的 tnsnames.ora 文件中配置连接描述符。

### 命名方法配置

指定将连接标识符解析为连接描述符的不同的方法。您可以使用 Net8 Configuration Assistant 指定以下命名方法的用法：

- 本地命名 (Local)

- 目录命名 (Directory)
- Oracle Names (Oracle Names)
- 主机命名 (Host Name)
- Novell 目录服务 (NDS)
- 网络信息服务 (Sun NIS)
- 单元目录服务 (DCE CDS)

### 服务器上的监听程序配置

通过设置一个或多个监听协议地址，配置监听程序接收客户机连接。使用配置有相同协议地址的连接描述符的客户机可以向监听程序发送连接请求。

### 目录服务器访问

如果您计划使用下面的内容，请配置对符合 LDAP 目录服务器的客户机或服务器访问：

- 使用目录命名
  来集中管理连接标识符和连接描述符

- 与Oracle Advanced Security 一起使用的企业用户。

| 另请参阅：

本地命名配置概述

命名方法配置概述

监听程序配置概述

目录服务配置概述