## 管理

本节包含关于维护在网络上安装的 AutoCAD® 的信息。

本节内容包括：

- 许可服务器故障
- 使用 FLEXlm 配置工具
- 使用许可配置切换器
- 公布 AutoCAD 2002
- 使用“配置 AutoCAD 今日”
- 保护网络上的文件

###
许可服务器故障

如果许可服务器发生故障，AutoCAD 2002 的当前任务将继续运行一段时间，但在服务器恢复正常之前，不能再启动新任务。

如果因没有可用的许可服务器而导致 AutoCAD 2002 不能继续运行，用户有机会保存图形。一旦用户确认丢失与许可服务器的连接时，即开始 6 分钟倒数计时。在这段时间内，用户可以充分利用 AutoCAD 2002 的功能。当还剩 4 分钟时，允许用户再次保存图形，当还剩 2 分钟时，用户还可保存图形。如果在即将到六分钟时，用户还未保存图形，系统还会为用户提供最后一次保存图形的机会。一旦到达 6 分钟时，所有 AutoCAD 功能都将被禁用。用户只能保存其工作。

警告 如果图形是从网络驱动器上打开的，而网络驱动器不再可用，则 AutoCAD 2002 在六分钟倒数计时结束时不能保存图形。

手动启动许可服务器的步骤

1. 在 Windows 资源管理器中，指向 Program Files\Autodesk License Manager 文件夹（或 AutoCAD 2002 CD 中的 netsetup\support\AdLM 文件夹）并双击 lmtools.exe。
2. 在“服务/许可文件”选项卡中，选择“使用服务配置”选项。
3. 选择用于手动启动的许可服务器的名称。
4. 选择“启动/停止/重读”选项卡。
5. 选择“启动服务器”来启动许可服务器。

| 请参见

配置许可服务器

###
使用 FLEXlm 配置工具

FLEXlm 提供两个实用程序，lmtools.exe 和 lmutil.exe，用于管理许可服务器。这些工具位于 Program Files\Autodesk License Manager\tools 文件夹。

Lmtools.exe 提供了用于管理许可服务器的 Windows 图形界面。Lmutil.exe 提供了用于管理许可服务器的一组命令行选项。

可以使用 lmtools.exe 和 lmutil.exe 来执行以下服务器管理任务：

- 启动、停止和重新启动服务器。
- 配置并更新许可文件。
- 诊断系统或许可问题。
- 查看服务器状态，包括活动许可状态。

关于使用 FLEXlm 配置工具的特定信息，请参见 Program Files\Autodesk License Manager\docs\FlexUser 文件夹中的 FLEXlm 文档。

#### “选项”文件

FLEXlm 的另一有用部件是“选项”文件。该文件由网络管理员创建并用于设置针对于操作环境的配置选项。

可以使用“选项”文件来设置以下基于服务器功能的参数：

- 报告日志文件。创建了一个生成有关许可活动的精确使用报告的压缩、加密文件（由 SAMreport 使用）。
- 许可服务器编组。配置许可服务器以同时工作并共享许可池。
- 许可超时。 在 AutoCAD 厂商平台要求非活动许可之后设置时间。该设置允许许可服务器在一段非活动期间后自动发放许可。

关于创建“选项”文件的特定信息，请参见 Program Files\Autodesk License Manager\docs\FlexUser 文件夹中的 FLEXlm 文档。

###
使用许可配置切换器

使用“许可配置切换器”，可以将 AutoCAD 配置“切换”为从网络许可中使用独立许可，然后再切换回来。要使用“许可配置切换器”，必须具有有效独立许可。

另外，“许可配置切换器”必须首先安装为客户端展开图像的一部分。请参见设置“高级网络配置”。关于使用“独立许可管理器”的其他信息，请参见联机“配置指南”中的“使用独立许可管理器”。

从网络切换至独立许可的步骤

1. 如果 AutoCAD 当前打开，请关闭。
2. 在 Windows 资源管理器中，转至“AutoCAD 支持”文件夹，并双击 “AutoCAD 2002 许可管理器设置”。
3. 选择“独立许可管理器”。
4. 输入有效独立许可序列号。
5. 选择“确定”。

现在可以在不连接至网络的情况下运行 AutoCAD。

从独立许可切换至网络许可的步骤

1. 如果 AutoCAD 当前打开，请关闭。
2. 将计算机重新连接至网络并验证网络资源是否可用。
3. 在 Windows 资源管理器中，转至“AutoCAD 支持”文件夹，并双击 “AutoCAD 2002 许可管理器设置”。
4. 选择“网络许可管理器”。
5. 选择“确定”。

现在可以运行 AutoCAD，从网络获得许可。

###
公布 AutoCAD 2002

网络管理员可以在中心位置设置一个安装版的 AutoCAD 2002，然后使用户可以在自己的工作站上访问此程序。管理员可以在工作站上添加访问 AutoCAD 的快捷方式。在每个桌面上添加一个图标，同时该程序名也添加至“开始”菜单 (Windows) 和“添加/删除程序”列表中。提供对工作站上集中管理的程序的访问过程被称为“公布”。

Windows 2000、Windows 98 或安装有 Microsoft Internet Explorer 4.01 (Service Pack 1) 和 Windows Desktop Update (Active Desktop) 的 Windows NT 4.0 系统均支持公布。

在 Windows 2000 上公布 AutoCAD 2002 的步骤

1. 在“网络安装”向导中，执行下列操作之一：
   - 创建基于客户端（“thick”客户端）展开。请参见“网络安装”向导。
   - 创建基于网络端（“thin”客户端）展开树。请参见“网络安装”向导。
2. 从“开始”菜单 (Windows) 中选择“程序”>“附件”>“命令提示”。
3. 在 MS DOS 命令提示下，输入以下内容之一：
   - 对于单机展开：
   msiexec /j "\\<server>\<directory>\image\acad.msi" （其中，<server> 和 <directory> 是指创建图像的网络位置）
   - 对于多机展开：
   msiexec /jm "\\<server>\<directory>\image\acad.msi" （其中 <server> 和 <directory> 是指创建图像的网络位置)

AutoCAD 即被公布。要在工作站上安装 AutoCAD，用户需执行下列操作之一：

- 双击程序的快捷方式（在“开始”菜单［Windows］或桌面上）。
- 打开与 AutoCAD 相关联的文件（例如 .DWG 文件）。
- 使用“添加/删除程序”。

每种访问方式都将启动安装，AutoCAD 2002 的预配置版被安装在工作站上。

在 Windows 98 或 NT 4.0 上公布 AutoCAD 2002 的步骤

1. 在“网络安装”向导中，执行下列操作之一：
   - 创建基于客户端（“thick” - 客户端）展开。请参见“网络安装”向导。
   - 创建基于网络端（“thin” - 客户端）展开树。请参见“网络安装”向导。
2. 如果系统上以前没有安装 Microsoft® Windows® 安装程序包 (MSI) 应用程序，则必须执行下列操作之一来安装 MSI 引擎：
   - 对于 Windows 98。在 AutoCAD 2002 CD 中的 MSI 文件夹中，双击 instmsi.exe 图标。msiexec.exe 文件将被安装在 Windows\System 文件夹中。
   - 对于 Windows NT。在 AutoCAD 2002 CD 中的 MSI 文件夹中，双击 instmsiw.exe 图标。instmsiw.exe 文件将被安装在 WINNT\System32 文件夹中。
3. 按以下方式之一进入 MS DOS 命令提示：
   - 对于 Windows 98。 从“开始”菜单中选择“程序”>“MS-DOS 方式”。
   - 对于 Windows NT 4.0。 从“开始”菜单中选择“程序”>“命令提示”。
4. 在 MS DOS 命令提示下，输入以下内容之一：
   - 对于 Windows 98 上的单机展开：
   c:\windows\system\msiexec /j "\\<server>\<directory>\image\acad.msi"（其中，<server> 和 <directory> 是指创建图像的网络位置）
   - 对于 Windows NT 4.0 上的单机展开：
   c:\winnt\system32\msiexec /j "\\<server>\<directory>\image\acad.msi"（其中，<server> 和 <directory> 是指创建图像的网络位置）
   - 对于 Windows 98 上的多机展开：
   c:\windows\system\msiexec /jm "\\<server>\<directory>\image\acad.msi"（其中，<server> 和 <directory> 是指创建图像的网络位置）
   - 对于 Windows NT 4.0 上的多机展开：
   c:\winnt\system32\msiexec /jm "\\<server>\<directory>\image\acad.msi"（其中，<server> 和 <directory> 是指创建图像的网络位置）

注意 如果 Windows\System 文件夹（Windows 98）或 WINNT\System32 文 件夹 (Windows NT 4.0) 不在驱动器 C（上述指定路径）中，则需要在 MS DOS 命令提示下将驱动器 C 替换为正确的驱动器。

AutoCAD 即被公布。要在工作站上安装 AutoCAD，用户需执行下列操作之一：

- 双击程序的快捷方式（位于“开始”菜单或桌面上）。
- 打开与 AutoCAD 相关联的文件（例如 .DWG 文件）。
- 使用“添加/删除程序”。

每种访问方式都将启动“设置”，同时 AutoCAD 2002 的预配置版被安装在工作站上。

###
使用“配置 AutoCAD 今日”

用户可以使用“网络安装”向导中的“配置 AutoCAD 今日”对话框来控制“今日”对话框中向站点用户显示的信息。使用“配置 AutoCAD 今日”，可以完成以下操作：

- 指定与用户共享的公告牌位置。这是一个 Web 文件（.htm、.html 或 .asp 文件）的 UNC 路径，该文件由“配置 AutoCAD 今日”创建或基于在“配置 AutoCAD 今日”中所选择的其他设置信息而更新。
- 避免用户修改在“配置 AutoCAD 今日”中确定的公告牌位置和其他设置。
- 指定用户是否有权在“今日”窗口中访问 Autodesk Point A 服务，或者是否限制用户访问公告牌信息。
- 指定向用户发送“实时更新”通知，以便向用户提供修补程序和其他服务，使其系统保持最新和同步。

注意 要使修改生效，必须指定公告牌位置。同时，用户必须在“今日”窗口中设置公告牌位置来指示指定的文件。

启动 AutoCAD 时，用户可以使用“今日”窗口中公告牌右上角的“编辑”按钮来修改公告牌路径。如果 CAD 管理员使用“配置 AutoCAD 今日”在用户安装过程中建立了 CAD 管理员控制，则不能使用“编辑”按钮修改公告牌的 UNC 路径。

使用 CAD 管理员控制，可以为用户指定其他服务，这些服务列在“CAD 管理员控制”设置下面。如果用户的“今日”公告牌位置指向“配置 AutoCAD 今日”中指定的文件，接受更新时用户将会看到对“CAD 管理员控制设置”设置的修改。

注意 管理员还可以选择其他时间在“今日管理器”程序 (actodaymgr.exe，包含在 AutoCAD 2002 CD 中) 中修改“CAD 管理员控 制”设置。

使用“配置今日”的步骤

1. 在“网络安装”向导的“配置今日”对话框的“公告牌位置”框中，执行下列操作之一：
   - 输入将与用户共享的公告牌位置的路径。例如：
   \\servername\shared folder\filename.htm
   - 浏览公告牌位置。文件名必须具有 .htm 扩展名。
2. 如果要在站点应用“CAD 管理员控制设置”，请确保选定“向今日应用 CAD 管理员控制”选项。

如果不选择此选项，将禁用所有的“CAD 管理员控制”设置。

1. 如果在上一步中选择了“对“今日”采用 CAD 管理员控制”，则可以选择“允许访问 Autodesk Point A 服务”选项。如果允许用户访问 Point A 服务，则选择此选项。
2. 选择以下选项之一：
   - 不提供实时更新通知。指定不向用户提供实时更新通知。如果不选择“允许访问 Autodesk Point A 服务”，此选项将成为默认选择。
   - 提供来自 Autodesk Point A 的实时更新通知。使用户可以及时获得 Autodesk Point A 服务的通知。此选项是默认选择。
   - 提供本地修补程序列表的通知。指定通知用户可用的本地修补程序列表。如果选择了展开本地修补程序列表，用户单击“接受”按钮后，更新通知将作为公告牌文字的一部分显示。
3. 如果在上一步选择了“提供本地修补程序列表通知”，则可以通过以下步骤之一来指定用户可以访问的修补程序列表位置的名称：
   - 选择“浏览”，输入本地修补程序位置。此文件的扩展名必须为 .txt。
   - 在“本地修补程序列表位置”中按以下格式输入位置：
   \\servername\shared folder\filename.txt
4. 选择“确定”。

用户启动 AutoCAD 2002 时便可以使用所选择的设置。

###
保护网络上的文件

AutoCAD 使用一种文件锁定方法，以防止多个用户同时访问同一个文件。AutoCAD 对图形文件、AutoCAD 支持文件和外部参照文件执行不同的文件锁定方式。

警告 如果访问网络上的文件，请在使用自动电源管理器 (APM) 的“挂 起”选项之前，先关闭所有打开的 AutoCAD 文件。“挂起”选项会导致网 络连接中断和锁定的 AutoCAD 文件丢失。这可能导致数据丢失。

#### 文件锁定和图形文件

当一个用户打开图形文件进行编辑时，其他用户可以以只读方式打开该图形。但不能编辑该文件。

#### 文件锁定和支持文件

当一个用户打开支持文件进行编辑时，AutoCAD 不能访问该文件并返回此信息

"drive:\path\file name":无法打开文件。

#### 文件锁定和外部参照文件

使用“选项”对话框以控制当引用外部参照文件的图形被打开时，其他用户是否能够编辑此外部参照文件。

关于使用外部参照的详细信息，请参见用户手册中的使用块和外部参照。

设置外部参照文件的文件锁定选项的步骤

1. 从“工具”菜单中选择“选项”，然后选择“打开和保存”选项卡。
2. 从“外部参照”框的“按需加载外部参照文件”下的列表中选择下列选项之一：
   - 禁用。在当前图形中关闭按需加载。除了在将文件读取到当前图形中的短暂时间外，其他用户可以打开和编辑外部参照文件。
   - 启用。在当前图形中打开按需加载。当前图形打开时，其他用户不能编辑外部参照文件。但可以引用此外部参照文件。
   - 启用副本。在当前图形中打开按需加载，但其他用户仍然可以打开和编辑外部参照文件。AutoCAD 将使用此外部参照文件的一个副本，并将其视为一个完全独立于原来的外部参照的文件。
3. 选择“确定”。

#### AutoCAD 2002 和早期版本锁定的文件

如果在使用 AutoCAD 2002 时，有些用户还在使用早期版本的 AutoCAD 或支持文件锁定机制的其他 Autodesk 应用程序，系统可能会显示信息，指示 AutoCAD 不能打开或保存图形。以下章节说明了这些信息，并提出解决混合环境问题的方法。

警告 以下信息假定在早期版本的 AutoCAD 中打开了文件锁定。如果 文件锁定没有打开，并且两个用户同时打开同一个图形，那么最后保存图 形的用户将覆盖另一个用户对图形的修改。

##### 打开图形

如果尝试在 AutoCAD R13 中打开已经在 AutoCAD 2002 中打开的图形，将会发现该文件无法打开，然后文件以“只读”模式打开。AutoCAD R13 打开图形。

如果尝试在 AutoCAD 2002 中打开已经在早期版本的 AutoCAD 中打开的文件，并且在早期版本中的文件锁定是打开的，则不能访问该图形。

##### 保存图形

如果使用早期版本的 AutoCAD 并尝试保存同时在 AutoCAD 2002 中打开的图形，AutoCAD 将把图形保存到临时文件中。在 R13 中，临时文件的扩展名为 .ac$。在 R12 中，临时文件的扩展名为 .sv$。在 AutoCAD 2002 中，通过用 .dwg 扩展名重命名文件，可以打开、编辑和保存该临时文件。

当 AutoCAD 2002 保存图形时，在一段非常短的时间内 AutoCAD 早期版本仍然能够打开该图形。如果发生这种情况，AutoCAD 2002 将切换到“只读”模式，以防止覆盖其他用户的工作。可使用“另存为”来重命名 AutoCAD 2002 图形。

警告 如果在不支持 Microsoft Windows 文件锁定的网络上同时使用 AutoCAD 20002 和早期版本的 AutoCAD，可能会导致数据丢失。请验证 网络是否提供 Microsoft 网络兼容的文件锁定。

版权所有 © 2001 Autodesk Inc.
Autodesk, Inc.
http://www.autodesk.com