
4.33 2016.3.15
1. 解决在自动翻模建筑翻模时，窄的建筑墙体有些没有翻出来的问题
2. 点击“更新软件”按钮来升级到最新版时，软件会强制退出所有打开的Revit来确保升级成功
3. 增加四川建华代理商的购买联系信息。

4.32 2016.3.1
1. 解决少数单位计算机的申请码相同导致无法申请免费使用的问题。不影响免费版的使用以及付费正式版的使用

4.31 206.2.28 
1. 解决4.3版无法激活授权的问题。

4.3 发布日期 2016.2.25
1. 增加赠送BIM自动翻模2周，价值954元
2. 增加用户自行转移使用授权的功能。因此用户可以自己来转移购买的授权功能到其它机器上。 使用授权导入功能，导出本机授权成一个文件。换一台机器使用授权导入功能，可以将授权导入到该机器。用户自己就可以操作。十分简便。注意：此功能需要联网才能使用。
3. 增加网络版支持功能，购买网络版的最小点数是3个点。
4. 修正构造柱命令启动后，界面没有弹出。原因是模型里包含幕墙，幕墙无法添加构造柱，现在已经修正代码。
5. 增加翻模的底图DWG的图层名字检查功能。当图名名字包含#符号时，翻模无法提取模型数据。现在软件自动提换#号为_号。
6. 增加双扇平开门默认用双扇门来翻模，之前版本用的是单扇平开门族。
7. 在标准柱命令中，修改柱子偏心的含义。柱子的偏心与中国的结构柱图的b1,h1相对应。便于用户快速输入
8. 修正喷淋管道翻模中底图DWG中的管道线重合后翻模出现一些异常。
9. ...其他一些改进


4.25 2016.1.6
1. 修正无法上网时，启动Revit出现一个异常对话框。不能上网时，不弹出这个异常信息
2. 增加国内时间服务器。用于短期版的使用期管理
3. 修正喷淋翻模中当两个不在同一条管道上的两个共线管道端部的喷头很近时(小于1400mm)，出现的翻模结果模型里管道位置被扯动。（这个情况罕见）

4.23 2015.12.31
1. 修正梁编辑命令中给圆弧梁修改高度出现的无法修改的问题
2. 修正梁柱等构件的名字中包含Revit禁用字符时，翻模出现无法完成的情况。在翻模报告中提示，软件自动提换禁用字符
3. 修正了用户坐标系下翻模出现一些异常的问题
4. 增加门窗批量指定门窗族功能，用户可以任意给定门窗族的一个类型即可。具体尺寸软件会自动创建新的类型来匹配实际门窗的高宽。
5. 天正建筑前处理，指定门窗图块不会被自动炸开。其他图块会被炸开。
6. 修正有层叠墙、玻璃幕墙时，无法成功启动圈梁命令。


4.22 2015.12.20
1. 改进建筑翻模程序，能更好识别门的位置。根据门窗的编号来更准确门窗的类别
2. 修正梁编辑中出现的梁编号识别丢失字符的问题。
3. 优化构造柱功能，速度更快。


4.2 2015.12.10
1. 自动翻模不必须安装天正建筑2014。同时支持任何建筑软件（如天正、理正、斯维尔、中望等）绘制的建筑施工图DWG。对于施工单位和咨询单位使用更方便。同时增加建筑翻模时读取门窗编号和门窗尺寸，在Revit中创建的模型具有按照门窗编号里面定义的尺寸。
2. 升级深化模块中的板自动创建功能，速度更快，创建更准确.修改了之前版本可能存在一些情况下无法成功生成的问题。
3. 升级一键扣减功能，增加梁扣减构造柱、梁切基础版等功能
4. 新增风管、管道、桥架、线管的智能翻弯功能。可以选择水平或垂直的翻弯方向、翻弯角度、越过障碍物翻弯、平行管道一次性翻弯。大幅度提高机电BIM模型工作的效率。
5. 智能创建圈梁添加为指定的墙来创建圈梁，可以批量选择或按照楼层来选择。
6. 其它一些改进。


4.15 2015.11.12
1. 解决英文模板下生成圈梁、构造柱命令无法成功运行。中文模板做的模型没有这个问题
2. 改正当有设计选项时，圈梁、构造柱命令无法成功运行

4.13 2015.11.2
1. 增加直接从桌面启动橄榄山快模的方式
2. 改进程序的升级方式，发现有更新时，尽可能早的提醒用户或在Revit退出时，自动启动升级。
3. 修改喷淋管道若DWG的中的线的Z坐标不为0时，会出现Revit翻模结果高度有问题。
4. 修改一键扣减中有时候出现错误的问题
5. 修改圈梁、过梁等一些细小问题


4.12 2015.10.26
修正在一些情况下梁没有完全翻模，以及表的标注和引线没有创建

4.11
修正房间装修的一个墙的底部标高偏移的问题

4.1  2015.10.23
1. 结构翻模在梁密集的地方，梁的翻模结果更准确。
2. 修正Revit2014下柱切墙有时候会出现不能成功的问题。
3. 优化族管家速度，启动速度快。运行速度也很快
4. 族管家界面优化，能保存用户对界面大小的调整。
5. 族管家增加远程族服务器的选择
6. 增加软件自动更新功能
7. 局部视图增加了视图命名自定义编辑框。与其他人生成的局部三视图区别开。
8. 翻模时，能记住上次对梁、柱、门窗的族类型设置。
9. 翻模时，用户可以自己选择需要的梁、柱族，以及对矩形截面的柱、梁的自定义族类型的名字。可以任意批量命名族类型的名字。
10. 结构翻模时，将DWG中的梁的高度和梁的编号、梁的集中标注引线带入Revit中。非常方便直接在Revit里面来检查和编辑梁高、梁编号。
11. 改进了梁编辑功能
12. 增加橄榄山快图模块,免费体验期45天
13. 增加橄榄山BIM模型深化模块，免费体验45天
14. 增加自动围板功能
15. 增加智能创建构造柱功能
16. 增加精细化构件选择功能
17. 增加房间装修功能
18. 增加重叠构件的检查标记和删除功能
19. 增加软件自动更新功能。用户只需要点击一下就可以将软件更新到最新版。每隔7天，程序自动在退出Revit时启动软件更新功能，实现快模软件始终是最新版。大量减少了下载软件在安装的麻烦。
20. 增加自动消息功能，当启动Revit等待期间在屏幕右下角有一个小窗口显示从橄榄山软件来的最新消息。比如软件的最新发布功能等。
21. 完善局部三视图、、切墙柱等功能


4.05 2015.8.12
1. 修改Revit里面橄榄山快模插件菜单布局。多加一个命令页，使原来拥挤的命令页面的文字在小分辨率的机器上也能看完全。
2. 改进AutoCAD对橄榄山插件的加载过程，AutoCAD启动后，就能够看到DWG导出命令菜单。
3. 延长BIM模型深化工具到9月30日前免费可用
4. 修正了圈梁、过梁、压顶在模型中若选中了幕墙后出现的问题。
5. 改进族管家程序。用文件夹进行族上传时(管理员权限才有的功能），实际上传的是文件件下面的子文件夹和文件。所选中的文件夹本身不会在服务器端创建。
6. 增强了族管家在服务器端的族没有缩略图时的异常处理功能，使搜索功能更稳定。
7. 增强自动翻模帮助文档
8. 建筑、结构、喷淋导出DWG信息时，命令自动可将图块和多义线炸开。DWG的前处理几乎不需要做什么工作。 

4.03 2015.7.8
1. 增加编辑连接模型的功能。 可以实时更新编辑保存后的连接模型
2. 支持对基础底板的切分（按点切分、等分板、区域分板）
3. 修正楼板切分当板下有墙无法切分的问题
4. 修正结构翻模时，在Revit插件里，给梁类型指定类型为程序自选时，对话框无法关闭的问题。
5. 修改洞口套管的族名字，加橄榄山几个字。防止与用户族重名。


4.02 2015.6.29
1. 修正4.0中的圈梁在一个特殊情况下无法生成的问题
2. 修正区域分板无法连续使用
3. 族管家细节加强。
4. 结构翻模功能再次加强，处理多种特殊情况下读出梁高度。
5. 修改4.0版中区域降板有非首层楼板的高度定位问题。
6. 修正管道开洞带套管时，无法连续对多根管道进行开洞口的问题。
7. 喷淋翻模时，若喷淋头对象距离管线距离在55mm以内，翻模后，可以将喷头翻出来。
8. 修正批建房间时，若视图的阶段不是最后一个阶段无法生成的问题。

4.0 2015.6.24
1. 免费版，专业版，高级版全部支持Revit2016.  高级版从Revit2014开始支持。
高级版新增功能
2. 全新增加快模高级版：高级版提供了 自动创建圈梁、过梁、压顶、按点分板、等分版、区域分版、区域降板、构件批量编号。更多高级版新功能很快会发布
免费版新增功能
3. 免费版中增加：族类型快速改名，批量改名。支持加前后缀，支持查找替换。支持将族类型列表导出成Excel文件
4. 免费版中增加梁的高度快速修改功能。用于快速根据DWG中的梁的标注尺寸来修改Revit中的梁高。非常适用于用结构自动翻模创建的模型的快速修改。
专业版新增功能：
5. 可以将DWG中的柱子编号在结构翻模时带入到Revit结构柱中
6. 可以为梁、柱添加混凝土强度标号。便于后期统计混凝土用量
7. 翻模在Revit端增加了插入点坐标功能。方便多楼层，多专业的对齐。
8. 继续增加结构翻模的准确率，能处理更多的复杂情况
9. 族管家增加了云族库的支持。默认情况下可以浏览橄榄山云端族库。下载需要注册用户后来申请权限。
10.处理了以前族管家偶尔导致Revit崩溃的问题，现在运行非常稳定。
11.改进多处细节功能


3.57 2015.3.18
1. 解决族管家无法登录服务器端的问题。由于加密程序引起。

3.56 2015.3.12
1. Solved two issue. 
2. AutoCAD crashes after users clicks the browser button for exporting data from DWG.
3. Solved the crashes when start GLS commands in RevitKM3.55


3.55 2015.3.8
1. 有些门窗的所在墙的ID不存在，导致自动翻模如果勾选了门窗，则翻模失败。 用代码处理了，跳过此类门窗不生成。
2. 改正专业版购买后第一次使用时存在保存的模型在别人那里无法保存的问题
3. 改正专业版自动翻模中Revit下，若使用了层叠墙类型，出现翻模不能完成的问题。
4. 没有授权之前所翻的模型都无法保存下来。只有授权之后导出的DWG数据生成的Rvt模型才能保存。


3.53 2015.1.16
1. 解决CAD下，导出结构DWG信息时，CAD出现崩溃的问题
2. 解决购买正版后，如果在同一个模型使用了免费版的翻模也使用了正版翻模，出现模型保存后再次打开无法保存的问题。 若购买授权后，在新的模型上工作，则不会出现任何问题。


3.5 2015.1.5
1.增加消防喷淋系统根据dwg自动生成Revit消防喷淋模型. 消防喷淋自动翻模是专业版功能. 免费版用户可以体验喷淋翻模,但是无法保存Revit的翻模结果.
2. 消除线生墙时，短线以及重叠线的影响。 
3. 修正在大量的柱切墙, 柱切梁,梁切墙时发生Revit崩溃的问题.(每次操作20个左右的对象则没有问题)
4. 使用授权计算机转移功能转移出去后，还可以转移回来。
5. 结构翻模时，对于梁高为50或0 这样高度可疑的梁（自动提取程序无法准确判断其高度，用50或0来代替，便于在3D视图发现可疑的梁）用户可以指定不翻模这样的梁。
6. 提取建筑DWG信息时，若天正建筑安装有问题，会给用户提示如何解决此问题。
7. 改正在免费版里使用了自动翻模后,及时撤销自动翻模的操作也无法保存文件的问题.



3.0
1. 新增全新橄榄山建筑翻模工具：从建筑DWG图生成Revit建筑模型。可以将dwg中的墙，柱，门窗，轴线(含轴线编号），房间名字 转成成Revit里面的墙、柱、门窗、轴线对象。
2. 新增全新橄榄山结构翻模工具：从平法表示的结构DWG图生成Revit结构模型。可以转换梁，柱（含异形柱），剪力墙，轴线等构件。
3. 新增批处理管道（可以是链接模型中）对墙和楼板开洞口，自动加套管
4. 新增橄榄山族管家，用于管理搜索用户本地族库以及企业服务器上的族库。方便族的信息查看，加载，在模型中创建族的实例
5. 从3.0版开始提供免费版和专业版，免费版安装后无任何使用时间限制，无需注册无需激活。
6. 柱子与墙的扣减顺序批量调整，保持墙是整段
7. 新增批量梁切墙功能



3.1  扩展既有命令的的功能
1. 对于矩形轴网和弧形轴网，当手动键入轴网间距和跨数时，修改若跨度值不在已有的跨度列表中出现的反复弹出对话框的问题。现在可以任意键入各种跨度值，程序自动将不在跨度列表中的跨度值添加到跨度列表中。使用更加自由。
2. 在局部三视图和楼层三视图中增加对象可见性的控制。选择目标视图中的对象可见性应用到新的局部三视图中，如果在那个视图中不可见，则在新生局部三视图中也不可见。
3. 在房间居中命令中，可以选择楼层，按照楼层进行房间居中。这样用户有更强的范围选择，使用更灵活。
4. 有些房间没有周边的封闭墙，在房间标间居中命令中会出现错误，使多个房间的居中操作中断。3.0版改正此错误，自动跳过那些没有封闭墙或边界的房间。
4. 柱切墙的时候，修改如果柱子有柱帽时，柱切墙厚，会在柱子与墙之间有较大空隙。2
5. 修改柱切梁时，混凝土柱无法切断混凝土梁的问题。

3.03
1. 修正2015 里面的房间居中命令，标准柱命令还有快速过滤器命令无法使用

3.04
1. 修改墙上开洞命令中，风管的洞口尺寸无法自动变化

3.05
1. 加密修改，改正3.04版中单购买结构模块时，无法识别成结构模块。
2. 给套管增加中心标高参数。
3. 套管和洞口的高度值可选：相对于正负00，和相对于楼层的高差
4. 修正加密，在没有运行自动翻模命令的机器上可以编辑修改别人自动翻模后的文件，并能保存。
5. 修正某一些特定模型里面，墙上开洞口功能出现错误，无法开洞口。

3.1
增加按时间租赁专业版服务。

3.2版改进和加强
新增功能
1. 把房间名字生成为模型文字，放在房间当中。这样导出到Navisworks中，可以在浏览时看到房间名字。

结构自动翻模：
1. 提高一些直线段组成的弧形多跨梁的提取准确性。
2. 解决在提取DWG结构模型信息时，可能存在命令永远无法结束的问题。
3. 解决柱子截面有自相交时，无法成功将中间文件翻成Revit模型的问题。
4. 增加梁的原位标注带高差时，也能自动提取并在翻模中体现出来。
5. 解决其他一些导致提取DWG信息时，AutoCAD崩溃的问题。
      比如在梁图层或墙图层上具有点（Point）对象，会导致AutoCAD崩溃。
6. 修正柱子与梁之间有空隙的问题。对于一些异形柱，这个空隙可能更大。这些问题都得到改正。
7. 改正在Revit里翻模因类型已经在使用的问题。点击翻模交互对话框后，提示 这个名字的类型已经在使用的问题。然后翻模停止

其它
8. 修改由于网络环境的变化，导致软件激活后仍无法使用的现象。所以专业版用户升级到3.2版后需要再次申请激活。
9. 为一些大图标配备小图标，这样这些大图标命令加入到快速启动栏的图标可见。
 
3.3版新功能
1. 新增文字样式工具:批改文字命令,能够批处理修改模型中的文字注释,标注等族中的文字样式. 文字样式包括:文字高度,字体,宽高比,粗体,下划线...等属性. 
2. 新增文字昂视工具:改族文字命令, 能够交互式给指定的文字修改其文字样式. 这个命令和批改文字命令都可以定义用户自己的文字样式库. 文字样式库
3. 在明细表上增加公式功能. 用户可以自定义公式. 为指定列给一个计算公式. 用公式命令可以用其他列的值和系数进行加减乘除运算. 自由灵活,突破Revit的一些单位限制的问题. 公式能保存在明细表中.下次打开可以自己点击计算来更新明细表的值.

3.3版改进之处
1. 改正圆形管道在墙上开动时,出现:读取管径列表出现问题的提示,然后无法继续开洞. 
2. 改正圆管开动时,出现类型已经存在的提示. 然后无法继续开洞. 
3. 修改墙上开洞时, 洞口类型命令是1X1,或2X1等. 改为用洞口尺寸的毫米单位来命令.原来是以英尺的整数部分来命令洞口类型.


3.31版修改问题
1. 修改墙上开洞口在极特殊的情况下, 洞口的中心不在管道中心处. 这个极特殊情况是:当在使用墙上开洞口命令之前创建了窗户,并且制定窗户的底高度

3.32 版
1. 修改有些用户的申请码是空的问题.


3.4版. 2014.09.03
1. 增加给构件添加房间编号和房间名称信息.
2. 可以自定义三维房间文字的字符串. 可以讲房间的所有信息添加进去. 格式可以用户自定义.
3. 增加楼层切墙和柱功能. 可以批处理选择需要切的墙和柱, 批量选择切分楼层. 可以输入剪切位置的偏移值,可以指定缝隙宽度.
4. 扩充墙齐梁板功能, 使墙能齐链接模型中的梁和版.
5. 增加用桥架在墙上开洞. 也可以用链接模型中的桥架对墙开洞.
6. 圆形洞口族和方形洞口族上添加"洞口类型"参数. 便于用户最后在生成明细表时作为过滤条件.
7. 在矩形轴网和弧形轴网命令里的加强: 当用户手动连续输入轴线间距(如: 3*3000 2*3600, 原来要求用户最后输入空格实现把输入的数据更新. 现在可以在光标离开改控件后即可实现把数据与图形的更新)
8. 增加批量创建房间的功能. 可以按照所选择的楼层来创建房间.
9. 墙齐梁板增强: 如果墙没有梁,板相交, 提高墙的高度直达梁板地板. (原来只能降低墙的高度与梁板底部平齐)
10. 在Revit里面,用自动翻模命令弹出的对话框中可以批量为墙指定Revit的墙类型,方便快速选择.
11. 提供橄榄山快模绿色版.


问题改进
1. 改正Revit翻模成模时,梁的编号为空导致无法完成翻模.
2. 改正当门窗编号前后有空格时,导致在Revit里面无法成功翻模的问题.
3. 改正当dwg图中的轴线长度为0时,导致无法将轴线导入到Revit中的问题. 

3.42版. 2014.09.04.
修改短期租用模式无法使用的问题. 由于网络时间服务器终端所致. 若不用短期租用模式,无需安装此版本. 

3.43版. 
1. 墙上开洞命令的加强, 当管道直径不是国标的标准管径时,无法完成开洞. 现在改为非国标管径,也能实现开洞.
2. 修正柱子切梁时, 当梁的分析模型线长度与物理模型偿付不一致时,导致弹出问题对话框. 现在不让对话框弹出来.

3.45, 2014.9.26
1. 修正墙齐梁板功能当墙不是在第一层时,出现命令拉伸距离为负的提示.导致命令失败.

3.46. 2014.10.20
1. 修正建筑翻模时,当天正的墙高为0时,导致在Revit里重新生成模型失败的问题.
2. 增加时间服务器的数量,保证短期租用的时间认证可靠性.

3.47. 2012.10.25.
1. 墙齐梁板时,若墙的顶约束没有给定,之前版本会报错. 3.47改正.
2. 解决在Revit2015里面,切换视图时Revit崩溃的问题. 
3. 在万能刷对话框,让参数出现的次序固定.顺序不再随机.方便操作



